本章复习题

一、单选题（本题型每题有4个备选答案，其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错
选均不得分）
例：建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（	C	）申请领
取施工许可证。
A.乡级以上人民政府建设行政主管部门
B. 省级以上人民政府建设行政主管部门 C.县级以上人民政府建设行政主管部门 D.县级以上人民政府
1.（    ）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A. 安全生产责任制度	B. 群防群治制度
C. 安全生产教育培训制度	D. 安全生产检查制度
正确答案：A
2. 群防群治制度是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。这一制度也是（	）
的具体体现。
A. 安全生产，人人有责	B. 安全第一、预防为主、综合治理
C. 安全生产，齐抓共管	D. 安全第一，防微杜渐
正确答案：B
3. 《建筑法》确立了（	），是对广大建筑干部职工进行安全教育培训，提高安全意
识，增加安全知识和技能的制度。
A. 安全生产教育培训制度	B. 安全技能培训制度
C. 安全生产制度	D. 安全风险报告制度
正确答案：A
4. 《建筑法》确立了伤亡事故处理报告制度。施工中发生事故时，事故处理必须
遵循一定的程序，做到（	）原则。
A. 三定整改	B. 四不放过	C. 落实到人	D. 严肃处理


5. 《安全生产法》中明确我国安全生产工作必须坚持（	）的方针。
A. 科学发展观，坚持以人为本	B. 安全责任，齐抓共管
C. 安全第一、预防为主、综合治理	D. 安全生产，人人有责

正确答案：B




正确答案：C

[image: ]
6. 《安全生产法》中明确要强化和落实（	）的主体责任，建立生产经营单位负责、
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职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。
A. 生产经营单位	B. 规划单位	C. 监管部门	D. 社区
正确答案：A

7.违法必究是我国法律的基本原则，在《安全生产法》中明确了对违法单位和（）的法
律责任追究制度。
A. 部门	B. 个人	C. 群体	D.组织

正确答案：B
8. 用人单位必须为（	）提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳
动防护用品。
A. 特种作业人员	B. 班组长	C. 危险作业人员	D. 劳动者



9. 从事（	）的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。
A. 特种作业	B. 体力劳动	C. 危险作业	D. 机械作业

10. 劳动者在劳动过程中必须严格遵守（	）。

正确答案：D



正确答案：A

[image: ]
A. 企业制度	B. 安全操作规程	C. 安全检查标准	D. 安全生产法
正确答案：B

11. 劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权（	）。
A. 上报上级	B. 请示上级	C. 拒绝执行	D. 躲避指挥
正确答案：C

12. （	）以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者
在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。
A. 省级	B. 市级	C. 县级	D.区级

正确答案：C
13. 施工现场应根据《环境保护法》对现场裸露土进行（	），有效避免扬尘污染。
A. 苫盖	B. 夯实	C. 归方	D. 摊平

正确答案：A
14. 施工现场应根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》相关规定，对施工现场
噪声进行监测，并采取有效措施，建立环境保护（	）。
A. 台账	B. 责任	C. 制度	D. 责任制度

正确答案：D
15. 建筑施工企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的
（	）责任人，对落实带班制度全面负责。
A. 第一	B. 主要	C.法定	D. 重要
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[image: ]正确答案：A
16. 生产、储存、运输、使用中违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定，发生（  ）事故，造成严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役。
A. 重大      B.较大	C.一般      D. 群死群伤
正确答案：A

17. 施工现场应设置消防通道，消防通道（	）与施工通道混用。
A.可以	B.准许	C.不得	D. 禁止
正确答案：D

18.（	）是安全生产领域的综合性基本法，它是我国第一部全面规范安全生产的专
门法律。
A. 《建筑法》	B.《安全生产法》
C.《建设工程安全生产管理条例》	D.《建设工程质量管理条例》

正确答案：B
19. 工程勘察、工程设计、工程监理及其他有关单位，要对涉及（	）的重点部位和
环节在设计文件中注明，并提出防范事故的指导意见。
A. 施工方案	B. 施工技术	C. 施工质量	D. 施工安全
正确答案：D
20. 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（	）工程发包给具有相应资质条件的
分包单位。
A. 全部	B.部分
C.绝大部分	D.任意比例部分

正确答案：B
21.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应
急措施后（	）作业场所。
A.撤离	B.不能撤离	C.保护	D.检查

正确答案：A
22. 事故发生单位主要负责人在事故调查处理期间擅离职守的，处上一年年收入（	）
至80%的罚款。
A.20%	B.30%	C.40%	D.50%

正确答案：C
23. 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（	）合同，明确双方的权利和义
务。
A. 口头	B.口头或书面
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C.书面	D.其他形式的


正确答案：C


24. 国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消
防设计文件报送（	）消防机构审核。
A. 建设部门	B. 安监部门	C. 公安机关	D. 设计部门



25. 《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（	）.
A.法律	B.法规	C.规章	D.规范性文件

26. 建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当（	）.
A. 停止施工	B. 暂缓施工	C. 延期施工	D. 正常施工

27. 事故发生单位主要负责人构成犯罪的，应（	）。

正确答案：C



正确答案：A



正确答案：A


A.拘留	B.警告	C.处罚	D.依法追究刑事责任
正确答案：D
28. 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，（	）
投入使用。
A. 禁止	B. 暂停	C. 暂缓	D. 延期

正确答案：A
29.（	）企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
A. 可以	B.鼓励	C.不必	D. 自行决定是否
正确答案：B
30. 公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的
（	）地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。
A. 省级以上上	B. 县级以	C. 区级以上	D. 市级以上



31. 建筑工程实行总承包，（	）将建筑工程肢解发包。
A. 允许	B. 原则上禁止
C.禁止	D.原则上允许

正确答案：B




正确答案：C

[image: ]
32. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内向周围生活环境排
放建筑施工噪声的，应当符合（	）的建筑施工场界环境噪声排放标准。
A. 国家规定	B. 行业规定	C. 地方规定	D. 企业规定

正确答案：A
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33. [image: ]因特殊需要必须连续作业的应由（	）人民政府或者其他有关主管部门的证明，
且须公告附近居民。
A. 省级以上	B. 市级以上	C. 县级以上	D. 区级以上

正确答案：C
34. （	）级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理。 A.省    B.市    C.县    D.乡
正确答案：C
35.（   ）应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。
A. 各级人民政府      B.监理单位
C.建筑施工企业      D.建设单位

正确答案：C
36. 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（	），必须与主体工程同时设计、
同时施工、同时投入生产和使用。
A.保安设施	B. 安全设施	C.监控设施	D.公共设施
正确答案：B
37. 在《安全生产许可证条例》中，我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制
度，是强化安全生产源头管理，全面落实（）安全生产方针的重大举措。
A. 安全第一、预防为主、综合治理	B. 事中控制与事后控制相结合
C.经济效益第一	D.技术先进

正确答案：A
38. 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，（   ）从事生产经营活动。
A. 不得      B. 可以	C. 应该      D.准许

正确答案：A
39. 安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（	）日内审查完毕，经审
查符合本条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。
A.7	B.15	C.30	D.45

正确答案：D
40. 安全生产许可证的有效期为（	）年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企
业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
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A. 2	B. 3	C.5	D.6
正确答案：B
41. 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（      ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1 B.2	C. 3	D.5

正确答案：A
42. 事故发生后，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地（	）人民
政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A. 省级以上	B. 县级以上	C. 区级以上	D.市级以上
正确答案：B
43. 建筑施工企业（	）建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度，并严格考核。
A. 可以	B. 不需	C. 应当	D. 应根据情况
正确答案：C
44.为了保护工程建设活动中从业人员的生命健康，《建设工程安全生产管理条例》规定，
建设单位不得压缩（	）。
A.合理工期	B.合同约定的工期
C.标准工期	D. 定额工期



45. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011是（	）。
A. 推荐性行业标准	B.强制性行业标准
C.推荐性国家标准	D.强制性国家标准

46. 《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T  77-2010是一部（	）。
A. 推荐性行业标准	B.强制性行业标准
C.推荐性国家标准	D.强制性国家标准

正确答案：B




正确答案：B




正确答案：A

47. [image: ]	（	）应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。
A. 各级人民政府	B. 监理单位
C.建筑施工企业	D.建设单位

正确答案：C
48. 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从
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[image: ]管理，正确佩戴和使用（	）。
A. 劳动生产用品	B.劳动防护用品
C.劳动标识	D. 劳动联系工具
正确答案：B

49. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告（	）或者本单位负
责人，接到报告的人员应当及时予以处理。
A. 现场安全生产管理人员	B.设计人员
C. 质检员	D.监理人员
正确答案：A
50. 生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检
查职责，应当予以配合，不得（	）.
A. 抵抗	B.躲避
C.拒绝、阻挠	D.掩饰
正确答案：C
51. 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（	）向负有安全生产监
督管理职责的部门报告或者举报。
A.无权	B.均有权	C. 应逐级	D.应越级
正确答案：B
52. 危险物品的生产、经营；储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施
工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的单位，（	）。
A. 可以不建立应急救援组织的，但应当指定兼职的应急救援人员 B.也应建立应急救援组织的，但可以不指定兼职的应急救援人员 C.可以不建立应急救援组织的，应当指定专职应急救援人员  D.也应建立应急救援组织的，指定应急救援人员
正确答案：A
53. 生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担
（	）；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。
A. 民事责任	B.刑事责任
C.行政责任	D. 赔偿责任
正确答案：D
54. 生产经营单位必须为从业人员提供符合（	）劳动防护用品，并监督、教育从业
人员按照使用规则佩戴、使用。
A.国家标准或者行业标准的
B. 安全生产监督管理的部门规定的
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[image: ]C. 国务院有关部门规定的
D.市级以上各级人民政府及其有关部门规定的
正确答案：A
55. 为了加强安全管理，政府要求施工单位缴纳工伤保险，关于该保险费缴纳的说法正确
的是（	）.
A. 施工单位与劳动者各缴纳一半 B.施工单位全额缴纳 C.施工单位与劳动者在合同中约定交纳办法
D. 劳动者全额缴纳

正确答案：B
56. 某工厂有闲置用房，现准备对外出租给一钢结构施工企业，根据《安全生产法》
规定，下列表述正确的是（   ）。 A.工厂应核查该企业是否有资质证书 B.工厂不得要求查看企业的资质证书
C. 是否核查资质证书由工厂决定
D.不需核查该企业是否有资质证书

正确答案：A
57. 大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，花去医疗费7000元。下述正确的是（      ）。
A.公司最多赔偿5000元
B.张某应要求王某赔偿
C.公司应赔偿医疗费7000元
D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿

正确答案：C
58. 张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（	）.
A. 知情权	B.控告权	C.紧急避险权	D.检举权

正确答案：C
59. 下列行为中没有违反《安全生产法》的是（	）。

A. 甲发现了安全事故隐患后没有向现场安全管理人员报告，后发生事故 B.乙发现脚手架要倒塌后，停止施工，迅速逃离现场         C.项目经理强行要求有“恐高症”的丙高空作业           D.丁没有按照本单位要求在施工现场戴安全帽
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[image: ]正确答案：B
60. 工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险
责任期限到该项目（	）之日为止。
A. 提交竣工验收报告	B.竣工验收合格
C.竣工验收备案	D.交付使用
正确答案：B
61. 甲建筑公司承建乙市一隧道项目，现缺乏一种进口挖掘机，公司领导决定采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁，以节约资金。乙市建筑机械租赁公司的此种进口挖掘机确实性能良好，但缺少产品合格证，下列说法正确的是（	）. A.不能出租	B.可以出租
C.经乙市建设局批准后可以出租
D.经乙市人民政府批准后可以出租
正确答案：A
62. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（	）时，应当对作业人
员进行相应的安全生产教育培训。
A. 新技术、新工艺、新设备、新原料 B.新技术、新方法、新设备、新材料 C.新技术、新工艺、新设备、新材料 D.新能源、新工艺、新设备、新材料
正确答案：C
63. 根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，
应当接受（	）.
A. 质量教育培训	B.安全生产教育培训
C.生产教育培训	D. 机械操作规程培训
正确答案：B
64. 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者
考核不合格的人员，（	）。
A. 不得上岗作业	B. 应当下岗
C.可以上岗作业	D.调到其他岗位任职
正确答案：A
65. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安
全生产管理人员应当经建设行政主管部门（	）方可任职。
A. 评审后	B. 资质检验后	C.推荐	D.考核合格后
正确答案：D
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66. [image: ]禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。（	）分包单位将其
承包的工程再分包。
A. 允许	B.禁止
C.原则上禁止	D.原则上允许

正确答案： B
67. 施工总承包的建筑工程（	）的施工，必须由总承包单位自行完成。
A. 基础工程	B.主体结构
C. 装修工程	D.一半以上工程量

正确答案：B
68. 建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目，（	）。
A.不必编制专项安全施工组织设计     B.视情况决定是否编制专项安全施工组织设计 C.视情况决定是否采取安全技术措施
D. 应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施

正确答案：D
69.（	）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，
应当对施工现场实行封闭管理。
A. 各级人民政府	B.监理单位
C. 建筑施工企业	D. 建设单位

正确答案：C
70. 有下列情形之一的，（	）应当按照国家有关规定办理申请批准手续：
（一）需要临时占用规划批准范围以外场地的；
（二）可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；
（三）需要临时停水、停电、中断道路交通的；
（四）需要进行爆破作业的；
（五）法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。
A. 建设单位	B.监理单位
C. 建筑施工企业	D.设计单位

正确答案：A
71.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有（	）承担。
A. 建设单位	B. 施工企业
C.合同中约定的单位	D.相应资质的单位

正确答案：D
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72. [image: ]根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（   ）现场监督。
A. 专业技术人员	B.监理人员
C.设计人员	D.建设单位技术人员

正确答案：A
73. 根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作
业区（	）；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。
A. 保持适当距离	B. 随意设置、并保持安全距离
C.保持安全距离	D.分开设置、并保持安全距离

正确答案：D
74. 根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（   ）制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。
A. 限地区使用     B. 报告    C. 淘汰    D.登记备案

正确答案：C
75. 若相关单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照有关法律规定追究（   ）.
A. 民事责任   B.行政责任  C. 刑事责任   D.赔偿责任

正确答案：C
76. 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作
业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后（	）。
A. 疏散作业人员	B.隔离危险区域
C.保护财产安全	D.撤离危险区域

正确答案：D
77. 生产经营单位的（	）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产
知识和管理能力。
A. 主要负责人	B. 安全生产管理人员
C.主要负责人和安全生产管理人员	D. 负责人和安全生产监督人员

正确答案：C
78. 生产、经营、储存、使用（	）的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建
筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。
A. 生产物品	B. 办公物品
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C.危险物品	D. 交通工具


正确答案：C


79.生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件
或者相应资质的（	）.
A.公司	B.政府	C.军队	D. 单位或者个人

正确答案：D
80. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急
措施后（	）作业场所。
A. 撤离	B.不能撤离	C. 保护	D.检查

正确答案：A
81. 关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（	）。 A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责               B.分包单位对施工现场的安全生产负总责                 C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
D. 分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
正确答案：B
82. 根据《中华人民共和国消防法》与建设工程安全生产密切相关的规定主要包括：建设
工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设（	）。
A. 安全技术标准	B. 消防技术标准
C. 施工技术标准	D. 检查技术标准



83. 关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（	）。
A.   施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底 B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底          C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 D.施工作业人员向施工单位负责人交底

正确答案：B







正确答案：A

[image: ]
84. 开挖深度超过（	）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于危险性较
大的分部分项工程。
A. 3m	B.2.5m	C.  2m	D.1.5m

正确答案：A
85. 搭设高度（	）m 及以上的落地式钢管脚手架工程，属于超过一定规模的危险
性较大的分部分项工程。
A. 20	B. 24	C.  30	D.  50
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[image: ]正确答案：D

二、多选题（本题型每题有5个备选答案，其中至少有2个答案是正确的。多选、少选、
错选均不得分）。
例：《中华人民共和国建筑法》的立法目的是：（	ABCD	）
A. 加强对建筑活动的监督管理
B.    维护建筑市场秩序 C.保证建筑工程的质量和安全 D.促进建筑业健康发展
E. 维护建筑业企业的权益
1. 根据 （	）等法律、法规及部门规章、施工安全技术标准的相继出台，为保障我国建筑业的安全生产提供了有利的法律武器，在建筑业的安全生产工作方面做到了有法可依。
A. 《建筑法》	B.《安全生产法》
C.《建设工程安全生产管理条例》   D.《刑法》  E.《行政处罚法》
正确答案： ABC
2. 生产经营单位是安全生产的主体，它的（	）是保证安全生产的“硬件”。
A. 安全设施	B. 安全设备	C. 作业场所
D. 作业环境	E. 安全技术装备

正确答案：ABCDE
3. 	《安全生产法》颁布后，原建设部结合（		）等法律、法规，认真研究了各地区、部门提出的意见，对《建设工程安全生产管理条例》作了相应修改。      A.《建筑法》	B.《招标投标法》	C.《建设工程质量管理条例》 D.《刑法》	 E.《行政处罚法》
正确答案：ABC
4. 	《建设工程安全生产管理条例》是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规。它的颁布实施是工程建设领域贯彻落实（     ）的具体表现，标志着我国建设工程安全生产管理进入法制化、规范化发展的新时期。
A. 《招标投标法》    B.《建设工程质量管理条例》    C.《建筑法》
D.《安全生产法》    E.《行政处罚法》

正确答案：CD
5. 《生产安全事故报告和调查处理条例》是《中华人民共和国安全生产法》的重要配套
行政法规，对生产安全事故的报告和调查处理作出了全面、明确的具体规定
（	）做好事故报告和调查处理工作的重要依据。
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A. [image: ]各级人民政府	B. 安全生产监督管理部门
C. 负有安全生产监督管理职责的有关部门	D.建设单位	E.监理单位
正确答案：ABC
6. 《建筑法》主要规定了（	）及法律责任等方面的内容。
A. 建筑许可	B. 建筑工程发包承包	C. 建筑工程监理
D. 建筑安全生产管理	E. 建筑工程质量管理

正确答案：ABCDE
7. 《建筑法》要求建筑企业职工对危及生命安全和身体健康的行为有权提出（）。
A. 质疑	B. 批评	C. 检举	D. 控告	E.意见
正确答案：BCD
8. 安全生产，人人有责，只有通过对广大职工进行安全教育、培训，才能使广大职工真正认识到安全生产的（   ）使广大职工掌握更多更有效的安全生产的科学技术知识，牢固树立安全第一的思想，自觉遵守各项安全生产规章制度。
A. 必然性   B. 可能性   C. 重要性   D. 必要性   E.偶然性
正确答案：CD
9. 《建筑法》确立了伤亡事故处理报告制度。施工中发生事故时，建筑企业应当采取紧
急措施减少（	）并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
A. 疏忽大意	B.人员伤亡	C. 事故损失
D. 预防不到位	E. 措施不到位

正确答案：BC
10. 事故处理必须遵循一定的程序，做到“四不放过”即（	）。

A. 事故原因未查清不放过	B. 职工和事故责任人未受到教育不放过
C. 整改措施未制定和落实不放过	D. 事故责任人不处理不放过
E. 事故责任人没认识到不放过

正确答案：ABCD
11. 《安全生产法》中明确要强化和落实生产经营单位的主体责任，建立（	）的机
制。
A. 生产经营单位负责	B. 职工参与	C. 政府监管
D. 行业自律	E. 社会监督

正确答案：ABCDE
12. 违法必究是我国法律的基本原则，在《安全生产法》中明确了对违法（	）的法
律责任追究制度。
A. 单位	B. 群体	C. 个人	D. 部分人	E. 组织
正确答案：AC
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13.生产安全事故，特别是重特大生产安全事故往往具有突发性、紧迫性，如果事先没有
做好充分准备工作，很难在短时间内组织有效的抢救（	）。
A. 防止事故的扩大	B. 减少人员伤亡	C. 财产损失
D. 告知人员受教育	E. 分析事故原因
正确答案：ABC
14. 《安全生产法》明确了要建立（	）。
A. 事故应急救援制度	B. 制定应急救援预案
C. 形成应急救援预案体系	D.职业病防治制度	E.事故分析制度
正确答案：ABC
15. 新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程（	）。
A. 同时设计	B. 同时施工	C. 同时投入生产和使用
D. 同时竣工	E. 同时报废


16. 劳动者对用人单位管理人员（	）有权拒绝执行。
A. 要求遵章作业	B. 要求接受教育	C. 违章指挥
D.强令冒险作业	E. 要求进行安全技术交底

正确答案：ABC




正确答案：CD



17. 

劳动者对用人单位管理人员危害生命安全和身体健康的行为，有权提出（	）.
A. 批评	B. 检举	C.控告	D.建议	E. 意见

[image: ]正确答案：ABC
18. 国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。县级以上（     ）应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。
A. 各级人民政府    B. 劳动行政部门    C. 有关部门和用人单位
D. 环境保护行政部门  E.消防检查行政部门
正确答案：ABC
19. 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生（	），处3年以下有期
徒刑或者拘役。
A. 轻伤事故	B.一般伤亡事故	C. 较大伤亡事故
D. 重大伤亡事故	E. 造成其他严重后果
正确答案：DE
20. 违反（	）物品的管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生重大事故，
造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
A. 爆炸性	B. 易燃性	C. 放射性
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D. 毒害性	E. 腐蚀性


正确答案：ABCDE

21.（	）违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任
人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A. 建设单位	B. 设计单位	C. 施工单位
D.工程监理单位	E. 建设主管部门



22.（	）等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。
A. 建设单位	B. 设计单位	C. 施工单位
D. 监理单位	E. 勘察单位

正确答案：ABCD




正确答案：ABCD

23. 依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核
不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，（	）不得施工。
A. 监理单位	B.  建设单位	C. 施工单位
D.行政部门	E. 地方安全管理部门



24. 建设工程消防（	）的具体办法，由国务院公安部门规定。

正确答案：BC

[image: ]
A. 设计审核	B. 消防验收	C. 备案	D. 抽查	E.检查
正确答案：ABCD
25. 为保护和改善环境，防止污染，国家制定了一系列环境保护的法律、法规，如《中华
人民共和国环境噪声污染防治法》（	）等。
A. 《中华人民共和国环境保护法》
B. 《中华人民共和国大气污染防治法》
C. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
D. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
E. 《中华人民共和国劳动法》

正确答案：ABCD
26. 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的（     ）以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。
A. 废气    B. 废水    C. 废渣   D. 粉尘   E. 放射性物质
正确答案：ABCD
27.对施工单位违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，环境保护行政主
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[image: ]管部门和有关部门可以对施工单位给予（	）等处罚。
A. 责令改正	B. 停产整顿	C. 处以罚款
D. 行政拘留	E. 吊销营业执照
正确答案：ABC

28. 根据《建设工程安全生产管理条例》建设单位不得对（     ）单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规范的要求，不得压缩合同约定的工期，违反规定可处罚20~50万元。
A. 勘察    B. 设计    C.施工    D.监理    E.专业分包
正确答案：ABCD
29. 根据《建设工程安全生产管理条例》建设单位不得明示或暗示施工单位购买、租赁、
使用不符合安全施工要求的（	），违反规定可处罚20~50万元。
A. 安全防护用具	B. 机械设备	C. 施工机具及构配件
D. 消防设施和器材	E. 办公室用品
正确答案：ABCD
30. 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》适用范围为建筑施工企业，是指从事
（	）的新建、扩建、改建等有关活动的企业。
A. 土木工程	B.线路工程	C.设备安装工程
D.装修工程	E.电子工程
正确答案：ABCD
31. 勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证（	）构筑
物的安全。
A. 各类管线	B. 设施	C. 周边建筑物	D.临时建筑	E.勘察设备
正确答案：ABC 32.为了保障施工现场作业人员的安全，规定施工单位应当对作业人员进行安全教育培训，向作业人员提供合格的（	），书面告知危险岗位的操作规范和违章操作
的危害，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险；
A. 安全防护用具	B. 安全防护服装	C.安全用具
D.手提开关箱	E.工具
正确答案：AB
33. 	《条例》对政府部门、有关企业及相关人员的建设工程安全生产和管理行为进行了全面规范，确立了十三项主要制度。其中，涉及政府部门的安全生产监管制度有七项，
包括：（	）.
A. 依法批准开工报告的建设工程和拆除工程备案制度
B.三类人员考核任职制度
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C. [image: ]特种作业人员持证上岗制度
D. 施工起重机械使用登记制度
E. 政府安全监督检查制度
正确答案：ABCDE

34. 《条例》进一步明确了施工企业的六项安全生产制度，包括：（	）.
A. 安全生产责任制度	B. 安全生产教育培训制度
C. 专项施工方案专家论证审查制度	D. 施工现场消防安全责任制度
E. 意外伤害保险制度

正确答案：ABCDE
35. 企业取得安全生产许可证，应当具备下列哪些安全生产条件？（	）
A. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B. 安全投入符合安全生产要求
C.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
D. 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格
E. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
正确答案：ABCDE
36. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件规定，
危险性较大的分部分项工程包括：（	）。
A. 搭设高度24m的落地式钢管脚手架工程
B. 附着式升降脚手架工程
C. 悬挑式脚手架工程
D. 高处作业吊篮
E. 卸料平台、操作平台工程

正确答案：ABCDE
37.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件规定，
下列属于危险性较大的分部分项工程的是：（	）。
A. 建筑幕墙安装工程
B. 钢结构、网架和索膜结构安装工程
C. 人工挖孔桩工程	D.水下作业工程
E. 装配式建筑混凝土预制构件安装工程

正确答案：ABCDE
38. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件规定，
下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是：（	）。
A. 起重量300kN 的起重机械安装和拆卸工程
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B. [image: ]搭设总高度 200m 的起重机械安装和拆卸工程
C.采用常规起重设备、方法，单件起吊重量100kN的起重吊装工程
D. 搭设总高度100m 的起重机械安装和拆卸工程
E. 搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程
正确答案：ABE

39. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件规定，
下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（	）。
A. 施工高度50m的建筑幕墙安装工程
B. 跨度36m 的钢结构安装工程
C. 跨度60m的网架和索膜结构安装工程
D.开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程
E.重量1000kN 的大型结构整体顶升、平移、转体施工工艺

正确答案：ABCDE
40. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件，下列
说法正确的是：（	）。
A. 施工总承包单位对危大工程安全生产负总责
B. 施工单位项目经理是危大工程安全管控第一责任人
C. 监理单位对危大工程安全生产承担监理责任
D. 建设、勘察、设计等单位根据各自职责对危大工程安全生产承担相应责任
E. 施工单位法人是危大工程安全管控第一责任人

正确答案：ABCD
41. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件规定，
严格危大工程安全管控流程主要有（	）.
A. 严把方案编审关	B. 严把方案交底关
C. 严把方案实施关	D.严把工序验收关	E. 严把施工工序关
正确答案：ABCD
42. 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）是强制性行业标准。制定该标准的目的是
为了科学地评价建筑施工安全生产情况，（	）。
A. 提高安全生产工作	B. 提高文明施工的管理水平
C. 预防伤亡事故的发生	D. 确保职工的安全和健康
E. 实现检查评价工作的标准化和规范化

正确答案：ABCDE
43. 《市政工程施工安全检查标准》CJJ/T 275-2018 是一个推荐性行业标准。制定该标
准的目的是为了（	）。
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A. 科学地评价市政工程施工现场安全生产
B. 预防生产安全事故发生
C. 保障施工人员的安全和职业健康
D. 实现市政工程现场安全检查评价工作的标准化和规范化
E. 标准主要适用于市政工程施工安全生产的检查评定

44. 《施工企业安全生产评价标准》的编制有助于（	）。








正确答案：ABCDE

[image: ]
A. 帮助施工企业管理理念	B. 加强安全管理规范化	C. 制度化建设
D. 完善安全生产条件，实现施工过程安全生产的主动控制
E. 促进施工企业安全生产管理的基本水平的提高

正确答案：ABCDE
45. 	《建筑业安全卫生公约》是建筑施工安全卫生的国际标准，它在实施的过程中，强调了（     ）三结合的原则。对于任何一项标准、措施在制定、实施和奖罚时都要由三方共同商议，以三方都能接受的原则而确定三方共同执行。
A， 政府    B. 雇主   C.工人   D.项目负责人   E.企业法人
正确答案：ABC
46. 哪些单位必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产？（	）
A. 建设单位     B.设计单位    C.施工单位
D.工程监理单位   E. 其他与建设生产安全有关单位

正确答案：ABCDE
47. 以下对于安全生产许可证的说法正确的是（	）。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动
C. 建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证
D.企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期

E.企业未发生事故的，许可证有效期届满时，经原办证机关同意可延期
正确答案：ABCE
48. 专项方案经专家论证后，施工单位应根据论证报告修改完善专项方案，并经
（	）签字后，方可组织实施。
A. 施工单位项目负责人	B. 施工单位负责人	C. 施工单位技术负责人
D. 项目总监理工程师	E. 建设单位项目负责人

正确答案：CDE
49. 某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，设备
公司应当出具（	）。
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A. 营业执照	B.资质证书	C.检测合格证明
D.生产许可证	E.产品合格证
正确答案：CDE

50. 某开发商拟拆除某商场已经办理拆迁许可证，按照法律规定还应当将（	）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.拆除安置补偿方案	D.拆除施工组织方案
E. 供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料


51. 安全生产监督管理部门的下述做法错误的是（	）。
A.要求施工单位购买其认可的安全防护用品
B.  向施工单位推荐安全设备产品目录 C.在安全设备检验时，仅收取检验成本费 D.在检查中发现事故隐患，责令立即排除
E.  在检查中发现从业人员未戴安全帽，即要求停工整顿

正确答案：ABD








正确答案：ACE

[image: ]
52.张某系某施工单位工人，办有工伤社会保险与人身意外伤害保险，在从事某工程外墙面装修时，不慎坠落，造成三级残废，下列表述中正确的是（	）。        A.张某可要求享受工伤保险
B.张某有权要求本单位赔偿
C.张某享受工伤保险，但不得要求单位赔偿             D.张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿               E.张某向保险公司要求人身意外伤害保险索赔外，不得要求工伤社会保险
正确答案：ABD
53. 某建筑构件公司由于安全资金投入不足造成二人受伤，（	）应当对此承担责
任。
A. 企业法定代表人	B.该公司经理	C.该公司财务总监
D.该公司的安全管理人员	E.该公司的工会小组负责人
正确答案：AB
54. 建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处
理施工现场的各种（	）对环境的污染和危害的措施。
A. 粉尘	B. 废气	C. 固体废物
D. 废水	E.噪声、振动
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正确答案：ABCDE
55. 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，应该（	）。
A.        建立健全安全生产责任制度 B.制定安全生产规章制度和操作规程     C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入  D.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查 E.建立健全安全生产教育培训制度
正确答案：ABCDE
56. 职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（	）。
A. 因犯罪或者违反治安管理伤亡的
B.醉酒导致伤亡的
C.  自残 D.自杀 E.患职业病的
正确答案：ABCD
57. 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（	）。 A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 B.患职业病的
C.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故
伤害的
D. 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
E.法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形



58. 关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是：（	）。
A. 施工单位自主决定培训 B.培训制度无硬性规定 C.施工单位应当加强对职工的教育培训
D. 施工单位应当建立、健全教育培训制度
E.未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

正确答案：ABCDE








正确答案： CDE

[image: ]
59. 	根据《建设工程安全生产管理条例），下列说法正确的是（	）： A.《建设工程安全生产管理条例》只适用于施工单位        B.《建设工程安全生产管理条例》适用于施工单位         C.《建设工程安全生产管理条例》不适用建设单位
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D.《建设工程安全生产管理条例》不适用监理单位
E.《建设工程安全生产管理条例》适用于设计单位

60. 国家对（	）实行安全生产许可制度。




正确答案： BE

[image: ]
A. 矿山企业	B.建筑施工企业	C.危险化学品生产企业
D.烟花爆竹生产企业	E. 民用爆破器材生产企业

正确答案：ABCDE
61. （	）单位有进行安全生产宣传教育的义务，有对违反安全生产法律法规的
行为进行舆论监督的权利。
A.新闻	B.出版	C.广播	D.电影	E.电视
正确答案：ABCDE
62.根据《建设工程安全生产管理条例》，发生生产安全事故后施工单位应（）。
A.立即上报
B.采取措施防止事故扩大                     C.需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物 D.保护事故现场
E. 不许采取任何措施

正确答案：ABCD
63. 县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内
履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施（	）。
A. 要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料 B.进入被检查单位施工现场进行检查          C.纠正施工中违反安全生产要求的行为         D.对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除
E.重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤
出作业人员或者暂时停止施工

正确答案：ABCDE
64. 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的（	）。
A.             意外伤害保险费由施工单位支付 B.意外伤害保险费由建设单位支付             C.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止  D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工结算时止
E.  实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

正确答案：ACE
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65. [image: ]施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（	）共同进行验收。
A. 建设单位	B.施工总承包单位	C. 分包单位
D.出租单位	E.安装单位

正确答案：BCDE
66. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在哪些危险部位设置明显的安全
警示标志。（	）
A. 施工现场入口处	B.电梯井口	C.脚手架
D.分叉路口	E.十字路口

正确答案：ABC
67. 根据《建设工程安全生产管理条例》（	）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应该编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。 A.基坑支护与降水工程	B. 土方开挖工程		C.模板工程
D.混凝土工程	E. 脚手架工程

正确答案： ABCE
68. 根据《辽宁省安全生产条例》，安全生产所必需的资金投入，由（	）予
以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
A. 生产经营单位的决策机构	B.主要负责	C. 技术负责人
D.个人经营的投资人	E.财务负责人

正确答案：ABD
69. 根据《辽宁省安全生产条例》，生产经营单位应当建立从业人员安全生产教育和全员培训制度，组织从业人员的（       ）等全程培训，并确保培训计划、机构（基地）、费用、教材、人员、考核、档案、制度的落实。
A. 岗前    B.岗后    C.在岗    D.转岗      E.返岗
正确答案：ACDE
70. 根据《辽宁省安全生产条例》，生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的（	）等
管理制度。
A.采购	B.保管	C.验收	D.发放	E.使用和报废
正确答案： ABCDE


三、判断题（本题型每题有2个备选答案，选择A或B）
例：按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工证。
A. 正确	B.错误

正确答案：B
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1. [image: ]《安全生产法》是属于行政法规的范畴。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
2. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
3. 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企
业无义务采取安全防护措施。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
4.从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，取得证书后可以
从事任何建筑活动。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
5. 建设工程招标的，应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价比较，在
具备相应资质条件的投标者中，按报价最低原则选定中标者。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
6. 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，取得证书后可以承揽任何工程。
（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
7. 分包单位不得将其承包的工程再分包。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
8. 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
9. 建设工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建
立、健全安全生产的责任制度和群防群治制度。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
10. 建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑
行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。	（	）
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A. 正确	B.错误
正确答案：A

11.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或
者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案：A


12. 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或
者考核不合格的人员，不得上岗作业。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A 13.建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程的经济效益及技
术先进性。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B 14.建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。	（	）
A.正确	B.错误

正确答案：A
15. 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防
护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
16. 建设单位在申请领取施工许可证时，不必提供建设工程有关安全施工措施的资料。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案：B

[image: ]
17. 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
18. 设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导
致生产安全事故的发生。	（	）
A. 正确	B.错误
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正确答案：A
19. 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位不应当在
设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B
20. 为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保
险、限位等安全设施和装置。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
21. 禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
22. 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必
须由具有相应资质的单位承担。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
23. 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装
方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
24. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当
自检，出具自检合格证明，并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案：B

[image: ]
25. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。	（	）
A. 正确      B.错误
正确答案：A
26. 施工单位专职安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
27. 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。（	）
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A. [image: ]正确	B.错误
正确答案：A

28. 建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单
位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
29. 施工现场暂时停止施工的，监理单位应当做好现场防护。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
30. 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
31. 施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋
应当具有产品合格证。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
32. 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头或书面告知危险
岗位的操作规程和违章操作的危害。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
33. 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必
要的应急措施后撤离危险区域。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
34. 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起3个月内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	（	） A.正确      B.错误
正确答案：B
35. 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。	（	） A.正确      B.错误
正确答案：A
36. 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应
急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。	（	）
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A. [image: ]正确	B.错误
正确答案：A

37. 安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起30 日内审查完毕，经审查符合
本条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B 38.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前6个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
39.  矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、运输、经营、储存单位，应当设置安全生产
管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
40.生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	（   ） A.正确	B.错误
正确答案：A
41. 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特
种作业操作资格证书，方可上岗作业。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
42.国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行改进制度。生产经营单位不得使用国家明
令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
43. 生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排人员进行现场安全管理，确保操
作规程的遵守和安全措施的落实。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：B
44. 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
45. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，不得自行停止作业或者在采取可能的
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应急措施后撤离作业场所。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
46. 安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核
心。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
47. 《建筑法》确立了群防群治制度。群防群治制度是职工群众进行预防和治理安全的一
种制度。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
48. 安全生产检查制度是上级管理部门或建筑施工企业，对安全生产状况进行定期或不定
期检查的制度。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
49. 《安全生产法》中明确我国安全生产工作必须坚持安全第一、预防为主、的方针。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案：B

[image: ]
50. 违法必究是我国法律的基本原则，在《安全生产法》中明确了对违法单位和个人的法
律责任追究制度。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
51. 用人单位不必为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用
品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：B
52. 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重
后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
53. 强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以
下有期徒刑或者拘役。	（	）
A. 正确	B.错误
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[image: ]正确答案：A
54. 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，可以投入
使用。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B 55.采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
56. 建设单位不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护
用具、机械设备、施工机具及构配件、消防设施和器材。	（	）
A.正确	B.错误
正确答案：A
57.领取施工许可证时，应当向施工单位提供工程所需有关资料，不必将安全施工措施报
送有关主管部门备案。	（	）
A.正确	B.错误
正确答案：B
58. 设计单位在建设工程设计中应充分考虑施工安全问题，防止因设计不合理产生坍塌等
施工安全事故。	（	）
A.正确	B.错误
正确答案：A
59.要对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并提出防范事故的指导意
见。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
60. 设计单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应
当采取措施加以保护。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B
61. 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
62. 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对一些
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[image: ]特殊的工程和危险性较大的分部分项工程还需要编制专项施工方案。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
63. 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要
求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，不必由双方签字确认。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
64. 为了改善作业人员的生活条件，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准，可在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
65. 安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起45日内审查完毕，经审查符合
本条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
66. 不符合本条例规定的安全生产条件的，不予颁发安全生产许可证，书面通知企业并说
明理由。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
67. 建设单位在编制工程概算时，不必确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费
用。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
68. 情况紧急时，事故现场有关人员不可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产
监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
69. 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，
每级上报的时间不得超过2小时。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
70. 对于重大事故、较大事故和一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查
报告之日起15日内作出批复。	（	）
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A. [image: ]正确	B.错误
正确答案：A

71. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程属于危
险性较大的分部分项工。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
72.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程，属于
危险性较大的分部分项工。	）
A.正确	B.错误
正确答案：A 73.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程，属于危险性较大的分部分项工程。	（	）
A.正确	B.错误
正确答案：A
74.通过建立安全生产评价的完整体系，转变安全监督管理模式，提高监督管理实效，促
进安全生产评价的标准化、规范化和制度化。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
75.  建筑施工安全卫生的国际标准，它在实施的过程中，强调了政府、雇主、工人三结合
的原则。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
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本章复习题

一、单选题（本题型每题有4个备选答案，其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错
选均不得分）
1. 我国建设系统认真贯彻（	）的安全生产方针。
A. “安全第一、预防为主、综合治理”	B.	“安全生产、人人有责”
C.	“齐抓共管、安全第一”	D.	“以人为本、综合治理”
正确答案：A
2. 建筑业是一个（	）较大的行业，随着工程建设项目趋向大型化、高层化和复杂
化，给建筑业的安全生产带来了挑战。
A. 经济性	B. 危险性	C. 挑战性	D. 可控性
正确答案：B
3. 我国每年由于建筑事故伤亡的从业人员超过千人， 直接经济损失逾百亿元，建筑业已
经成为我国所有工业部门中仅次于（	）的最危险行业。
A.化工业	B. 危险化学品行业	C.采矿业	D. 冶金业
正确答案：C
4. 我国提出要在2020年实现全面建成“小康社会”的奋斗目标，其中提高和改善建筑业
的（	）已经成为全面建成“小康社会”的重要内容之一。
A. 经济状况	B. 卫生状况
C. 安全生产状况	D. 环境状况

正确答案：C
5. 	（	）在生产经营活动中，在处理保证安全与实现生产经营活动的其他各项目标的关系上，要始终把安全特别是从业人员和其他人员的人身安全放在首要的位置，实行“安全优先”的原则。
A. 安全第一    B. 预防为主    C. 齐抓共管    D. 防微杜渐



6. 国家对女职工实行（	）。
A. 特殊社会保障	B. 特殊劳动保护
C. 特殊劳动保险	D. 特殊工资补贴

正确答案：A




正确答案：B

[image: ]
7. （	）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，
应当对施工现场实行封闭管理。
A. 各级人民政府	B.监理单位
C. 建筑施工企业	D. 建设单位
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[image: ]正确答案：C
8. （	）是安全生产方针的核心和具体体现，是实施安全生产的根本途径，也是实
现安全第一的根本途径。
A. 安全第一	B.预防为主
C. 齐抓共管	D. 防微杜渐

正确答案：B
9. 虽然人类在生产活动中还不可能完全杜绝安全事故的发生，但只要思想重视，预防
施得当，绝大部分事故特别是重大事故是可以（	）发生的。
A. 禁止	B.避免	C. 杜绝	D. 预防

正确答案：B
10. 坚持（      ），就要坚持培训教育为主，在提高生产经营单位主要负责人、安全管理人员和从业人员的安全素质上下功夫，最大限度地减少违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，努力做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”。
A. 安全第一    B. 预防为主    C. 齐抓共管    D. 防微杜渐
正确答案：B
11. 施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中（	）列出
安全防护、文明施工措施费用清单备查。
A.部分	B.单独	C.全部	D. 准确

正确答案：B
12. （	）是指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管
理上缺陷。
A. 危险	B.事故隐患	C. 危险源	D.重大危险源
正确答案：B
13. 	（	）是一种新的安全管理模式，它是保证“安全第一，预防为主”的安全管理目标实现的重要手段和方法，只有不断健全和完善综合治理工作机制，才能有效贯彻安全生产方针。
A. 安全第一    B. 预防为主    C. 综合治理    D. 安全发展
正确答案：C
14. 《中华人民共和国安全生产法》提出，安全生产工作要“建立市场经营单位负责、职
工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。”建立这一工作格局，目的是形成
（	）的合力。
A. 安全第一	B. 预防为主	C. 齐抓共管	D. 安全发展
正确答案：C
15. 职工参与，就是通过（	），提高广大职工的自我保护意识和安全生产意识，有
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权对本单位的安全生产工作提出建议。
A. 安全生产教育	B. 安全生产宣传
C. 安全生产指导	D. 安全生产检查
正确答案：A

16. 要充分发挥工会、共青团、妇联组织的作用，依法维护和落实生产经营单位职工对安
全生产的参与权与监督权，鼓励职工监督举报各类（	），对举报者予以奖励。
A. 违法行为	B.不良行为
C. 安全隐患	D. 违约行为


17. （	），就是要切实履行监管部门安全生产管理和监督职责。
A. 政府监管	B. 企业监管
C. 行业监管	D. 自我监管

正确答案：C




正确答案：A


18. 安全管理必须要有强大的动力，并且正确地应用动力，从而激发人们保障自身和集体安全的意识，自觉积极地搞好安全工作。这体现了人本原理中（	）原则。 A.激励	B.系统	C.动力	D.监督


19. 上下交叉施工作业时应采取（	）措施。
A. 防护隔离	B. 防护	C.隔离	D.保护

正确答案：A



正确答案：A

[image: ]
20. （	）主要是指行业协会等行业组织要自我约束，一方面各个行业要遵守国家法
律、法规和政策，另一方面行业组织要通过行规行约制约本行业生产经营单位的行为。
A. 行业自律	B. 企业监管	C. 行业监管	D. 自我监管
正确答案：A
21.（	）就是要充分发挥其作用，任何单位和个人有权对违反安全生产的行为进行
检举和控告。
A. 行业自律	B. 企业监管	C. 行业监管	D. 社会监督
正确答案：D
22. 在生产经营活动中（	）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产
经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。
A. 安全生产责任制	B. 安全生产制度
C. 安全管理制度	D. 安全生产检查制度
正确答案：A
23. 保证本单位安全生产投入的有效实施是生产经营单位主要负责人的（	）。
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[image: ]A.权利	B.义务	C.职责	D.主要工作
正确答案：C

24. 建设工程中的人、物以及施工环境中存在的导致事故的风险因素非常多，如果不及时
发现并且（	），将很容易导致生产安全事故。
A. 预防	B. 管理	C. 排除	D. 控制

正确答案：C
25. （	）是企业管理的重要组成部分，因此应该遵循企业管理的普遍规律，
服从企业管理的基本原理与原则。
A. 现场管理	B. 安全管理	C. 行业管理	D. 制度管理

正确答案：B
26. 现代高效率的管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上进行有效的综合，这就
是（	）。

	A.
	动态相关性原则
	B.
	整分合原则

	C.
	反馈原则
	D.
	封闭原则


正确答案：B
27. 在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才
能形成有效的管理活动，这就是（	）。
A. 动态相关性原则	B. 整分合原则
C. 反馈原则	D. 封闭原则

正确答案：D
28. 搞好企业安全管理，避免工伤事故与职业病的发生，充分保护企业职工的安全与健康，

	是（	）的直接体现。
	

	A. 动态相关性原则
	B.
	整分合原则

	C. 反馈原则
	D.
	人本原理


正确答案：D
29. 安全管理工作应当以预防为主，即通过有效的管理和技术手段，防止人的不安全行为
和物的不安全状态出现，从而把事故发生的概率降到最低，这就是（	）。

	A.
	动态相关性原则
	B.
	整分合原则

	C.
	预防原理
	D.
	封闭原则


正确答案：C
30. 对重复性事故的预防，即对已发生事故的分析，寻求事故发生的原因及其相互关系，
提出防范类似事故重复发生的（	），避免此类事故再次发生。
A. 程序	B. 措施	C.管控方法	D.解决方案

正确答案：B
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[image: ]31.从安全生产来看，危险源是可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其
他损失的（	）.
A.本质	B.物质	C.状态	D.设施

正确答案：C
32. （	）的含义是指从一开始和从本质上实现了安全化，就可从根本上消除事故发
生的可能性，从而达到预防事故发生的目的。
A. 本质安全化原则	B. 因果关系原则
C. 事故预防的基本原则	D. 激励原则

正确答案：A
33. 管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激调动人的积极性和创造性。以科学的手
段，激发人的内在潜力，使其充分发挥出积极性、主动性和创造性，这就是（	）。
A. 本质安全化原则	B. 因果关系原则
C. 事故预防的基本原则	D. 激励原则

正确答案：D
34. 	（   ）应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
A. 建设单位    B. 监理单位    C.勘察单位    D.设计单位

正确答案：A
35. 推动管理活动的基本力量是人，管理必须有能够激发人的工作能力的动力，这就是

（	）。
A. 动力原则	B.能级原则	C.激励原则	D.3E原则
正确答案：A

36. （	）在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需
费用。
A. 建设单位	B. 监理单位	C. 施工单位	D. 设计单位

正确答案：A
37. （	）不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全
防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
A. 建设单位	B. 监理单位	C. 施工单位	D. 设计单位
正确答案：A

38. 建筑施工事故中，所占比例最高的是（	）.
A. 高处坠落事故	B.各类坍塌事故  C.物体打击事故	D.起重伤害事故
正确答案：A
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39. [image: ]施工单位的项目负责人应当由取得相应（	）的人员担任。
A. 技术职称	B.工作年限	C.执业资格	D.行政职务
正确答案：C
40. （	）应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出人通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
A. 建设单位	B. 设计单位	C.监理单位	D. 施工单位

正确答案：D
41. （	）应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现
场采取相应的安全施工措施。
A. 建设单位	B.设计单位	C.监理单位	D. 施工单位

正确答案：D
42. 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收
合格后，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记后，取得的标志应当（	）。
A. 保存在档案室内	B.置于或者附着于该设备的显著位置
C.由操作者保管	D.由项目的机械管理员保管

正确答案：B
43. 职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准，（	）不得在尚未竣
工的建筑物内设置员工集体宿舍。
A. 建设单位	B.设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位

正确答案：D
44. （	）应对施工现场临时搭建的建筑物检查符合安全使用要求。施工现场
使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
A. 建设单位	B. 设计单位	C. 监理单位	D.  施工单位

正确答案：D
45. （	）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线
等，应当采取专项防护措施。
A.建设单位	B. 设计单位	C. 监理单位	D.施工单位

正确答案：D
46. 生产经营单位应当（	）生产安全事故隐患排查治理和登记档案监控制度，设立
隐患登记台账。
A. 编制	B. 建立健全	C. 制定	D.编写

正确答案：B
47. （	）应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制
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建设单位	B. 设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位

56. 进入施工现场严禁穿（	）。
A.绝缘鞋	B.防滑鞋	C. 高跟鞋	D.帆布鞋

57. 生产经营单位对生产安全事故隐患（	）组织排除。


正确答案：D



正确答案：C

[image: ]
A. 视情况	B. 应当及时	C.  可以不	D. 在生产间歇期
正确答案：B
58. （	）是工程项目安全生产的第一责任人，对工程项目生产经营全过程中的安全
负全面领导责任。
A. 企业法人	B. 总经理	C. 项目经理	D. 安全员

正确答案：C
59. 资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满
（	）日前，申请办理资质延续手续。
A. 30	B.  60	C.  80	D.  120

正确答案：B
60. 对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续（      ）年。
A.1 B.3	C.  5	D.7

正确答案：C
61. 安全生产考核合格证书有效期为（	）年，证书在全国范围内有效。
A.1	B.3	C.  5	D.7

正确答案：B
62. 安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前
（	）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。
A.1	B. 3	C.  5	D.7

正确答案：B 63.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（	）个工作日内
办理完毕。
A.1	B.3	C.  5	D.7

正确答案：C
64.	（	）应当根据生产经营特点，依照危险源监管制度要求，编制危险源清单，以
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[image: ]供各项目部参照选取。各项目部在此基础上针对项目特点，可增减本项目部的危险源
清单。
A. 建设单位	B. 设计单位	C. 监理单位	D. 施工企业
正确答案：D 65.（	）是生产经营单位应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预
警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。
A.专项应急预案	B. 综合应急预案
C. 现场处置方案	D.专项施工方案
正确答案：B
66. 建筑工程安全档案管理中，（	）指档案工作有连续性，建筑工程安全档
案编制及管理人员不宜更换，资料内容、时间相互连贯，程序合理。
A. 及时	B. 准确	C. 系统	D. 科学
正确答案：C
67. （	）是在辨识和评估潜在的重大危险、事故类型、事故发生的可能性及发生过
程、事故后果及影响严重程度的基础上，对应急机构职责、人员、技术、装备、设施
（设备）、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出的具体安排。

	A.
	应急预案
	B.
	专项方案

	C.
	施工组织设计
	D.
	安全技术措施


正确答案：A
68. 班组级安全教育是新工人分配到班组后，开始工作前的教育。下列内容不属于班组安
全教育内容的是（	）。
A. 本人从事施工生产工作的性质，必要的安全知识，机具设备及安全防护设施的性
能和作用           B.我国安全生产方针、政策、法规 C.本工种安全操作规程
D.本工种事故案例剖析、易发事故部位及劳防用品的使用要求

正确答案：B
69.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全全教育内容的是（	）.
A. 施工现场安全管理规章制度
B. 安全生产方针、政策、法规 C.安全生产纪律和文明生产要求   D.建安工人安全生产技术操作一般规定
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70. 制定安全生产责任制的目的是（	）.
A. 增强员工安全意识	B.增强领导安全意识
C.明确岗位安全责任	D. 明确领导安全责任

正确答案：B




正确答案：C




二、多选题（本题型每题有5个备选答案，其中至少有2个答案是正确的。多选、少选、
错选均不得分）
1.系统原理是现代管理科学中的一个最基本的原理。运用系统原理的原则可以归纳为




整分合原则	C. 反馈原则动力原则（

A.
）。

动态相关性原则

B.
D.
封闭原则
E.



2. 安全生产的目的包括（	）。
A. 防止和减少生产安全事故		B. 保障人民群众生命和财产安全 C.促进经济发展	D.减少项目成本 E.加快项目进度

3. 建筑业的特点是：（	）等。
A. 人员流动性大	B. 人员固定	C. 劳动对象复杂
D. 劳动对象简单	E. 劳动条件变化大




正确答案： ABCD






正确答案：ABC




正确答案：ACE

[image: ]
4. 造成人的不安全行为和物的不安全状态的主要原因包括（	）。
身体的原因A.
技术的原因
B.
教育的原因
C.
D.
管理的原因
E.
态度的原因




正确答案：ABCDE
5. 建设单位不得对（	）等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性
标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
A. 勘察单位	B. 设计单位	C. 施工单位	D. 工程监理	E.分包单位
正确答案：ABCD
6. 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的
（	）。

A.安全防护用具
B.
机械设备
C.
施工机具及配件
消防设施和器材
E.
办公用品





D.
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正确答案：ABCD
7. 下列属于勘察单位安全责任的是：（	）

A.勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应
当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要
B. 勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程
C. 采取措施保证各类管线
D.设施和周边建筑物
E. 构筑物的安全
正确答案： ABCDE
8. 安全技术交底必须（	）。

A.具体	B.明确	C.针对性强	D.含混	E.不需要具体

9. 事故报告包括的内容有：（	）。


正确答案：ABC

[image: ]A. 时间	B. 事故单位	C.地点	D. 伤亡人数	E.赔偿数额
正确答案：ABCD
10. 建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的
（	）等安全设施和装置。
A.零配件	B.保险	C.限位	D.节油装置	E.制造工艺
正确答案：BC
11. 施工单位的（	）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方
可任职。
A. 主要负责人	B. 项目负责人	C. 专职安全生产管理人员
D. 施工员	E. 材料员
正确答案：ABC
12. 施工单位应当将施工现场的（	）分开设置，并保持安全距离。
A. 办公区	B.生活区	C.作业区	D.道路区	E.消防区
正确答案：ABC
13. 企业安全生产管理组织体系必须覆盖以下哪些人员、部门和单位？（	）。
A. 企业主要负责人	B. 企业技术负责人	C. 企业分支机构主要负责人
D. 项目负责人与项目管理人员	E. 作业班组长
正确答案：ABCDE
14. 施工现场的（	）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应
的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
A. 全部建筑材料	B. 安全防护用具
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C. [image: ]机械设备	D.施工机具及配件	E. 半成品
正确答案：BCD
15. 作业人员进入（	）前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教
育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
A. 岗位	B. 更换的新岗位	C.施工现场
D. 新的施工现场	E.作业区域

正确答案：BCD
16. 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有
下列哪些职责？（	）
A. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况
B. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
C. 监督项目专职安全生产管理人员履责情况
D.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
E. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正
正确答案：ABCDE
17. 项目专职安全生产管理人员主要职责包括：（	）
A. 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录
B. 现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况
C. 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处
D. 对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
E. 对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告
正确答案：ABCDE
18. 建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。安全生产领导小组的主要职责是：（       ）
A. 贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准
B. 组织制定项目安全生产管理制度并监督实施
C. 编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
D. 保证项目安全生产费用的有效使用
E. 组织编制危险性较大工程安全专项施工方案

正确答案：ABCDE
19. 施工企业安全生产的第一责任人的安全生产职责主要有：（	）
A. 贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针政策和法规、规范
B. 掌握本企业安全生产动态，定期研究安全工作
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C. 组织制定安全工作目标、规划实施计划
D. 组织制定和完善各项安全生产规章制度操作规程及奖惩办法
E. 建立、健全安全生产责任制，并领导、组织考核工作

20. 企业主管安全生产负责人的安全生产职责主要有：（	）
A. 组织落实安全生产责任制和安全生产管理制度
B. 组织实施安全工作规划及实施计划，实现安全目标
C.领导、组织安全生产宣传教育工作
D. 确定安全生产考核指标
E. 领导、组织安全生产检查





正确答案： ABCDE








正确答案： ABCDE


21. 安全生产管理目标应易于考核，制定时应综合考虑哪些因素？（	）
A. 政府部门的相关要求
B. 企业的安全生产管理现状
C. 企业的生产经营规模及特点
D. 企业的技术、工艺和设施设备
E. 企业的经济情况
正确答案：ABCD

22. 事故救援主要内容包括（	）。
A. 接警与通知	B. 指挥与控制	C. 警报和紧急公告
D. 通信	E.事态监测与评估

[image: ]
23. 事故调查组应履行下列哪些职责？（	）
A. 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况
B.认定事故的性质和事故责任
C. 提出对事故责任者的处理建议
D.总结事故教训，提出防范和整改措施
E. 提交事故调查报告

24. 事故调查报告中应当包括哪些主要内容？（	）
A. 事故发生单位概况
B. 事故发生经过和事故救援情况
C. 事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况
D. 事故发生的原因和事故性质
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正确答案： ABCDE








正确答案： ABCDE

E. 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

25. 施工总平面图编制的依据是（	）。


正确答案：ABCDE

[image: ]
A. 工程所在地区的原始资料，包括建设、勘察、设计单位提供的资料
B. 原有和拟建建筑工程的位置和尺寸
C. 施工方案、施工进度和资源需要计划
D. 全部施工设施建造方案
E. 建设单位可提供房屋和其他设施

正确答案：ABCDE
26. 下列关于施工现场功能区域划分要求正确的是（	）。
A. 施工现场按照功能可划分为施工作业区、办公区和生活区

B. 施工现场的办公生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离
C. 三区应有隔离和安全防护措施，设置明显的指示标志牌
D. 办公区和生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，与作业区之间设置防护措
施，进行明显的划分隔离，以免人员误入危险区域
E. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素
正确答案：ABCDE
27. 下列关于施工现场道路说法正确的是（	）。
A. 施工现场的道路应畅通，应当有循环干道，满足运输、消防要求
B. 主干道应当平整坚实，且有排水措施
C. 道路应当中间起拱，两侧设排水设施
D.道路的布置要与现场的材料、构件、仓库等料场、吊车位置相协调、配合
E. 施工现场主要道路应尽可能利用永久性道路

正确答案：ABCDE
28. 施工现场对围挡的要求下列说法准确的是（	）。
A. 施工现场围挡应沿工地四周连续设置
B. 围挡的用材应坚固、稳定、整洁、美观

C. 城市次干路周围500米范围内的施工现场，围档高度不得低于2.5m
D. 砌体基座要牢固，围档应当采用彩钢板
E. 距离住宅、医院、学校等建筑物不足5 m 的施工现场，应设置具有降噪功能的围
档

正确答案：ABCDE
29. 临时设施的种类包括：（	）。
A. 办公设施	B. 生活设施	C. 生产设施
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D. 辅助设施	E.消防设施
正确答案： ABCDE

30. 临时设施的布置原则包括：（	）。
A. 合理布局，协调紧凑，充分利用地形，节约用地
B. 尽量利用建设单位在施工现场或附近能提供的现有房屋和设施
C. 临时房屋应本着厉行节约，减少浪费的精神，充分利用当地材料，尽量采用活动
式或容易拆装的房屋
D. 临时房屋布置应方便生产和生活
E. 临时房屋的布置应符合安全、消防和环境卫生的要求


31. 下列关于职工宿舍布置要求说法正确的是（	）。
A. 宿舍应当选择在通风、干燥的位置，防止雨水、污水流入
B. 不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍
C. 宿舍必须设置可开启式窗户，设置外开门
D.宿舍内应保证有必要的生活空间，人均使用面积不宜小于2.5m
E. 宿舍内的单人铺不得超过2层，严禁使用通铺

32. 下列关于现场仓库布置要求说法正确的是（	）.

正确答案：  ABCDE









正确答案：ABCDE

[image: ]
A. 仓库的面积应通过计算确定，根据各个施工阶段的需要的先后进行布置
B. 水泥仓库应当选择地势较高、排水方便、靠近搅拌机的地方
C.易燃易爆品仓库的布置应当符合防火、防爆安全距离要求
D. 仓库内各种工具器件物品应分类集中放置，设置标牌，标明规格型号
E. 易燃、易爆和剧毒物品不得与其他物品混放，并建立严格的进出库制度，由专人
管理
正确答案：ABCDE
33. 防治大气污染应当采取下列哪些措施？（	）

A. 施工现场宜采取措施硬化，其中主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处
理，土方应集中堆放
B. 使用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭，防止施工过程扬尘
C. 从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施
D. 施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施
E. 施工现场应根据风力和大气湿度的具体情况，进行土方回填、转运作业
正确答案：ABCDE

34. 班前活动的安全交底主要内容包括：（	）。
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A. 当天的作业环境	B.气候情况	C.工酬
D.各个环节的操作安全要求	E.与特殊工种的配合

35. 员工参与的安全管理工作包括：（	）。
A. 使用危险报告书	B.收集职工建议



正确答案：ABDE


C. 使用安全反馈程序	D.计划、量测、总结和评审安全工作
E.建立并完善企业的安全管理政策和组织结构

正确答案：ABC
36. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用
具和安全防护服装，并书面告知（	）。
A.操作规程	B.违章操作的危害	C.使用方法 D.使用要领		E. 赔付数量
正确答案：AB
37.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在安全生产方面做好下列哪些工
作？（	）
A.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度       B.制定安全生产规章制度和操作规程               C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入             D.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录 E.提高管理者素质


38. 工伤职工有下列哪些情形的，停止享受工伤保险待遇？（	）
A.丧失享受待遇条件的	B.  拒不接受劳动能力鉴定的
C. 拒绝治疗的	D. 被判刑正在收监执行的
E.事故鉴定错误的

正确答案：ABCD





正确答案：ABCD

[image: ]
39. 施工单位在使用（	）等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，
也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。     A.悬挑脚手架		B. 起重机械	C.整体提升脚手架 D.混凝土输送泵	E.整体提升模板
正确答案：BCE
40. 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，
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（	）报告生产安全伤亡事故。
A. 暂缓	B.及时	C.如实	D.分析	E.查清后
正确答案：BC

41. 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当

（	）。

A. 编制拆装方案	B.停止其他工种人员作业 C.企业负责人参加并监督		D.  制定安全施工措施 E.由专业技术人员现场监督
正确答案：ADE

42. 施工单位应当对（     ）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
A. 基坑支护与降水工程   B. 钢筋绑扎工程      C. 模板工程
D.起重吊装工程      E.混凝土浇筑工程

正确答案：ACD
43. 施工单位进行施工时，发现（	）等，应当保护好现场并按规定及时报告有
关部门。
A. 文物	B.古化石
C.爆炸物	D.放射性污染源	E.不规则物体

正确答案：ABCD
44.建筑材料、设备器材、现场制品、半成品、成品、构配件等应严格按现场平面布置图
指定位置堆放并挂上标牌，注明（	）。
A.尺寸	B.名称	C.品种	D. 规格	E.颜色

正确答案：BCD
45. 建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人
员，包括（	）。
A. 企业法定代表人	B. 企业分管安全生产工作的副经理
C.经理	D. 企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员
E.施工现场专职安全生产管理人员



46. 施工现场坑、井、沟和（	）周围，夜间要设红灯示警。
A. 混凝土搅拌站	B.孔洞	C.易燃易爆场所
D. 变压器	E.钢筋切断机

正确答案：DE




正确答案：BCD

[image: ]
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47. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 中文明施工检查表规定材料码放整齐，
并应标明（	）等。
A.名称	B.品种	C.大小	D.规格	E.产地
正确答案：ABD
48. 建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括哪些资料？  （	）
A. 安装、拆卸合同及安全协议书
B. 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案
C.安全施工技术交底的有关资料
D. 安装工程验收资料
E. 安装、拆卸工程专项施工方案

正确答案：ABCDE
49. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 标准的文明施工检查表规定现场应设有
（	）.
A. 宣传栏	B.读报栏	C.黑板报
D.游戏栏	E.企业自编的报纸


50. 安全检查根据检查内容和检查形式可分为（	）。
A. 日常安全检查		B.        定期安全检查 C.专业性安全检查	D.季节性及节假日前后安全检查 E.个人检查和集体复查

正确答案：ABC





正确答案：ABCD
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三、判断题（本题型每题有2个备选答案，选择A或B）
1. 工程建设中往往有多方参与，管理层次比较多，管理关系复杂。	）
A. 正确	B.错误
正确答案A
2. 搞好企业安全管理，避免工伤事故与职业病的发生，充分保护企业职工的安全与健康，
是动力原则的直接体现。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案B
3. 	建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。	（	） A.正确	B.错误
正确答案A
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4. 	建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。	（	） A.正确	B.错误
正确答案A
5. 建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案A


6. 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案A 7.涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案A
8. 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期
进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。



A. 正确	B.错误

（	）



正确答案A


9. 审查安全管理人员资格，足额配备安全管理人员，开发、培养安全管理力量。



A. 正确	B.错误

（	）



正确答案A

[image: ]
10. 新入场人员的“三级安全教育”，教育面必须达到100%； 作业人员经教育培训考核合
格方可上岗。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案A
11. 	分包方应服从总包单位的安全管理，对总包单位提出的安全管理要求及在检查中提出的问题，要按“三定”的原则及时整改。	（	） A.正确	B.错误
正确答案A
12. 建筑施工企业应根据施工生产特点和规模，并以安全生产责任制为核心，建立健全安
全生产管理制度。	（	）
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A. [image: ]正确	B.错误
正确答案A

13.对工程中各种危险源，要制订出具体的风险控制和安全防护措施以及作业安全注意事
项。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案A
14. 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者10000 万元以下直接
经济损失的事故。	（	）
A.正确	B.错误

正确答案B
15.1kV以下裸露输电线，安全距离为6m.	）
A.正确	B.错误

正确答案B
16. 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头告知危险岗位的
操作规程和违章操作的危害。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B 17.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
18. 特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
19. 宿舍必须设置可开启式窗户，设置内开门。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
20. 安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和允许标志	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
21. 搞好安全管理，必须掌握与安全有关的所有对象要素之间的动态相关特征，充分利用
相关因素的作用。	（	）
A. 正确	B.错误
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[image: ]正确答案：A 22.勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
23. 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在
设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。	（	）
A. 正确	B. 错误
正确答案：A
24. 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合
工程建设强制性标准。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
25. 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、
用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
26. 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应
急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
27. 施工企业应当独立设置安全生产管理机构，在企业主要负责人的领导下开展本企业安
全生产管理工作。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
28. 各管理层主要负责人应明确并组织落实本管理层各职能部门和岗位的安全生产职责，
实现本管理层的安全管理目标。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
29. 安全生产责任制度就是对各级负责人、各职能部门以及各类施工人员在管理和施工过
程中，应当承担的责任做出明确的规定。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
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30. [image: ]建筑施工企业应依据法律法规，结合企业的安全管理目标、生产经营规模、管理体制
建立安全生产管理制度。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
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本章复习题
1.建筑施工企业主要负责人考试复习题
一、单选题（本题型每题有4个备选答案，其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错
选均不得分）
1. 边坡台阶开挖，应做成一定坡势，以利（	）。
A. 排土	B. 泄水	C.卸土	D. 挖掘



2.在坑槽边使用机械挖土时，应（）支撑强度，必要时应加强支撑。
A. 加强	B. 考虑	C.检查	D.计算

3. 在深基坑土方开挖前，应制订土方工程（	）。

正确答案：B



正确答案：D

[image: ]
A. 施工方案	B. 措施	C. 安全技术方案	D.预案
正确答案：A 4.人工挖孔桩当采用混凝土护壁时，混凝土的强度等级（ ）桩身混凝土的强度等级。
A.可以低于	B. 不宜低于	C.相当于80%	D. 相当于85%
正确答案：B
5.暗挖施工受工程地质和水文地质影响较大，风险因素具有隐蔽性、（	）和不确定性。
A.具体性	B.	C.稳定性	D.复杂性

正确答案：D
6.暗挖法的施工控制要点可以概括为“（）、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量
测”。
A.管超前	B.管朝前	C.管朝后	D.管居中
正确答案：A
7. 隧道竖井上下设置联动电铃及信号灯，吊放吊斗上下要有统一的信号，（	）指挥。
A.安全员	B.施工员	C.有专人	D.不用指挥
正确答案：C
8. 隧道施工在洞口、交叉道口施工场地，应设置（ ），必要时设专人指挥交通。
A.通行标志	B.绿色标志	C.照明标志	D.缓行标志

正确答案：D
9.暗盾构机操作与施工人员需经过培训合格后方可持证上岗，盾构机操作手原则上应具
备（	）以上学历。
A.初中	B.中专	C.大专	D.大学本科
正确答案：C
10. 盾构机运行中，与操作无关的人员（	）进入主控室，非司机严禁操作手柄及按
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钮。
A.可以	B. 必须	C.允许	D.严禁

11. 冬期施工，脚手架、盘道等要有（	）措施，及时清除积雪。
A. 防冻	B. 防滑	C.防坠落	D.防质量事故

12. 夏季职工宿舍宿舍应保持通风、干燥，有（	）措施。
A.防蚊蝇	B.防火	C.防偷盗	D. 防触电

13. 暑期作业应当调整作息时间，在高温场所作业应有（	）措施。
A. 降温防暑	B. 安全防护	C.防雨	D.防触电

14. 塔机最基本的工作机构有起升机构、变幅机构、（	）和行走机构。
A.回转机构	B. 指挥人员	C. 操作人员	D. 管理人员



正确答案：D



正确答案：B



正确答案：A



正确答案：A



正确答案：A

15. 起重力矩限制器主要作用是防止（	）的安全装置，避免塔机由于严重超载而引
起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。
A.断电	B. 塔机超载	C. 钢丝绳断股	D. 钢丝绳断丝


16. 物料提升机应选用（	）卷扬机。
A.摩擦式	B.可逆式	C.任何形式	D.都可以

17. 附着式升降脚手架应具有防倾覆、（	）装置。
A. 防坠落	B. 防风	C. 防雷	D. 防雨

正确答案：B


正确答案：B



正确答案A


18. 附着升降脚手架应在竖向主框架所覆盖的（	）处设置一道附墙支座。
A. 8m	B.  6m	C. 每个楼层	D. 每两个楼层
正确答案C
19. 吊篮必须在醒目处挂设安全操作规程牌和限载牌，严格控制施工（	），不超载。
A. 荷载	B.时间	C.高度	D.进度


20.（	）将吊篮作为运送材料和人员的垂直运输设备使用。
A.严禁	B.可以	C.允许	D.随便

正确答案：A


正确答案：A

[image: ]


二、多选题（本题型每题有5个备选答案，其中至少有2个答案是正确的。多选、少选、
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错选均不得分）
1. 基坑开挖前应制订系统的开挖监控方案，监控方案应包括（	）以及信息反馈
系统等。
A. 监控目的和监测项目	B.监控报警值	C. 监测方法及精度要求
D. 监测点的布置	E. 监测周期、工序管理和记录制度
正确答案：ABCDE
2.基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。
A. 碰撞支护结构	B. 碰撞工程桩	C. 扰动基底原状土
D.设备	E.工程基础

正确答案：ABC
3. 预制混凝土桩按沉桩方法分：（	）

A.沉管法	B.锤击法	C.压桩法	D.振动法	E预钻孔法
正确答案：BCDE


4. 桩工一般质量验收规定有：（	）
A. 桩体质量检验	B. 桩位放样允许偏差	C. 桩位施工允许偏差
D.桩所用材料的要求	E.承载力

5. 与明挖相比，暗挖法最大的优点是：（





正确答案：BCD

A. 避免了大量拆迁、改建工作	B. 减少了对周围环境的粉尘和噪音影响
C.对城市交通的干扰比较小	D. 施工作业面相对狭小	E.作业环境条件差
正确答案：ABC
6.矿山法施工潜在的不安全因素会引起隧道施工中发生透水、坍塌（冒顶、片帮）、机械
伤害、中毒等意外，并可能导致（	）等遭受损害。
A.地面建筑物	B.道路	C.海域	D.地下构筑物	E.地下管线
正确答案：ABDE
7. 盾构法施工的三大关键要素为（	）。
A. 稳定开挖面	B.盾构始发	C.盾构挖掘	D.盾构接收	E.衬砌
正确答案：ACE
8. 盾构机组装前应由相关技术和生产管理人员编制切实可行施工方案，内容应包括


（	）。
A. 洞内围岩状况	B.吊车配置	C.吊点设置
D.吊装设备的组装顺序	E.吊装平面布置图

9. 扣件式钢管支架的检查与验收应符合（	）规定。




正确答案：BCDE

[image: ]
A. 应有产品质量合格证	B. 应有质量检验报告	C. 钢管表面应有防锈漆
D. 钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、硬弯、压痕和深的划道
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E. 钢管外径、壁厚、端面等的偏差，应分别符合规定

10. 钢管模板支架应在（	）阶段进行检查验收。


正确答案： ABDE


A. 地基完工后及支架搭设前	B.搭设设计高度后，进行下一道工序前
C. 停工超1个月恢复使用前	D.遇有六级及以上强风、大雨后
E. 寒冷和严冬地区冬施前、解冻后



11. 夜间进行模板施工时，应（	）.
A. 制定夜间施工的安全措施	B.有足够的照明
C. 施工用临时照明和机电设备线严禁非电工乱拉乱接
D.经常检查线路的完好情况，严防绝缘破损漏电伤人
E. 施工用临时照明和机电设备线可以由非电工接线

正确答案：ABCDE







正确答案：ABCD


12. 高大模板支撑系统拆除前，（	）应核查混凝土同条件试块强度报告，浇筑混
凝土达到拆模强度后方可拆除，并履行拆模审批签字手续。
项目技术负责人A.
项目经理
B.
企业主管经理
C.
D.
项目总监
E.
安全部长








13. 模板支架搭设场地应（	）.
A. 清理	B. 平整	C. 排水通畅
D. 支架地基土应夯实	E. 地基宜高于自然地坪 50mm

14. 钢管模板支架应在（	）阶段进行检查验收。
A. 荷载状况	B.节点的连接状况
C. 可调托撑受力状况	D. 安全防护措施
E. 地基不均匀变形，立杆底座或垫板与地基面的接触状况

15. 在脚手架使用期间，严禁拆除（	）。

正确答案：CD




正确答案：ABCDE





正确答案：ABCDE

[image: ]
A. 主节点处的纵向横向水平杆	B.非施工层上，非主节点处的横向水平杆
C. 连墙件	D.纵横向扫地杆	E. 非作业层的走道板

正确答案：ACD
16. 脚手架施工安全要求有（	）。

A. 脚手架搭设人员必须是按《建筑施工特种作业人员管理规定》要求，经过考核合
格的专业架子工
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B. 搭设脚手架时，操作人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋
C. 立杆搭设应严禁将外径48 mm与51 mm的钢管混合使用
D. 未搭设完的脚手架，非架子工可以上架
E. 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载

17. 脚手架在（	）情况下必须进行检查验收。
A. 作业层上施加载荷前	B. 遇大雨和六级及以上大风后
C. 寒冷地区开始解冻后	D. 停用时间超过1个月
E. 如发现倾斜、变形、下沉、松扣、崩扣等现象要及时修理

18. 架空线路必须设在专用电杆上，宜采用（	）。






正确答案：ABCE





正确答案： ABCD


A. 木杆	B.钢筋混凝土杆	C. 树木	D.脚手架	E. 高大机械
正确答案：AB
19. 配电柜应装设（	），电源隔离开关分断时应有明显的可见分断点。
A.隔离开关	B. 短路	C.过载 D.漏电保护器		E.刀闸开关
正确答案：ABCD
20. 雨雪天气后，应对高处作业安全设施进行检查，当发现有（	）等现象时，
应立即修理完善。
A. 违章	B. 松动	C.变形	D.损坏	E.脱落

正确答案： BCDE
21. 安全防护设施的验收，主要包括哪些内容？（	）

A. 防护栏杆的设置与搭设	B.攀登与悬空作业的用具与设施搭设 C.操作平台及平台防护设施的搭设		D.           防护棚的搭设 E.安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件的规格


22. 悬空作业的立足处的设置应牢固，并应配置（	）和设施。
A. 立网	B.登高	C. 防坠装置
D. 安全警告标志	E.安全钢丝绳

正确答案： ABCDE





正确答案：BC

[image: ]
23. 焊接人员必须按规定穿戴劳动防护用品，并必须采取防止（	）等事故的安全措施。
A. 防止尘肺、慢性锰中毒等职业病	B. 触电	C. 高空坠落
D. 瓦斯中毒	E. 火灾

正确答案：ABCDE
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24. 焊（割）作业人员在进行焊（割）作业时应（	）。
A. 穿绝缘鞋	B. 戴长筒防护手套	C. 穿能防紫外线和防灼烫的防护服
D. 戴好防护面罩或防护镜	E. 戴好防尘或防毒口罩

正确答案：ABCDE
25. 造成倒塔的主要原因（	）。

A.超载	B.斜吊	C.基础、轨道不平	D.地耐力低	E.风力
正确答案：ABCDE

26. 施工升降机的安全使用应包括（	）等。
A.应建立施工升降机档案	B. 应建立施工升降机使用管理制度、维修保养制度 C.使用前，做好检查工作，确保各种安全保护装置和电气设备正常      D.必须由经考核取证后的专职电梯司机操作                E.电梯底笼周围2.5m范围内，必须设置稳固的防护栏杆
正确答案：ABCDE
27. 物料提升机的维修保养管理主要内容包括（	）等。
A. 应建立物料提升机档案	B.应建立物料提升机的使用管理制度

C.维修保养制度	D.使用中的定期检查	E.使用中的日常安全检查
正确答案：ABCDE
28. 物料提升机安装完毕后，应由工程负责人组织（	）等对物料提升机安装质量
进行验收，并应按有关规范填写验收记录。
A.安装单位	B.使用单位	C.租赁单位	D.监理单位	E.销售商



29. 高处作业吊篮的安全装置一般包括（	）。
A.制动器	B.行程限位	C.安全锁	D.钢丝绳	E.前支架

30. 吊运散装模板时，应做到（	）。
A. 放置于运料平台上	B.码放整齐	C. 单块吊运
D. 待捆绑牢固后方可起吊	E.有防吊运过程中散落的措施

正确答案：ABCD



正确答案：ABC




正确答案： BDE

[image: ]



三、判断题（本题型每题有2个备选答案，选择A或B）
1. 基坑土方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
2. 基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。（	）
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A. [image: ]正确	B.错误
正确答案：A

3. 挖土方前对周围环境要认真检查，不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
4. 机械挖土时，应严格控制开挖面坡度和分层厚度，防止边坡和挖土机下的土体滑动。挖土机作业半径内不得有人进入。司机必须持证上岗作业。	（	） A.正确	B.错误
正确答案：A
5. 为防止基坑底的土被扰动，基坑挖好后要尽量增加暴露时间，延时进行下一道工序的
施工。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
6. 预应力混凝土桩（pc）分为方桩、管桩。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
7.人工挖孔灌注桩，当采用混凝土护壁时，混凝土的强度等级可以低于桩身混凝土的强
度等级。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
8. 暗挖法不适用于在埋浅较浅、松散不稳定的土层和软弱破碎岩层内施工。  （	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
9. 矿山法施工严格控制每循环进尺，开挖成形后及时进行初期支护，确保工序衔接，应
视情况再做仰拱并或封闭成环。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
10. 盾构施工在吊运管片时应注意检查吊具是否完好，防止吊具在吊运或拼装时脱落、断
裂。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
11. 配电箱、开关箱的电源进线端应采用插头和插座作活动连接	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
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12.配电箱、开关箱应选用专业厂家定型、合格产品，并应使用3C认证的成套配电箱术。



A. 正确	B.错误

（	）



正确答案：A


13. 分配电箱应装设分断时具有可见分断点的总断路器。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
14. 所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱不设专人负责。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
15. 保护零线上应装设开关或熔断器。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
16. 当有六级及以上大风和雾、雨、雪天气时可以继续脚手架搭设与拆除作业。（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：B
17. 脚手架在停用时间超过1个月，使用前必须进行检查验收。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
18. 剪刀撑可增强脚手架的纵向刚度。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A 19.连墙件在脚手架中的作用是：不论有风无风均受力，既承传水平风荷载，又承传因约束脚手架平面外变形所产生的水平力。	（	）

A. 正确

B.错误


正确答案：A


20.安装支架时，必须采取防倾倒的临时固定设施，工人在操作过程中必须有可靠的防坠
落等的安全措施。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
21. 满堂模板和共享空间模板支架立柱，在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案：A

[image: ]
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22. [image: ]模板支撑系统应为独立的系统，禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接；可以与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。	（	）
A. 正确   B.错误

正确答案：B
23. 高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行，或上下层同时拆除作业，分段
拆除的高度不应大于两层。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
24. 高处作业施工前，应检查高处作业的安全标志、工具、仪表、电气设施和设备，确认
其完好后，方可进行施工。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
25. 应在操作平台明显位置设置标明允许负载值的限载牌及限定允许的作业人数，物料应
及时转运，可以超重、超高堆放。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
26. 操作平台使用中应每季不少于1次定期检查。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
27. 施工现场仓库内允许使用电炉子等。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
28. 暑期作业应当调整作息时间，在高温场所作业应有降温防暑措施，防止中暑。（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A 29.焊接人员必须按规定穿戴劳动防护用品，并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯毒和火灾等事故的安全措施。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A 30.乙炔瓶在运输、储存和使用时，环境温度一般不得超过40℃；超过时应采取有效的降温措施。禁止敲击、碰撞。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
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31. 焊接作业时须配置灭火器材，必要时可派专人监护。作业完毕，要留有充分的时间观
察，确认无引火点后，方可离去。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
32. 根据《塔式起重机设计规范》（GB/T13752-1992）和《塔式起重机》（GB/T5031-2008）
规定，为了保证塔机的安全作业，防止意外事故，塔机可不配备各类安全保护装置。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案：B

[image: ]
33. 起重力矩限制器主要作用是防止塔机超载的安全装置，避免塔机由于严重超载而引起
塔机的倾覆或折臂等恶性事故。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
34.起重量限制器的作用是保护起吊物品的重量不超过塔机允许的最大起重量，是用以防止塔机的吊物重量超过最大额定荷载，避免发生机械损坏事故。	（	） A.正确    B.错误
正确答案：A
35. 塔机的混凝土基础应浇筑在符合要求的土质层上。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
36. 塔机升降应在白天进行，特殊情况需在夜间作业时，应有充分的照明。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
37. 施工升降机安装的标准节连接螺栓，宜螺杆在下，螺母在上。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
38. 物料提升机的制造商应具有特种设备制造许可资格。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
39. 缆风绳的地锚，根据土质情况及受力大小设置，应经计算确定。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
40. 吊篮悬吊平台上应醒目地注明额定载重量及注意事项。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
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2.建筑施工企业项目负责人考试复习题
一、单选题（本题型每题有4个备选答案，其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错
选均不得分）
1. 基坑开挖采用人工挖土时，两人操作间距应大于（	）。
A. 2.0m	B.2.5m	C.	3.0m	D.3.5m



2. 基坑开挖，采用多台机械挖土时，挖土机间距应大于（	）。
A. 2m	B.  5m	C.	8m	D.	10m

正确答案：B



正确答案：D


3. 暗挖施工受工程地质和水文地质影响较大，风险因素具有隐蔽性、（	）和不确定性。
A.具体性	B.	C.稳定性	D.复杂性

正确答案：D
4. 暗挖法的施工控制要点可以概括为“（）、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量
测”。
A.管超前	B.管朝前	C.管朝后	D.管居中
正确答案：A
5. 隧道竖井上下设置联动电铃及信号灯，吊放吊斗上下要有统一的信号，（	）指挥。
A.安全员	B.施工员	C.有专人	D.不用指挥
正确答案：C
6. 隧道施工在洞口、交叉道口施工场地，应设置（），必要时设专人指挥交通。
A.通行标志	B.绿色标志	C.照明标志	D.缓行标志



7. 隧道施工初期支护构件支撑的立柱（	）置于虚渣和活动石块上。
A.可以	B.不能	C.视情况可以	D.必须

正确答案：D


正确答案：B

[image: ]
8. 格栅架立时非作业人员（	）停留在掌子面，确保施工操作空间，并有专人负责指挥，
统一操作。
A.必须	B.可以暂时	C.可以	D.不能
正确答案：D
9. 暗挖工程施工是不挖开地面，采用在地下挖洞的方式施工，主要有（	）等。
盾构施工，管片在运至拼装区过程中，管片运输区内（	）站人。
A.可以	B.严禁	C.必须	D.允许
正确答案：B
10. 盾构机操作与施工人员需经过培训合格后方可持证上岗，盾构机操作手原则上应具备
（	）以上学历。
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A.初中	B.中专	C.大专	D.大学本科
正确答案：C

11. 盾构施工在洞口封闭时，井边及墙体禁止悬挂杂物（）在孔口临边堆料、摆放机具。
A.可以	B. 必须	C.严禁	D.允许
正确答案：C
12. 盾构机运行中，与操作无关的人员（	）进入主控室，非司机严禁操作手柄及按钮。
A.可以	B. 必须	C.允许	D.严禁
正确答案：D
13. 扣件式钢管脚手架所用的扣件应采用（	）。
A. 钢板压制扣件	B.球墨铸铁制作的扣件

C. 其材质符合《钢管脚手架扣件》（GB15831）规定的可锻铸铁制作的扣件
D. 其他材料制作的扣件



14. 脚手架底层步距不应大于（	）。
A.2m	B.3m	C. 4m	D.	5m

正确答案：C



正确答案：A


15. 满堂模板和共享空间模板扣件式钢管支架立柱，在外侧周圈应设由下至上的竖向连续
式（	）。
A. 斜撑	B. 抛撑
C. 之字撑	D. 剪刀撑

正确答案：D
16. 支架立杆必须设置纵、横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座不应大于（	），横向
扫地杆设置在纵向扫地杆下方。
A. 100  mm	B.  200mm


C.	300 mm	D.	500mm


17. 模板及其支架在安装过程中，必须设置（	）。
A. 保证工程质量设施	B. 提高施工速度设施
C.保证节约材料的设施	D. 能有效防倾覆的临时固定设施


正确答案：B




正确答案：D

[image: ]
18. 在坡度大于25°的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于（	）
高的防护栏杆（	）.
A.lm	B.1.2m	C.1.3m	D.1.5m

正确答案：D
19. 防护栏杆的立杆和横杆的设置、固定及连接，应确保防护栏杆在上下横杆和立杆任
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何处，均能承受任何方向（	）的外力作用。
A.O.8KN	B.0.9KN	C.1KN	D.1.lKN
正确答案：C

20. 防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为（	），下杆应在上杆和挡脚板中
间设置。
A.0.8m	B.0.9m	C.lm	D.1.2cm



21. 防护栏杆立杆间距不应大于（	）
A.2m	B.2.5m	C.3m	D.4m

正确答案：D



正确答案：A

22. 在坠落基准面（	）及以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑结构的模板时，应设置
操作平台。
A.2m	B.2.5m	C.3m	D.3.5m

正确答案：A
23. 在地面、楼面、屋面和墙面等有可能使人和物料坠落，其坠落高度大于或等于（	）
的洞口处的高处作业称为洞口作业。
A. 2m	B.2.5m	C.  3m	D.3.5m

正确答案：A
24. 在工作面边沿无围护或围护设施高度低于（	）的高处作业，包括楼板边、楼梯
段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业称为临边作业。
A. 400mm	B.	600mm	C.	80Omm	D.  1000mm

正确答案：C
25. 移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底端离地面不得大于（	）。
A. 200cm	B.	150cm	C.	100cm	D.  80cm


[image: ]
26. 冬季施工，高处作业要注意（	）。
A.防冻	B.防滑	C.防坠落	D. 防质量事故

27. 易燃仓库内应使用（	）照明灯具。
A. 碘钨灯	B.25瓦白炽灯
C.日光灯	D. 防爆灯

28. 冬期施工，脚手架、盘道等要有（	）措施，及时清除积雪。
A. 防冻	B.防滑	C.防坠落	D.防质量事故
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正确答案：D



正确答案：B




正确答案：D


29. 夏季职工宿舍宿舍应保持通风、干燥，有（	）措施。
A. 防蚊蝇	B. 防火	C. 防偷盗	D. 防触电

30. 氧气瓶储存处（	）内禁止堆放易燃易爆物品和动用明火。
A. 3m	B. 5m	C. 10m	D.15m


31. 乙炔瓶在使用中与明火的距离一般不小于（	）。
A. 2m	B.  5m	C.	10m	D. 15m

正确答案：B



正确答案：A



正确答案：C



正确答案：C


32. 塔式起重机在工程施工中用于建筑结构和工业设备的安装、吊运建筑材料和建筑构
件，主要作用是重物的垂直运输和施工现场内的（	）水平运输。
A.短距离	B.长距离	C.民用结构	D.任何工程

正确答案：A
33. 起重力矩限制器主要作用是防止（	）的安全装置，避免塔机由于严重超载而引
起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。
B.断电	B. 塔机超载	C. 钢丝绳断股	D. 钢丝绳断丝
正确答案：B
34. 齿轮齿条式升降机，采用（	）的方式使吊笼沿导轨架作上下运动的升降机。
A.齿轮与齿条啮合	B. 液压顶升	C. 电动葫芦提升	D. 绞盘提升
正确答案：A
35. 升降机在大雨、大雾、（  ）及六级以上大风以及导轨架、电缆等结冰时，必须停止运行，并将梯笼降到底层，切断电源。暴风雨后，应对升降机各有关安全装置进行一次检查，确认正常后，方可运行。
A.五级  B.四级  C.三级  D.六级



36. 物料提升机应选用（	）卷扬机。
A.摩擦式	B.可逆式	C.任何形式	D.都可以

正确答案：D


正确答案：B

[image: ]
37.物料在吊篮内应均匀分布，不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时，应采取防滚落措
施；（	）应装箱或装笼。
A.散料	B.木料	C.超长料	D.超宽料

正确答案：A
38. 附着式升降脚手架应具有防倾覆、（	）装置。
A. 防坠落	B. 防风	C. 防雷	D. 防雨
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正确答案A
39. 遇（	）以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时，禁止进行附着式升
降脚手架的升降和拆卸作业。
A.4级	B.5级	C.6级	D.7级



40. 吊篮的每个吊点必须设置（	）根钢丝绳。
A.1 B.2	C.  3	D.  4

正确答案B



正确答案B

[image: ]


二、多选题（本题型每题有5个备选答案，其中至少有2个答案是正确的。多选、少选、
错选均不得分）
1. 基坑开挖前应制订系统的开挖监控方案，监控方案应包括（	）以及信息反馈
系统等。

监控报警值	C. 监测方法及精度要求A.
监控目的和监测项目
B.
D.
监测点的布置
E.


监测周期、工序管理和记录制度
正确答案： ABCDE

2. 基坑开挖应根据（	），确定开挖方案。
A. 支护结构设计	B. 降排水要求	C. 监理工程师的要求
D. 建委领导的指示精神	E. 项目技术负责人的要求

正确答案：AB
3. 基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。
A. 碰撞支护结构	B. 碰撞工程桩	C. 扰动基底原状土
D.设备	E. 工程基础

正确答案：ABC
4. 暗挖工程施工是不挖开地面，采用在地下挖洞的方式施工。主要有（	）等。
A. 盾构法	B.矿山法
C.盖挖法	D.沉管法	E.明挖法

正确答案：ABD
5. 隧道施工洞内运输包括（	）的运输。

A.渣土	B.施工人员	C.构件	D.施工机械	E.爆破用品
正确答案：ABCDE
6. 为防范地表建（构）筑物变形，矿山法施工时应严格施工工艺，采取（	）等手
段，以减少对地层的扰动。
A.快通过	B.小分块	C. 短进尺	D.快封闭	E.强爆破
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7. 盾构接收施工主要包括（	）等施工。
A. 接收端土体加固	B.接收基座安装	C.接收门洞密封
D.止水设施安装	E.洞门凿除

正确答案：BCD



正确答案：ABCDE

8. 盾构端头井土体加固的方法有很多，有（	）钢板桩及各种组合方法，以适
应不同的地质条件。
A. 冻结法	B. 旋喷加固	C.静压注浆
D.素桩	E.玻璃纤维桩
正确答案：ABCDE
9. 钢管模板支架应在（	）阶段进行检查验收。
A. 地基完工后及支架搭设前	B.搭设设计高度后，进行下一道工序前
C. 停工超1个月恢复使用前	D. 遇有六级及以上强风、大雨后
E. 寒冷和严冬地区冬施前、解冻后



10. 脚手架的（	）交叉点为主节点。
A. 剪刀撑	B. 立杆	C. 纵向水平杆
D. 横向水平杆	E. 斜杆

11. 模板支架搭设场地应（	）.
A. 清理	B. 平整	C. 排水通畅
D. 支架地基土应夯实	E. 地基宜高于自然地坪50mm

12. 支架应按有关规定编制监测方案，包括（	）。

正确答案： ABCDE





正确答案：BCD




正确答案： ABCDE


A. 测点布置	B. 监测方法	C. 监测人员及主要仪器设备
D.监测频率	E. 监测报警值



13. 使用旧扣件时，应遵守下列规定（	）.

正确答案： ABCDE

[image: ]A.有裂缝、变形的严禁使用	B.有裂缝、但不变形的可以使用 C.有变形、但不裂缝的可以使用	   D.出现滑丝的必须更换 E.螺栓锈蚀、弯曲变形的可以使用
正确答案：AD
14. 在脚手架使用期间，严禁拆除（	）。

A. 主节点处的纵向横向水平杆	B. 非施工层上，非主节点处的横向水平杆
C.连墙件	D.纵横向扫地杆	E. 非作业层的走道板
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15. 脚手架在（	）情况下必须进行检查验收。
A. 作业层上施加载荷前	B. 遇大雨和六级及以上大风后
C. 寒冷地区开始解冻后	D. 停用时间超过1个月
E. 如发现倾斜、变形、下沉、松扣、崩扣等现象要及时修理

16. 架空线路必须设在专用电杆上，宜采用（	）.

正确答案：ACD





正确答案： ABCD


A. 木杆	B.钢筋混凝土杆	C. 树木	D.脚手架	E. 高大机械
正确答案：AB
17. 雨雪天气后，应对高处作业安全设施进行检查，当发现有（	）等现象时，
应立即修理完善。
A.违章	B.松动	C.变形	D.损坏	E.脱落

正确答案：BCDE
18. 安全防护设施的验收，主要包括哪些内容？ （	）

A. 防护栏杆的设置与搭设	B.攀登与悬空作业的用具与设施搭设
C.操作平台及平台防护设施的搭设	D.防护棚的搭设
E. 安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件的规格



19. 悬空作业的立足处的设置应牢固，并应配置（	）和设施。 A.立网	B.登高	C.防坠装置 D.安全警告标志		E.安全钢丝绳

20. 焊接场地和防护措施检查的内容包括（	）。

正确答案： ABCDE





正确答案：BC

[image: ]












21. A.
C.
E.
焊（割）作业场地是否通风良好
各类可燃易燃物品是否清除干净
焊接场地是否保持必要的通道
B.
D.
作业人员是否正确佩戴了防护用品
焊工是否有足够的作业面积



正确答案： ABCDE
可燃气瓶、易燃物品、油脂和带有油脂的物品不得与氧气瓶同车装运或同处存放。
A.
可燃气瓶
B.
易燃物品

C.
油脂
D.
带有油脂的物品
E.
小型机具








正确答案：ABCD
22. 起重机的（	）不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。 A.变幅指示器		B.力矩限制器	C.起重量限制器 D.各种行程限位开关	 E.应完好齐全、灵敏可靠
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正确答案：ABCDE
23. 造成倒塔的主要原因（	）。

A.超载	B.斜吊	C.基础、轨道不平	D.地耐力低	E.风力
正确答案：ABCDE

24. 施工升降机日常安全检查包括（	）等。 A.基础有无沉降	B.导轨架是否垂直，连接是否牢靠 C.小齿轮与导轨架齿条啮合间隙是否合适      D.限速制动器及各种安全装置是否齐全和灵敏可靠  E.各停靠站的安全防护门是否齐全有效
正确答案：ABCDE

25. 物料提升机安装完毕后，应由工程负责人组织（	）等对物料提升机安装质量
进行验收，并应按有关规范填写验收记录。    A.安装单位	 B.使用单位	C.租赁单位 D.监理单位	E.销售商
正确答案：ABCD
26. 卷扬机操作棚应采用（	）。操作棚有足够的操作空间。顶部强度应符合有关规
范的规定。
A. 定型化	B.装配式	C.具有防雨功能
D.无顶棚的	E.根据情况设置

正确答案：ABC
27. 附着升降脚手架的附着支承是直接附着在工程结构上，其作用是：（   ）。 A.传递荷载  B.保证架体稳定性  C.满足提升、防倾、防坠装置的要求 D.包括承受坠落时的冲击荷载   E.确保施工安全


28. 矿山法施工预支护和预加固采用的施工措施主要有（	）等。

正确答案： ABCDE

A. 地面钢板桩	B.超前小导管预注浆	C.开挖面深孔注浆
D.大管棚超前支护	E.地面钢管桩

[image: ]
29. 高处作业吊篮的安全装置 一般包括：（	）
A.制动器	B.行程限位	C.安全锁	D.钢丝绳	E.前支架

30. 吊运散装模板时，应做到（	）.
A. 放置于运料平台上	B.码放整齐	C. 单块吊运
D.待捆绑牢固后方可起吊	E. 有防吊运过程中散落的措施
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正确答案：BCD



正确答案： ABC




正确答案： BDE

[image: ]
三、判断题（本题型每题有2个备选答案，选择A或B）
1. 基坑土方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
2. 基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
3. 挖土方前对周围环境要认真检查，不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
4. 基坑开挖时，挖土作业应由上而下，逐层进行，在安全员的监督下，可以先挖坡脚或
逆坡挖土。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：B
5. 机械挖土时，应严格控制开挖面坡度和分层厚度，防止边坡和挖土机下的土体滑动。
挖土机作业半径内不得有人进入。司机必须持证上岗作业。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
6. 为防止基坑底的土被扰动，基坑挖好后要尽量增加暴露时间，延时进行下一道工序的
施工。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
7.人工挖孔灌注桩，当采用混凝土护壁时，混凝土的强度等级可以低于桩身混凝土的强
度等级。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
8. 暗挖法不适用于在埋浅较浅、松散不稳定的土层和软弱破碎岩层内施工。  （	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
9. 	矿山法施工严格控制每循环进尺，开挖成形后及时进行初期支护，确保工序衔接，应视情况再做仰拱并或封闭成环。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
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10. 盾构施工在吊运管片时应注意检查吊具是否完好，防止吊具在吊运或拼装时脱落、断
裂。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
11.配电箱、开关箱应选用专业厂家定型、合格产品，并应使用3C认证的成套配电箱术。
（	）

A. 正确	B.错误
正确答案：A

12. 各种施工机具和施工设施应做好保护零线连接。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
13. 分配电箱应装设分断时具有可见分断点的总断路器。	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
14. 所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱不设专人负责。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B
15. 当有六级及以上大风和雾、雨、雪天气时可以继续脚手架搭设与拆除作业。（	）
A. 正确	B. 错误
正确答案：B
16. 脚手架在停用时间超过1个月，使用前必须进行检查验收。	（	）
A. 正确	B. 错误
正确答案：A
17. 脚手架底层步距不应大于2m。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
18. 作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150 mm	（	）
A. 正确	B. 错误
正确答案：A
19.对脚手架立杆接长的规定是：除顶层顶步外，其余各层各步必须采用搭接连接。



A. 正确	B.错误

>



正确答案：B

[image: ]
20. 模板支架立杆可采用对接接长或搭接接长。	）
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A. [image: ]正确	B.错误
正确答案：B

21.安装支架时，必须采取防倾倒的临时固定设施，工人在操作过程中必须有可靠的防坠
落等的安全措施。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A 22.采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时，应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查，对梁底扣件应进行80%检查。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
23. 搭设高度3m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安
全防护设施。	（	）
A.正确	B.错误

正确答案：A
24. 	模板支撑系统应为独立的系统，禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接；可以与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。	（	）
A. 正确   B.错误

正确答案：B
25. 当安全防护棚为非机动车辆通行时，棚底至地面高度不应小于2m。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
26.当采用钢管作为防护栏杆杆件时，横杆及栏杆立杆应采用脚手钢管，并应采用扣件、焊接、定型套管等方式进行连接固定。	（	） A.正确	B.错误
正确答案：A
27. 高处作业施工前，应检查高处作业的安全标志、工具、仪表、电气设施和设备，确认
其完好后，方可进行施工。	（	）
A.正确	B.错误

正确答案：A
28. 应在操作平台明显位置设置标明允许负载值的限载牌及限定允许的作业人数，物料应
及时转运，可以超重、超高堆放。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
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29. [image: ]操作平台使用中应每季不少于1次定期检查。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B
30. 暑期作业应当调整作息时间，在高温场所作业应有降温防暑措施，防止中暑。（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A 31.乙炔瓶在运输、储存和使用时，环境温度一般不得超过40℃；超过时应采取有效的降温措施。禁止敲击、碰撞。	（	）
A. 正确	B. 错误
正确答案：A
32. 焊接作业时须配置灭火器材，必要时可派专人监护。作业完毕，要留有充分的时间观
察，确认无引火点后，方可离去。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B
33. 起重力矩限制器主要作用是防止塔机超载的安全装置，避免塔机由于严重超载而引起
塔机的倾覆或折臂等恶性事故。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
34. 	起重量限制器的作用是保护起吊物品的重量不超过塔机允许的最大起重量，是用以防止塔机的吊物重量超过最大额定荷载，避免发生机械损坏事故。	（	） A.正确    B.错误
正确答案：A
35. 塔机的混凝土基础应浇筑在符合要求的土质层上。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
36. 升降机在安装完毕时，应及时搭设地面出入口的防护棚。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
37. 物料提升机的停层平台门应向停层平台外侧开启，并应处于常闭状态。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B
38. 升降架在使用过程中可以利用架体吊运物料。	（
A. 正确	B. 错误

正确答案： B
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39. [image: ]吊篮悬吊平台上应醒目地注明额定载重量及注意事项。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
40. 吊篮安全锁必须在有效标定期限内使用，有效标定期限不大于2年。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
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[image: ]本章复习题

案例题（根据背景提出4个问题，每个问题有4个备选答案或有两个判断是否正确答案，其中只有1个答案是正确的）
例：大地公司在甲县大王乡进行一小型建筑工程建设，于2018年4月1日向有关部门申
请领取施工许可证。
（1） 建设单位应当按照国家有关规定向（ A ）申请领取施工许可证。 A.甲县人民政府建设行政主管部门
B. 大王乡人民政府建设行政主管部门
C.甲县人民政府
D.大王乡人民政府
（2） 若大地公司符合领取施工许可证的条件，则有关部门应在（	D	）前颁发施工许可证。
A.4月20日	B.4月5日
C.4月10日	D.4月15日
（3）若大地公司的建筑工程是国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，
则可以不领取安全生产许可证。	（	A  ）
A. 正确	B.错误
（4）若大地公司的建筑工程是国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，
可以不再领取施工许可证。	（	A  ）
A. 正确	D.错误

1	法律法规部分

1. 大发公司在原南县进行一项建筑工程建设，由原南县建筑设计局设计，原南第二建筑公司承建，委托正平监理公司监理。有一高层建筑毗邻施工地点，可能会因大发公司的工程而产生地基下降。
（1）原南第二建筑公司在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的
安全技术措施。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
（2）因为可能会造成毗邻高层建筑物的地基下降，所以原南第二建筑公司应当采取安
全防护措施。	（	）
A. 正确	B.错误
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正确答案：A
（3）（	）应当向原南第二建筑公司提供与施工现场相关的地下管线资料，原南
第二建筑公司应当采取措施加以保护。 A.大发公司	B.原南县建筑设计局 C.正平监理公司	 D.原南县人民政府
正确答案：A
（4）（    ）应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。
A.大发公司	B. 原南第二建筑公司
C. 原南县建筑设计局   D.正平监理公司

正确答案：B
2.原南第二建筑公司是原南友谊酒店扩建项目的总承包商，大政公司、大发公司是部分工程的分包商。原南第二建筑公司的董事长是张三，负责该项目的项目经理叫李四，王五是原南第二建筑公司的安全生产部门经理。
（1）（	）对原南第二建筑公司的安全生产负责。
A.张三	B.李四
C.王五	D.张三和王五



（2）施工现场安全由（			）负责。 A.大政公司		B.    大发公司 C.原南友谊酒店	D.原南第二建筑公司

正确答案：A




正确答案：D


（3）大政公司、大发公司应当服从原南第二建筑公司对施工现场的安全生产管理。



A.正确	B.错误

（	）


正确答案：A


（4）原南第二建筑公司应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。



A. 正确	B，错误

（	）



正确答案：A

[image: ]
3.东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目，部分工程分包给原北二建、原北三建，
整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理。
（1）由（	）对该项目施工现场的安全生产负总责。
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[image: ]定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通
道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
A. 建设单位	B. 设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位
正确答案：D
48.通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职
工，这种教育形式属于（	）。
A. 日常教育	B. 安全法制教育	C.事故案例教育
D.遵章守纪、自我保护能力教育
正确答案：C
49.（	）的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定
期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
A. 建设单位	B.设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位
正确答案：D
50. 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求
向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由（	）签字确认。
A. 双方	B. 作业人员	C.监理工程师	D.项目负责人
正确答案：A
51. （	）应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格
之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A. 建设单位	B.设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位
正确答案：D
52. （	），系指为防止施工过程中工伤事故和职业病的危害而从技术上采取的措施。
A. 安全技术措施	B. 施工技术	C. 施工方案	D. 安全评价
正确答案：A
53. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验
检测（	）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。
A. 标准	B.程序	C.期限	D.季节
正确答案：C
54.（	）应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备
应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
A. 建设单位	B. 设计单位	C. 监理单位	D.  施工单位
正确答案：D
55. 发生生产安全事故后，（	）应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要
移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。A.东平建筑公司	B. 原北二建
C.大政监理公司	D.原北市市政府
正确答案：A

（2） 办公楼项目主体结构的施工必须由东平建筑公司完成。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
（3）东平建筑公司和原北二建、原北三建对分包工程的安全生产承担连带责任。



A. 正确	B.错误

（	）



正确答案：A

[bookmark: _GoBack][image: ]
（4）原北二建不服从东平建筑公司管理导致生产安全事故的，由（	）承担主要
责任。
A. 东平建筑公司	B. 原北二建
C.大政监理公司	D. 原北市市政府

正确答案：B



2 安全管理部分

1.某建设工程已委托某施工单位作为总承包单位。该施工单位提出由另一家施工单位作为分包，承担主体施工。所有安全责任由分包单位负责，如果有了事故也由分包单位上报，并已签订了分包合同。
判断题：
（1） 主体工程可以由分包单位自主承担。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
（2） 国家有规定，总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
（3） 事故应由分包单位上报。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
（4） 国家有规定，事故统一由建设单位上报。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
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2.某小区十号楼地下室有一电气设备，该设备一次电源线长度为 10.5m； 接头处没有用橡皮包布包扎，绝缘处磨损，电源线裸露；控制该设备的漏电开关内的拉杆脱落，漏电开关失灵。某工程公司在该地下室施工中，付某等3名抹灰工将该电气设备移至新操作点，移动过程中付某触电死亡。
判断题：
1	（1）本事故的主要原因之一是违章操作，移动电器设备未切断电源。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
（2）特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业
操作资格证书后，方可上岗作业。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A


单选题：
（3） 下列属于特种作业人员的是（	）。
A. 电工	B.木工	C.水暖工	D.瓦工

（4） 下列关于特种作业的说法正确的是（	）。





正确答案：A

[image: ]
A. 特种作业人员未经培训考核即从事特种作业并造成重大安全事故，不得追究
其刑事责任
B.对特种作业人员专门的安全作业培训，是指由有关主管部门组织的专门针对
特种作业人员的培训
C. 特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安
全有重大危害的作业
D. 特种作业人员可不考核从事相应工种作业的疾病和生理缺陷情况
正确答案：C 3.某单位将新招来的一批民工直接派到工地参加人工挖孔桩施工。其中一人挖土深度达到5m时，闻到异样气味，感觉头晕腿软，奋力呼叫地面同伴，由于没有系安全绳，地
上的人费尽周折才把下面的人救上来，险些酿成伤亡事故。
判断题：
（1） 此事件的违规之处在于，孔下作业人员未系安全绳。	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
（2） 由于没有造成伤亡事故，所以可以认为没有违规。	（	）
A. 正确	B.错误
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[image: ]正确答案：B
（3）上述事件中，如果没有劳动合同，则即使发生了事故，也不属于施工单位的事故，
可不予以上报。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
单选题：
（4）下列关于新工人上岗培训的要求正确的是（	）.
A. 新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育。
B. 新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训。
C.对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训。

D.从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业人员培训，不需要再进行三级
安全教育。

正确答案：B



3	安全技术部分

1. 某建筑工地将挖基坑的土堆放在离基坑10m 以外的一道砖砌围墙，围墙的外侧是一所小学校操场，土堆高于围墙。一场大雨过后，一天，小学生课余在操场活动中，突然围墙倒塌，将正在墙边玩耍的4名小学生压死在围墙底下。
请判断下列事故原因分析的对错。
（1） 挖基坑的堆土不应堆在围墙边。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
（2） 小学生不应在围墙下边玩耍。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
（3） 挖土单位违反操作规程。	（	）·
A. 正确	B.错误

正确答案：B
（4） 挖基坑（槽）应按规定堆土。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
2.冬天一场大雪过后，某工地就叫工人继续搭设脚手架，刘某在操作过程中不小心踩在
结冰的脚手板上，摔了下来，当场死亡。
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[image: ]请判断下列事故原因分析的对错。
（1） 冬季施工中应有防滑措施。	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
（2） 大雪过后应先组织扫雪清理现场。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
（3） 架子工应当系好安全带作业。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
（4） 架子工可以不戴安全帽。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B
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