本章复习题
一、单选题（本题型每题有4个备选答案，其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错
选均不得分）
例：建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（	C	）申请领
取施工许可证。
A.乡级以上人民政府建设行政主管部门
B. 省级以上人民政府建设行政主管部门 C.县级以上人民政府建设行政主管部门 D.县级以上人民政府
1. 《安全生产法》中明确我国安全生产工作必须坚持（    ）的方针。
A. 科学发展观，坚持以人为本      B. 安全责任，齐抓共管
C. 安全第一、预防为主、综合治理    D. 安全生产、人人有责

正确答案：C
2. 《安全生产法》中明确要强化和落实（	）的主体责任，建立生产经营单位负责、
职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。
A. 生产经营单位	B. 规划单位	C. 监管部门	D. 社区

正确答案：A
3. 违法必究是我国法律的基本原则，在《安全生产法》中明确了对违法单位和（	）
的法律责任追究制度。
A. 部门	B. 个人	C. 群体	D. 组织



4.（	）是企业最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A. 安全生产责任制度	B. 群防群治制度
C. 安全生产教育培训制度	D. 安全生产检查制度

正确答案：B




正确答案：A

[image: ]
5. 群防群治制度是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。这一制度也是（	）
的具体体现。
A. 安全生产，人人有责	B. 安全第一、预防为主、综合治理
C. 安全生产，齐抓共管	D. 安全第一，防微杜渐

正确答案：B
6. 《建筑法》确立了（	），是对广大建筑干部职工进行安全教育培训，提高安全意
识，增加安全知识和技能的制度。
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 (
安全生产教育培训制度
B.
安全技能培训制度
安全生产制
度
D.
安全风险报告制
度
)A.

C.

正确答案：A

7.《建筑法》确立了伤亡事故处理报告制度。施工中发生事故时，事故处理必须
遵循一定的程序，做到（	）原则。
A. 三定整改	B. 四不放过	C. 落实到人	D. 严肃处理
正确答案：B
8. 用人单位必须为（	）提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳
动防护用品。
A. 特种作业人员	B. 班组长	C. 危险作业人员	D. 劳动者
正确答案：D

9. 从事（	）的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。
A. 特种作业	B. 体力劳动	C.危险作业	D. 机械作业

10. 劳动者在劳动过程中必须严格遵守（	）.




正确答案：A


A. 企业制度	B. 安全操作规程	C. 安全检查标准	D. 安全生产法
正确答案：B
11. 劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权（	）。
A. 上报上级	B. 请示上级	C. 拒绝执行	D.躲避指挥



12. 建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当（	）。
A. 停止施工	B. 暂缓施工	C. 延期施工	D. 正常施工

正确答案：C



正确答案：A

13. 施工现场应根据《环境保护法》对现场裸露土进行（	），有效避免扬尘污染。
A. 苫盖	B. 夯实	C. 归方	D.摊平

正确答案：A
14. 施工现场应根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》相关规定，对施工现场
噪声进行监测，并采取有效措施，建立环境保护（	）。
A. 台账	B. 责任	C. 制度	D. 责任制度



15. 施工现场应设置消防通道，消防通道（	）与施工通道混用。
A.可以	B.准许	C.不得	D. 禁止

正确答案：D



正确答案：D

[image: ]16.（	）是安全生产领域的综合性基本法，它是我国第一部全面规范安全生产的专
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门法律。
A. 《建筑法》	B.《安全生产法》
C.《建设工程安全生产管理条例》	D.《建设工程质量管理条例》
正确答案：B

17.工程勘察、工程设计、工程监理及其他有关单位，要对涉及（	）的重点部位和环节在设计文件中注明，并提出防范事故的指导意见。
A. 施工方案	B. 施工技术	C. 施工质量	D. 施工安全
正确答案：D
18.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应
急措施后（	）作业场所。
A.撤离	B.不能撤离	C.保护	D.检查


19. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011是（	）。
A. 推荐性行业标准	B.强制性行业标准
C.推荐性国家标准	D.强制性国家标准

20. 《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2010是一部（	）.
A. 推荐性行业标准	B.强制性行业标准
C. 推荐性国家标准	D.强制性国家标准

21. 《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（	）。
A.法律	B.法规	C.规章	D. 规范性文件

22. 事故发生单位主要负责人构成犯罪的，应（	）。

正确答案：A




正确答案：B




正确答案：A



正确答案：A

[image: ]A.拘留	B.警告	C.处罚	D. 依法追究刑事责任
正确答案：D 23.（	）应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害
的措施。
A. 各级人民政府	B.监理单位
C. 建筑施工企业	D.建设单位
正确答案：C
24.（	）级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国
安全生产法》的规定，对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理。
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A.省	B.市	C.县	D.乡
正确答案：C

25. 建筑施工企业（	）为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
A.可以	B. 应当	C.不必	D. 自行决定是否
正确答案：B
26. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内向周围生活环境排
放建筑施工噪声的，应当符合（	）的建筑施工场界环境噪声排放标准。
A. 国家规定	B. 行业规定	C. 地方规定	D. 企业规定

正确答案：A
27.在《安全生产许可证条例》中，我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度，是强化安全生产源头管理，全面落实（	）安全生产方针的重大举措。
A. 安全第一、预防为主、综合治理	B. 事中控制与事后控制相结合
C. 经济效益第一	D.技术先进

正确答案：A
28. 《中华人民共和国消防法》与建设工程安全生产密切相关的规定主要包括：建设工程
的消防设计、施工必须符合国家工程建设（	）。
A. 安全技术标准	B. 消防技术标准
C. 施工技术标准	D. 检查技术标准



29. 关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（	）。
A. 施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
C. 施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
D.施工作业人员向施工单位负责人交底

正确答案：B


	
	正确答案：A

	30.
	开挖深度超过（
的分部分项工程
	）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于危险性较大

	
	A.3m
	B.2.5m	C.  2m	D.1.5m

	
31.
	
搭设高度（
	正确答案：A
）m及以上的落地式钢管脚手架工程，属于超过一定规模的危险性




较大的分部分项工程。
A. 20	B.24	C.  30	D.  50



正确答案：D

[image: ]
32. 生产经营单位的（	）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产
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[image: ]知识和管理能力。
A. 主要负责人	B. 安全生产管理人员
C.主要负责人和安全生产管理人员	D. 负责人和安全生产监督人员
正确答案：C

33. 生产、经营、储存、使用（	）的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建
筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。
A. 生产物品	B. 办公物品
C. 危险物品	D.交通工具

正确答案：C
34. 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（   ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1 B.2	C.3	D.5

正确答案：A
35. 事故发生后，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地（	）人民
政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A. 省级以上	B. 县级以上	C.区级以上	D. 市级以上
正确答案：B
36. 为了保护工程建设活动中从业人员的生命健康，《建设工程安全生产管理条例》规定，

	建设单位不得压缩（
A.合理工期
	）.
	
B.合同约定的工期

	C. 标准工期
	
	D. 定额工期


正确答案：B
37.若相关单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照有关法律规定追究（	）。
A. 民事责任	B.行政责任	C. 刑事责任	D. 赔偿责任

正确答案：C
38. 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作
业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后（	）。

	A.
	疏散作业人员
	B.隔离危险区域

	C.
	保护财产安全
	D.撤离危险区域


正确答案：D
39. （	）应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理
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[image: ]施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的
措施。
A. 各级人民政府	B.监理单位
C.建筑施工企业	D.建设单位

正确答案：C
40. 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（	）。
A. 劳动生产用品	B. 劳动防护用品
C.劳动标识	D.劳动联系工具

正确答案：B
41. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告（	）或者本单位负责人，接到报告的人员应当及时予以处理。
A. 现场安全生产管理人员	B.设计人员
C. 质检员	D.监理人员

正确答案：A
42. 生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检
查职责，应当予以配合，不得（	）。
A. 抵抗	B.躲避
C.拒绝、阻挠	D.掩饰

正确答案：C
43. 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（	）向负有安全生产监
督管理职责的部门报告或者举报。
A. 无权	B.均有权	C.应逐级	D. 应越级

正确答案：B
44. 	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的单位，（	）。                     A.可以不建立应急救援组织的，但应当指定兼职的应急救援人员               B.也应建立应急救援组织的，但可以不指定兼职的应急救援人员               C.可以不建立应急救援组织的，应当指定专职应急救援人员                   D.也应建立应急救援组织的，指定应急救援人员
正确答案：A
45. 生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担
（	）；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。
A. 民事责任	B. 刑事责任
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C.行政责任	D.赔偿责任


正确答案：D

[image: ]
46. 生产经营单位必须为从业人员提供符合（	）劳动防护用品，并监督、教育从业
人员按照使用规则佩戴、使用。
A. 国家标准或者行业标准的 B.安全生产监督管理的部门规定的 C.国务院有关部门规定的
D.  市级以上各级人民政府及其有关部门规定的
正确答案：A
47.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业
人员行使的（	）.
A. 知情权	B.控告权	C.紧急避险权	D.检举权
正确答案：C
48. 下列行为中没有违反《安全生产法》的是（	）。

A.甲发现了安全事故隐患后没有向现场安全管理人员报告，后发生事故  B.乙发现脚手架要倒塌后，停止施工，迅速撤离现场        C.项目经理强行要求有“恐高症”的丙从事高空作业        D.丁没有按照本单位要求在施工现场戴安全帽
正确答案：B
49.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险
责任期限到该项目（	）之日为止。
A. 提交竣工验收报告	B. 竣工验收合格
C.竣工验收备案	D.交付使用
正确答案：B
50. 根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位在采用（	）时，应当对作业人
员进行相应的安全生产教育培训。
A. 新技术、新工艺、新设备、新原料 B.新技术、新方法、新设备、新材料 C.新技术、新工艺、新设备、新材料 D.新能源、新工艺、新设备、新材料
正确答案：C
51. 根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，
应当接受（	）。
A. 质量教育培训	B. 安全生产教育培训
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C. 生产教育培训	D.机械操作规程培训


正确答案：B

[image: ]
52. 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者
考核不合格的人员，（	）。
A. 不得上岗作业	B.应当下岗
C.可以上岗作业	D.调到其他岗位任职

正确答案：A
53. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安
全生产管理人员应当经建设行政主管部门（	）方可任职。
A.评审后	B. 资质检验后	C.推荐	D.考核合格后
正确答案：D
54. 施工总承包的建筑工程（	）的施工，必须由总承包单位自行完成。
A. 基础工程	B.主体结构
C.装修工程	D.一半以上工程量

正确答案：B
55. 建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目，（	）.
A.           不必编制专项安全施工组织设计 B.视情况决定是否编制专项安全施工组织设计     C.视情况决定是否采取安全技术措施         D.应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施
正确答案：D
56. （	）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，
应当对施工现场实行封闭管理。
A. 各级人民政府	B.监理单位
C. 建筑施工企业	D.建设单位

正确答案：C
57. 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提
升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有（	）承担。
A. 建设单位	B. 施工企业
C.合同中约定的单位	D.相应资质的单位

正确答案：D
58. 根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（   ）现场监督。
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A. [image: ]专业技术人员	B.监理人员
C.设计人员	D.建设单位技术人员
正确答案：A

59. 根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作
业区（	）；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。
A. 保持适当距离	B.随意设置、并保持安全距离
C.保持安全距离	D.分开设置、并保持安全距离
正确答案：D
60. 根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料
实行（	）制度。
A.限地区使用	B.报告	C. 淘汰	D.登记备案
正确答案：C
61.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急

	措施后（
	）作业场所。
	

	A.撤离
	B.不能撤离
	C.保护
	D. 检查


正确答案：A
62. 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（	）合同，明确双方的权利和义
务。
A. 口头	B.口头或书面
C.书面	D. 其他形式的
正确答案：C


二、多选题（本题型每题有5个备选答案，其中至少有2个答案是正确的。多选、少选、
错选均不得分）。
例：《中华人民共和国建筑法》的立法目的是（  ABCD	）
A. 加强对建筑活动的监督管理
B.    维护建筑市场秩序 C.保证建筑工程的质量和安全 D.促进建筑业健康发展
E. 维护建筑业企业的权益
1. 《安全生产法》明确了要建立（	）。
A. 事故应急救援制度	B. 制定应急救援预案
C. 形成应急救援预案体系	D.职业病防治制度	E.事故分析制度
正确答案：ABC
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2. [image: ]《安全生产法》颁布后，原建设部结合（	）等法律、法规，认真研究了各地
区、部门提出的意见，对《建设工程安全生产管理条例》作了相应修改。

	A.《建筑法》
	B.《招标投标法》
	C.《建设工程质量管理条例》

	D.《刑法》
	E.《行政处罚法》
	
正确答案：ABC


3. （	）等法律、法规的相继出台，为保障我国建筑业的安全生产提供了有利的
法律武器，在建筑业的安全生产工作方面做到了有法可依。
A. 《建筑法》	B.《安全生产法》
C.《建设工程安全生产管理条例》	D.《刑法》	E.《行政处罚法》
正确答案：ABC
4. 	《建设工程安全生产管理条例》是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规。它的颁布实施是工程建设领域贯彻落实（    ）的具体表现，标志着我国建设工程安全生产管理进入法制化、规范化发展的新时期。
A. 《招标投标法》    B.《建设工程质量管理条例》    C.《建筑法》
D.《安全生产法》    E.《行政处罚法》

正确答案：CD
5. 《生产安全事故报告和调查处理条例》是《中华人民共和国安全生产法》的重要配套
行政法规，对生产安全事故的报告和调查处理作出了全面、明确的具体规定，是
（	）做好事故报告和调查处理工作的重要依据。
A. 各级人民政府	B. 安全生产监督管理部门
C. 负有安全生产监督管理职责的有关部门	D.建设单位	E.监理单位
正确答案：ABC

6. 《建筑法》主要规定了（	）及法律责任等方面的内容。
A. 建筑许可	B. 建筑工程发包承包	C. 建筑工程监理
D. 建筑安全生产管理	E. 建筑工程质量管理

正确答案：ABCDE
7. 《建筑法》要求建筑企业职工对危及生命安全和身体健康的行为有权提出（	）。
A. 质疑	B. 批评	C. 检举	D. 控告	E.意见
正确答案：BCD
8. 《建筑法》确立了伤亡事故处理报告制度。施工中发生事故时，建筑企业应当采取紧
急措施减少（	）并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
A. 疏忽大意	B.人员伤亡	C. 事故损失
D. 预防不到位	E. 措施不到位

正确答案：BC
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9. 事故处理必须遵循一定的程序，做到“四不放过”即（	）。
A. 事故原因未查清不放过	B. 职工和事故责任人未受到教育不放过
C. 整改措施未制定和落实不放过	D. 事故责任人不处理不放过
E. 事故责任人没认识到不放过

正确答案：ABCD
10. 《安全生产法》中明确要强化和落实生产经营单位的主体责任，建立（	）的机

制。
A. 生产经营单位负责	B. 职工参与	C. 政府监管
D.行业自律	E.社会监督
正确答案：ABCDE

11. 违法必究是我国法律的基本原则，在《安全生产法》中明确了对违法（	）的法
律责任追究制度。
A. 单位	B. 群体	C.个人	D. 部分人	E.组织
正确答案：AC 12.生产安全事故，特别是重特大生产安全事故往往具有突发性、紧迫性，如果事先没有
做好充分准备工作，很难在短时间内组织有效的抢救，以（	）。
A. 防止事故的扩大	B. 减少人员伤亡	C. 财产损失
D.告知人员受教育	E. 分析事故原因

正确答案：ABC
13. 《安全生产法》明确了要建立（	）。
A. 事故应急救援制度	B. 制定应急救援预案

C. 形成应急救援预案体系	D.职业病防治制度	E.事故分析制度
正确答案：ABC
14. 新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程（	）。
 (
A.
同时设
计
B.
同时施工
D.
同时竣工
E.
同时报
废
)C. 同时投入生产和使用





15. 劳动者对用人单位管理人员（	）有权拒绝执行。
A. 要求遵章作业	B. 要求接受教育	C. 违章指挥
D. 强令冒险作业	E. 要求进行安全技术交底

正确答案：ABC




正确答案：CD

[image: ]
16. 劳动者对用人单位管理人员危害生命安全和身体健康的行为，有权提出（	）.
A. 批评	B. 检举	C. 控告	D. 建议	E. 意见

正确答案：ABC
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17. [image: ]国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。县级以上（     ）应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。
A. 各级人民政府    B. 劳动行政部门    C. 有关部门和用人单位
D. 环境保护行政部门	E.消防检查行政部门
正确答案：ABC
18. 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生（	），处3年以下有期
徒刑或者拘役。
A. 轻伤事故	B.一般伤亡事故	C. 较大伤亡事故
D. 重大伤亡事故	E. 造成其他严重后果

正确答案：DE·
19. 违反（	）物品的管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生重大事故，
造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

 (
A.
爆炸性
B.
易燃性
D.
毒害性
E.
腐蚀性
)C. 放射性

正确答案：ABCDE
20.（	）违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任
人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A. 建设单位	B.设计单位	C. 施工单位
D. 工程监理单位	E. 建设主管部门

正确答案：ABCD
21. 生产经营单位是安全生产的主体，它的（	）是保证安全生产的“硬件”。
A. 安全设施	B. 安全设备	C. 作业场所
D. 作业环境	E. 安全技术装备

正确答案：ABCDE
22. 为保护和改善环境，防止污染，国家制定了一系列环境保护的法律、法规，如《中华
人民共和国环境噪声污染防治法》（	）等。
A. 《中华人民共和国环境保护法》
B. 《中华人民共和国大气污染防治法》
C. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
D. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
E. 《中华人民共和国劳动法》

正确答案：ABCD
23. 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，产生环境污染和其他公害的单位，必须把

35

[image: ]环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的（     ）以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。
A. 废气    B. 废水    C. 废渣   D. 粉尘   E. 放射性物质
正确答案：ABCD
24. 对施工单位违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，环境保护行政主
管部门和有关部门可以对施工单位给予（	）等处罚。
A. 责令改正	B. 停产整顿	C. 处以罚款
D.行政拘留	E. 吊销营业执照

正确答案：ABC
25. 根据《建设工程安全生产管理条例》建设单位不得对（    ）单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规范的要求，不得压缩合同约定的工期，违反规定可处罚20~50万元。
A. 勘察    B. 设计    C. 施工    D. 监理    E.专业分包
正确答案：ABCD
26. 根据《建设工程安全生产管理条例》建设单位不得明示或暗示施工单位购买、租赁、
使用不符合安全施工要求的（	），违反规定可处罚20~50万元。
A. 安全防护用具	B.机械设备	C. 施工机具及构配件
D. 消防设施和器材	E. 办公室用品

正确答案：ABCD
27. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件规定，
危险性较大的分部分项工程包括：（	）.
A. 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程
B. 附着式升降脚手架工程
C. 悬挑式脚手架工程
D. 高处作业吊篮
E.卸料平台、操作平台工程

正确答案：ABCDE
28. 为了保障施工现场作业人员的安全，规定施工单位应当对作业人员进行安全教育培训，向作业人员提供合格的（         ），书面告知危险岗位的操作规范和违章操作的危害，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
A. 安全防护用具    B. 安全防护服装    C.安全用具
D.手提开关箱      E.工具

正确答案：AB
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29. [image: ]根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件规定，
下列属于危险性较大的分部分项工程的是：（	）。
A. 建筑幕墙安装工程
B. 钢结构、网架和索膜结构安装工程
C. 人工挖孔桩工程	D.水下作业工程
E. 装配式建筑混凝土预制构件安装工程

正确答案：ABCDE
30. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件规定，
下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（	）。
A. 起重量300kN及以上的起重机械安装和拆卸工程
B. 搭设总高度200m      及以上的起重机械安装和拆卸工程 C.采用常规起重设备、方法，单件起吊重量100kN的起重吊装工程。 D.搭设总高度100m 的起重机械安装和拆卸工程
E. 搭设基础标高在200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程

正确答案：ABE
31. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件规定，
下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（	）。
A. 施工高度 50m 的建筑幕墙安装工程
B.跨度36m的钢结构安装工程
C. 跨度60m 的网架和索膜结构安装工程
D. 开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程
E.重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体施工工艺

正确答案：ABCDE
32. 	根据《辽宁省安全生产条例》，安全生产所必需的资金投入，由（	）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。  A.生产经营单位的决策机构	B.主要负责	C.技术负责人 D.个人经营的投资人	 E.财务负责人
正确答案：ABD
33. 根据《辽宁省安全生产条例》，生产经营单位应当建立从业人员安全生产教育和全员培训制度，组织从业人员的（   ）等全程培训，并确保培训计划、机构（基地）、费用、教材、人员、考核、档案、制度的落实。
A.岗前    B.岗后    C. 在岗    D.转岗      E.返岗
正确答案：ACDE
34. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件，下列
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[image: ]说法正确的是：（	）。
A. 施工总承包单位对危大工程安全生产负总责
B. 施工单位项目经理是危大工程安全管控第一责任人
C. 监理单位对危大工程安全生产承担监理责任
D.建设、勘察、设计等单位根据各自职责对危大工程安全生产承担相应责任
E. 施工单位法人是危大工程安全管控第一责任人

正确答案： ABCD
35. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018〕31号文件规定，
严格危大工程安全管控流程主要有（	）。
A. 严把方案编审关	B. 严把方案交底关
C.严把方案实施关	D.严把工序验收关	E.严把施工工序关
正确答案：ABCD
36. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011是强制性行业标准。制定该标准的目的是为
了科学地评价建筑施工安全生产情况，（	）。
A. 提高安全生产工作	B. 提高文明施工的管理水平
C. 预防伤亡事故的发生	D. 确保职工的安全和健康
E. 实现检查评价工作的标准化和规范化

正确答案：ABCDE
37. 《市政工程施工安全检查标准》CJJ/T 275-2018 是一个推荐性行业标准。制定该标
准的目的是为了（	）。
A. 科学地评价市政工程施工现场安全生产
B. 预防生产安全事故发生
C. 保障施工人员的安全和职业健康
D. 实现市政工程现场安全检查评价工作的标准化和规范化
E. 标准主要适用于市政工程施工安全生产的检查评定

正确答案：ABCDE
38. 	《建筑业安全卫生公约》是建筑施工安全卫生的国际标准，它在实施的过程中，强调了（     ）三结合的原则。对于任何一项标准、措施在制定、实施和奖罚时都要由三方共同商议，以三方都能接受的原则而确定三方共同执行。
A. 政府    B. 雇主   C. 工人   D.项目负责人   E.企业法人
正确答案：ABC
39. 根据《建设工程安全生产管理条例》（    ）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应该编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
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A. [image: ]基坑支护与降水工程	B. 土方开挖工程	C. 模板工程
D. 混凝土工程	E.脚手架工程
正确答案：ABCE

40. 专项方案经专家论证后，施工单位应根据论证报告修改完善专项方案，并经
（	）签字后，方可组织实施。

 (
施工单位项目负责
人
B.
施工单位负责人
C.
项目总监理工程
师
E.
建设单位项目负责人
)A.	施工单位技术负责人
D.

正确答案：CD

41.张某系某施工单位工人，办有工伤社会保险与人身意外伤害保险，在从事某工程外墙
面装修时，不慎坠落，造成三级残废，下列表述中正确的是（	）。
A.        张某可要求享受工伤保险 B.张某有权要求本单位赔偿       C.张某享受工伤保险，但不得要求单位赔偿 D.张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿
E.张某向保险公司要求人身意外伤害保险索赔外，不得要求工伤社会保险
正确答案：ABD
42.根据《建设工程安全生产管理条例》发生生产安全事故后施工单位应（）。
A.立即上报
B.采取措施防止事故扩大                     C.需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物 D.保护事故现场
E.不许采取任何措施

正确答案：ABCD
43.建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处
理施工现场的各种（	）对环境的污染和危害的措施。
A.粉尘	B. 废气	C. 固体废物
D. 废水	E.噪声、振动

正确答案：ABCDE
44. 职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（	）。
A. 因犯罪或者违反治安管理伤亡的
B.醉酒导致伤亡的
C.自残
D. 自杀
E.患职业病的
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正确答案： ABCD
45. 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（	）.
A. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B.患职业病的

C. 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故
伤害的
D. 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
E.法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形



46. 关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是：（	）.
A. 施工单位自主决定培训 B.培训制度无硬性规定 C.施工单位应当加强对职工的教育培训
D. 施工单位应当建立、健全教育培训制度
E.未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

正确答案：ABCDE








正确答案：CDE



47. 根据《建设工程安全生产管理条例），下列说法正确的是（	）： A.《建设工程安全生产管理条例》只适用于施工单位       B.《建设工程安全生产管理条例》适用于施工单位        C.《建设工程安全生产管理条例》不适用建设单位        D.《建设工程安全生产管理条例》不适用监理单位        E.《建设工程安全生产管理条例》适用于设计单位

48. 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的（	）。
A. 意外伤害保险费由施工单位支付
B.意外伤害保险费由建设单位支付
C. 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止 D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工结算时止 E.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费









正确答案：BE








正确答案：ACE

[image: ]
49. 施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（	）共同进行验收。
A. 建设单位	B.施工总承包单位	C.分包单位
D.出租单位	E.安装单位
正确答案：BCDE
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50. [image: ]根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在哪些危险部位设置明显的安全
警示标志。（	）
A. 施工现场入口处	B.电梯井口	C. 脚手架
D.分叉路口	E.十字路口

正确答案：ABC

三、判断题（本题型每题有2个备选答案，选择A或B）
例：按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工证。
A. 正确	B.错误

正确答案：B
1. 《安全生产法》是属于行政法规的范畴。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
2. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
3. 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企
业无义务采取安全防护措施。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
4. 用人单位不必为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用
品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：B
5. 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重
后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
6. 建设工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建
立、健全安全生产的责任制度和群防群治制度。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
7. 建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑
行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。	（	）
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A. 正确	B.错误
正确答案：A

8. 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培
训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
9. 建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法
律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
10. 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防
护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
11. 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位不应当在
设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
12. 《建筑法》确立了群防群治制度。群防群治制度是职工群众进行预防和治理安全的一
种制度。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
13. 《安全生产法》中明确我国安全生产工作必须坚持安全第一、预防为主、的方针。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案：B

[image: ]
14. 为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保
险、限位等安全设施和装置。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
15. 禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
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16. 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必
须由具有相应资质的单位承担。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A 17.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
18. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当
自检，出具自检合格证明，并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案：B

[image: ]
19. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。	（	）
A. 正确      B.错误

正确答案：A
20. 施工单位专职安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责。 （	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
21. 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
22. 建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。          （	） A.正确          B.错误
正确答案：A
23. 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
24. 施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋
应当具有产品合格证。	（	）
A. 正确	B.错误
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[image: ]正确答案：A
25. 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头或书面告知危险
岗位的操作规程和违章操作的危害。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B
26. 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必
要的应急措施后撤离危险区域。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
27.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之
日起3个月内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
28. 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育
培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
29. 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应
急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
30. 采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。	（	） A.正确	B.错误
正确答案：A
31. 建设单位不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及构配件、消防设施和器材。	（	） A.正确	B.错误
正确答案：A
32. 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、运输、经营、储存单位，应当设置安全生产
管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
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33. [image: ]生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经
营活动相应的安全生产知识和管理能力。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
34. 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特
种作业操作资格证书，方可上岗作业。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A 35.国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行改进制度。生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。	（	）
A.正确	B.错误

正确答案：B
36.  生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。（	）
A.正确	B.错误

正确答案：A 37.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，不得自行停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。	（	）
A.正确	B.错误

正确答案：B
38. 安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核
心。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
39. 情况紧急时，事故现场有关人员不可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产
监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
40. 要对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并提出防范事故的指导意
见。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
41. 设计单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应
当采取措施加以保护。	（	）
A. 正确	B.错误
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[image: ]正确答案：B
42. 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事
故的，由分包单位承担主要责任。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
43. 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对一些
特殊的工程和危险性较大的分部分项工程还需要编制专项施工方案。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
44. 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求
向施工作业班组、作业人员作出详细说明，不必由双方签字确认。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
45. 为了改善作业人员的生活条件，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准，可在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。	）
A. 正确      B.错误

正确答案：B 46.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN 及以上的起重吊装工程属于危险性较大的分部分项工程。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A 47.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程，属于危险性较大的分部分项工。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
48.  采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及
地方技术标准的分部分项工程，属于危险性较大的分部分项工程。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A 49.通过建立安全生产评价的完整体系，转变安全监督管理模式，提高监督管理实效，促进安全生产评价的标准化、规范化和制度化。	（	）
A.正确	B. 错误

正确答案：A
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[image: ]50.  建筑业安全卫生的国际公约，它在实施的过程中，强调了政府、雇主、工人三结合的
原则。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
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[image: ]本章复习题

一、单选题（本题型每题有4个备选答案，其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错
选均不得分）
1. 我国建设系统认真贯彻（	）的安全生产方针。
A. “安全第一、预防为主、综合治理”	B.	“安全生产、人人有责”
C.	“齐抓共管、安全第一”	D.	“以人为本、综合治理”
正确答案：A
2. 建筑业是一个（	）较大的行业，随着工程建设项目趋向大型化、高层化和复杂
化，给建筑业的安全生产带来了挑战。
A. 经济性	B. 危险性	C. 挑战性	D. 可控性
正确答案：B

3. 国家对女职工实行（	）.
A. 特殊社会保障	B. 特殊劳动保护
C. 特殊劳动保险	D. 特殊工资补贴
正确答案：B

4. （	）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，
应当对施工现场实行封闭管理。
A. 各级人民政府	B.监理单位
C. 建筑施工企业	D.建设单位

正确答案：C
5. （	）是安全生产方针的核心和具体体现，是实施安全生产的根本途径，也是实
现安全第一的根本途径。
A. 安全第一	B. 预防为主	C. 齐抓共管	D. 防微杜渐

正确答案：B
6. 虽然人类在生产活动中还不可能完全杜绝安全事故的发生，但只要思想重视，预防措
施得当，绝大部分事故特别是重大事故是可以（	）发生的。
A. 禁止	B. 避免	C.杜绝	D.预防

正确答案：B
7. 坚持（   ），就要坚持培训教育为主，在提高生产经营单位主要负责人、安全管理人员和从业人员的安全素质上下功夫，最大限度地减少违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，努力做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”。
A. 安全第一    B.预防为主    C.齐抓共管    D. 防微杜渐

正确答案：B
123

8. 施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中（	）列出
安全防护、文明施工措施费用清单备查。
A. 部分	B. 单独	C.全部	D. 准确

正确答案：B
9. （	）是指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管
理上缺陷。
A. 危险	B. 事故隐患	C. 危险源	D.重大危险源
正确答案：B
10. 	（	）是一种新的安全管理模式，它是保证“安全第一，预防为主”的安全管理目标实现的重要手段和方法，只有不断健全和完善综合治理工作机制，才能有效贯彻安全生产方针。
A. 安全第一    B. 预防为主    C. 综合治理    D. 安全发展
正确答案：C
11. 《中华人民共和国安全生产法》提出，安全生产工作要“建立市场经营单位负责、职
工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。”建立这一工作格局，目的是形成
（	）的合力。
A. 安全第一	B. 预防为主	C. 齐抓共管	D. 安全发展
正确答案：C
12. 职工参与，就是通过（	），提高广大职工的自我保护意识和安全生产意识，有
权对本单位的安全生产工作提出建议。

	A.
	安全生产教育
	B.
	安全生产宣传

	C.
	安全生产指导
	D.
	安全生产检查


正确答案：A
13. 安全管理必须要有强大的动力，并且正确地应用动力，从而激发人们保障自身和集体
安全的意识，自觉积极地搞好安全工作。这体现了人本原理中（	）原则。
A. 激励	B.系统	C.动力	D.监督



14. 上下交叉施工作业时应采取（	）措施。
A. 防护隔离	B. 防护	C.隔离	D. 保护

正确答案：A



正确答案：A

[image: ]
15.（	）就是要充分发挥其作用，任何单位和个人有权对违反安全生产的行为进行
检举和控告。
A. 行业自律	B. 企业监管	C. 行业监管	D. 社会监督
正确答案：D
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16. [image: ]在生产经营活动中（	）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产
经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。
A. 安全生产责任制	B.安全生产制度
C.安全管理制度	D.安全生产检查制度

正确答案：A
17. 建设工程中的人、物以及施工环境中存在的导致事故的风险因素非常多，如果不及时
发现并且（	），将很容易导致生产安全事故。
A. 预防	B. 管理	C. 排除	D. 控制

正确答案：C
18. （	）是企业管理的重要组成部分，因此应该遵循企业管理的普遍规律，
服从企业管理的基本原理与原则。
A.现场管理	B. 安全管理	C. 行业管理	D.制度管理

正确答案：B
19. 安全管理工作应当以预防为主，即通过有效的管理和技术手段，防止人的不安全行为
和物的不安全状态出现，从而把事故发生的概率降到最低，这就是（	）。
A. 动态相关性原则	B. 整分合原则
C.预防原理	D. 封闭原则

正确答案：C
20. 对重复性事故的预防，即对已发生事故的分析，寻求事故发生的原因及其相互关系，
提出防范类似事故重复发生的（	），避免此类事故再次发生。
A.程序	B. 措施	C.管控方法	D.解决方案

正确答案：B
21. 从安全生产来看，危险源是可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其
他损失的（	）.
A.本质	B.物质	C.状态	D.设施

正确答案：C
22. （	）在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需
费用。
A. 建设单位	B. 监理单位	C. 施工单位	D. 设计单位

正确答案：A
23. （	）不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全
防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
A. 建设单位	B. 监理单位	C. 施工单位	D.设计单位
正确答案：A
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24. [image: ]建筑施工事故中，所占比例最高的是（	）。
A. 高处坠落事故	B.各类坍塌事故 C.物体打击事故	D. 起重伤害事故
正确答案：A
25. （	）应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出人通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
A. 建设单位   B. 设计单位    C. 监理单位   D. 施工单位

正确答案：D
26. （	）应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现
场采取相应的安全施工措施。
A. 建设单位	B. 设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位

正确答案：D
27. 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收
合格后，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记后，取得的标志应当（	）。
A. 保存在档案室内	B.  置于或者附着于该设备的显著位置
C. 由操作者保管	D.由项目的机械管理员保管

正确答案：B
28. 职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准，（	）不得在尚未竣
工的建筑物内设置员工集体宿舍。
A. 建设单位	B. 设计单位	C. 监理单位	D.施工单位

正确答案：D
29. （	）应对施工现场临时搭建的建筑物检查符合安全使用要求。施工现场
使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
A. 建设单位	B. 设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位

正确答案：D
30. （	）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线
等，应当采取专项防护措施。
A. 建设单位	B.设计单位	C. 监理单位	D.施工单位

正确答案：D
31. 建筑工程安全档案管理中，（	）指档案工作有连续性，建筑工程安全档
案编制及管理人员不宜更换，资料内容、时间相互连贯，程序合理。
A. 及时	B. 准确	C. 系统	D. 科学

正确答案：C
32. （	）应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制
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定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通
道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明
显标志。
A. 建设单位	B.设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位

正确答案：D
33.通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职
工，这种教育形式属于（	）.
A. 日常教育	B. 安全法制教育	C. 事故案例教育
D.遵章守纪、自我保护能力教育

正确答案：C
34.（	）的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行
检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
A. 建设单位	B. 设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位

正确答案：D
35. （	），系指为防止施工过程中工伤事故和职业病的危害而从技术上采取的措施。
A. 安全技术措施	B. 施工技术	C.施工方案	D. 安全评价
正确答案：A
36. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验
检测（	）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。
A. 标准	B. 程序	C.期限	D.季节

正确答案：C
37.（	）应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备
应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
A. 建设单位	B.设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位

正确答案：D
38. 发生生产安全事故后，（	）应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要
移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。
A. 建设单位	B.设计单位	C. 监理单位	D. 施工单位



39. 进入施工现场严禁穿（	）。
A. 绝缘鞋	B. 防滑鞋	C. 高跟鞋	D.帆布鞋

正确答案：D



正确答案：C

40. [image: ]安全生产考核合格证书有效期为（	）年，证书在全国范围内有效。
A.1 B.3	C.5	D.7
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[image: ]正确答案：B
41. 安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前
（	）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。
A.1 B.3	C.  5	D.7
正确答案：B 42.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（	）个工作日内
办理完毕。
A.1 B.3	C.  5	D.7
正确答案：C
43. 	（   ）应当根据生产经营特点，依照危险源监管制度要求，编制危险源清单，以供各项目部参照选取。各项目部在此基础上针对项目特点，可增减本项目部的危险源清单。
A. 建设单位   B. 设计单位    C. 监理单位   D. 施工企业
正确答案：D
44. （	）是在辨识和评估潜在的重大危险、事故类型、事故发生的可能性及发生过
程、事故后果及影响严重程度的基础上，对应急机构职责、人员、技术、装备、设施
（设备）、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出的具体安排。
A. 应急预案	B. 专项方案
C. 施工组织设计	D. 安全技术措施
正确答案：A
45. 	（   ）是生产经营单位应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。
A. 专项应急预案	B. 综合应急预案
C. 现场处置方案	D.专项施工方案
正确答案：B
46. 特别重大事故，是指造成（	）人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工
业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故
A. 30	B. 10	C.15	D.20
正确答案：A
47. 较大事故，是指造成（	）人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重
伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
A.1 B.3	C.5	D.10
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正确答案：B
48. 班组级安全教育是新工人分配到班组后，开始工作前的教育。下列内容不属于班组安
全教育内容的是（	）。
A. 本人从事施工生产工作的性质，必要的安全知识，机具设备及安全防护设施的性
能和作用           B.我国安全生产方针、政策、法规 C.本工种安全操作规程
D.本工种事故案例剖析、易发事故部位及劳防用品的使用要求

正确答案：B
49.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全全
教育内容的是（	）.
A.施工现场安全管理规章制度
B. 安全生产方针、政策、法规
C. 安全生产纪律和文明生产要求
D.建安工人安全生产技术操作一般规定



50. 制定安全生产责任制的目的是（	）。
A. 增强员工安全意识	B. 增强领导安全意识
C.明确岗位安全责任	D.明确领导安全责任

正确答案：B




正确答案：C




二、多选题（本题型每题有5个备选答案，其中至少有2个答案是正确的。多选、少选、
错选均不得分）
1. 安全生产的目的包括（	）。
A. 防止和减少生产安全事故		B. 保障人民群众生命和财产安全 C.促进经济发展	D.减少项目成本       E.加快项目进度

[image: ]
2. 建筑业的特点是：（	）等。
A. 人员流动性大	B. 人员固定	C. 劳动对象复杂
D. 劳动对象简单	E. 劳动条件变化大

3. 造成人的不安全行为和物的不安全状态的主要原因包括（	）.
A. 技术的原因	B. 教育的原因	C. 身体的原因
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正确答案：ABC




正确答案：ACE

D. 管理的原因	E. 态度的原因


正确答案：  ABCDE


4. 安全生产管理目标应易于考核，制定时应综合考虑哪些因素？（	）
A. 政府部门的相关要求
B. 企业的安全生产管理现状
C. 企业的生产经营规模及特点
D. 企业的技术、工艺和设施设备
E. 企业的经济情况



5. 事故救援主要内容包括（	）。
A. 接警与通知	B. 指挥与控制	C. 警报和紧急公告
D. 通信	E. 事态监测与评估

6. 事故调查组应履行下列哪些职责？（	）
A. 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况
B.认定事故的性质和事故责任
C. 提出对事故责任者的处理建议
D.总结事故教训，提出防范和整改措施
E. 提交事故调查报告

7. 事故调查报告中应当包括哪些主要内容？（	）
A. 事故发生单位概况
B. 事故发生经过和事故救援情况
C. 事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况
D. 事故发生的原因和事故性质
E. 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

8. 安全技术交底必须（	）.

正确答案：ABCD




正确答案：ABCDE








正确答案： ABCDE








正确答案：ABCDE



A. 具体	B.明确	C.针对性强	D.含混	E.不需要具体

9. 事故报告包括的内容有：（	）。


正确答案：ABC

[image: ]
A. 时间	B. 事故单位	C.地点	D.伤亡人数	E. 赔偿数额
正确答案：ABCD
10. 建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的
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[image: ]（	）等安全设施和装置。
A. 零配件	B. 保险	C.限位	D.节油装置	E.制造工艺
正确答案：BC

11. 施工单位的（	）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方
可任职。
A. 主要负责人	B. 项目负责人	C.专职安全生产管理人员
D. 施工员	E. 材料员

正确答案：ABC
12. 施工单位应当将施工现场的（	）分开设置，并保持安全距离。
A. 办公区	B.生活区	C.作业区	D.道路区	E.消防区
正确答案：ABC
13. 企业安全生产管理组织体系必须覆盖以下哪些人员、部门和单位？（	）。
A. 企业主要负责人	B. 企业技术负责人	C. 企业分支机构主要负责人
D. 项目负责人与项目管理人员	E. 作业班组长

正确答案：ABCDE
14. 施工现场的（	）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应
的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
A. 全部建筑材料	B. 安全防护用具
C.机械设备	D.施工机具及配件	E.半成品
正确答案：BCD
15. 作业人员进入（	）前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教
育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
A. 岗位	B.更换的新岗位	C. 施工现场
D.新的施工现场	E. 作业区域

正确答案：BCD
16. 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有
下列哪些职责？（	）
A. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况
B. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
C. 监督项目专职安全生产管理人员履责情况
D.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
E. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正
正确答案： ABCDE

17. 项目专职安全生产管理人员主要职责包括：（	）
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A. 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录
B. 现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况 C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处   D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
E.  对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告

18. 施工总平面图编制的依据是（	）。







正确答案：ABCDE

[image: ]
A.工程所在地区的原始资料，包括建设、勘察、设计单位提供的资料
B. 原有和拟建建筑工程的位置和尺寸
C. 施工方案、施工进度和资源需要计划
D. 全部施工设施建造方案
E. 建设单位可提供房屋和其他设施

正确答案：ABCDE
19. 下列关于施工现场道路说法正确的是（	）。

A. 施工现场的道路应畅通，应当有循环干道，满足运输、消防要求
B. 主干道应当平整坚实，且有排水措施
C. 道路应当中间起拱，两侧设排水设施
D. 道路的布置要与现场的材料、构件、仓库等料场、吊车位置相协调、配合
E. 施工现场主要道路应尽可能利用永久性道路

正确答案：ABCDE
20. 施工现场对围挡的要求下列说法准确的是（	）。
A. 施工现场围挡应沿工地四周连续设置
B. 围挡的用材应坚固、稳定、整洁、美观

C. 城市次干路周围500米范围内的施工现场，围档高度不得低于2.5m
D. 砌体基座要牢固，围档应当采用彩钢板
E. 距离住宅、医院、学校等建筑物不足5 m 的施工现场，应设置具有降噪功能的围
档

正确答案：  ABCDE
21. 下列关于职工宿舍布置要求说法正确的是（	）。
A. 宿舍应当选择在通风、干燥的位置，防止雨水、污水流入
B. 不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍
C. 宿舍必须设置可开启式窗户，设置外开门
D. 宿舍内应保证有必要的生活空间，人均使用面积不宜小于2.5m²
E. 宿舍内的单入铺不得超过2层，严禁使用通铺
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22. 下列关于现场仓库布置要求说法正确的是（	）。

正确答案： ABCDE


A. 仓库的面积应通过计算确定，根据各个施工阶段的需要的先后进行布置
B. 水泥仓库应当选择地势较高、排水方便、靠近搅拌机的地方
C.易燃易爆品仓库的布置应当符合防火、防爆安全距离要求
D. 仓库内各种工具器件物品应分类集中放置，设置标牌，标明规格型号
E. 易燃、易爆和剧毒物品不得与其他物品混放，并建立严格的进出库制度，由专人
管理
正确答案：ABCDE
23. 防治大气污染应当采取下列哪些措施？（	）

A. 施工现场宜采取措施硬化，其中主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处
理，土方应集中堆放
B. 使用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭，防止施工过程扬尘
C. 从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施
D. 施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施
E. 施工现场应根据风力和大气湿度的具体情况，进行土方回填、转运作业
正确答案：ABCDE


24. 班前活动的安全交底主要内容包括：（	）。
A. 当天的作业环境	B.气候情况	C.工酬
D.各个环节的操作安全要求	E. 与特殊工种的配合

25. 员工参与的安全管理工作包括：（	）.
A. 使用危险报告书	B. 收集职工建议





正确答案：ABDE

[image: ]
C.使用安全反馈程序	D.计划、量测、总结和评审安全工作
E. 建立并完善企业的安全管理政策和组织结构
正确答案：ABC
26.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用
具和安全防护服装，并书面告知（	）.
A. 操作规程	B.违章操作的危害	C. 使用方法
D.使用要领	E. 赔付数量
正确答案：AB
27.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在安全生产方面做好下列哪些工
作？（	）
A. 建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度
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B.                制定安全生产规章制度和操作规程 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录 E.提高管理者素质
正确答案：ABCD
28. 工伤职工有下列哪些情形的，停止享受工伤保险待遇？（	）

	A.丧失享受待遇条件的
	B.
	拒不接受劳动能力鉴定的

	C.拒绝治疗的
	D.
	被判刑正在收监执行的

	E.事故鉴定错误的
	
	


正确答案：ABCD
29. 施工单位在使用（	）等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，
也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。      A.悬挑脚手架		B.起重机械	C.整体提升脚手架 D.混凝土输送泵	E.整体提升模板


30. 临时设施的种类包括：（	）。
A. 办公设施	B. 生活设施	C. 生产设施
D. 辅助设施	E.消防设施

正确答案：BCE




正确答案：  ABCDE

[image: ]


31. 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设误施，应当

（	）。

A. 编制拆装方案	B.停止其他工种人员作业 C.企业负责人参加并监督		D.  制定安全施工措施 E.由专业技术人员现场监督
正确答案：ADE
32. 施工单位应当对（     ）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
A. 基坑支护与降水工程   B.钢筋绑扎工程      C. 模板工程
D.起重吊装工程      E.混凝土浇筑工程

正确答案：ACD
33. 施工单位进行施工时，发现（	）等，应当保护好现场并按规定及时报告有
关部门。
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A. [image: ]文物	B.古化石
C. 爆炸物	D. 放射性污染源	E.不规则物体
正确答案：ABCD

34. 建筑材料、设备器材、现场制品、半成品、成品、构配件等应严格按现场平面布置图
指定位置堆放并挂上标牌，注明（	）。
A.尺寸	B.名称	C.品种	D.规格	E.颜色

正确答案：BCD
35. 建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人
员，包括（	）。
A. 企业法定代表人	B. 企业分管安全生产工作的副经理
C.经理	D. 企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员
E.施工现场专职安全生产管理人员

正确答案：DE
36. 施工现场坑、井、沟和（	）周围，夜间要设红灯示警。

A.混凝土搅拌站	B.孔洞	C.易燃易爆场所	D. 变压器
E.钢筋切断机

正确答案：BCD
37. 《建筑施工安全检查标准》JGJ  59-2011中文明施工检查表规定材料码放整齐，并应
标明（	）等。
A.名称	B.品种	C.大小	D.规格	E. 产地

正确答案：ABD
38. 建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括哪些资料？（	）。
A.       安装、拆卸合同及安全协议书 B.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案 C.安全施工技术交底的有关资料      D.安装工程验收资料
E. 安装、拆卸工程专项施工方案

正确答案：ABCDE
39. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 标准的文明施工检查表规定现场应设有
（	）.
A. 宣传栏	B.读报栏	C. 黑板报
D. 游戏栏	E. 企业自编的报纸

正确答案：ABC
40. 安全检查根据检查内容和检查形式可分为（	）。
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A.日常安全检查		B.       定期安全检查 C.专业性安全检查	D.季节性及节假日前后安全检查 E.个人检查和集体复查

三、判断题（本题型每题有2个备选答案，选择A或B）





正确答案：ABCD


1. 工程建设中往往有多方参与，管理层次比较多，管理关系复杂。	）
A. 正确	B.错误
正确答案A
2. 搞好企业安全管理，避免工伤事故与职业病的发生，充分保护企业职工的安全与健康，
是动力原则的直接体现。	（	）
A. 正确	B. 错误
正确答案B
3. 建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法
律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。	（	）
A. 正确	B. 错误
正确答案A
4. 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防
护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。	（	）
A. 正确	B. 错误
正确答案A
5. 建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。



A. 正确	B. 错误

（	）



正确答案A
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6. 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。	（	）
A. 正确	B. 错误
正确答案A 7.涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。	（	）
A. 正确	B. 错误
正确答案A
8. 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期
进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
（	）
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A. 正确	B. 错误
正确答案A

9. 审查安全管理人员资格，足额配备安全管理人员，开发、培养安全管理力量。



A. 正确	B. 错误

（	）



正确答案A
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10. 新入场人员的“三级安全教育”，教育面必须达到100%；作业人员经教育培训考核合
格方可上岗。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案A
11. 分包方应服从总包单位的安全管理，对总包单位提出的安全管理要求及在检查中提出
的问题，要按“三定”的原则及时整改。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案A
12. 建筑施工企业应根据施工生产特点和规模，并以安全生产责任制为核心，建立健全安
全生产管理制度。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案A
13. 对工程中各种危险源，要制订出具体的风险控制和安全防护措施以及作业安全注意事
项。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案A
14. 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者10000万元以下直接
经济损失的事故。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案B
15. 1kV以下裸露输电线，安全距离为6m。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案B
16. 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头告知危险岗位的
操作规程和违章操作的危害。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
17.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检
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[image: ]查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
18. 特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大
危害的作业。	（	）
A.正确	B.错误

正确答案：A
19. 宿舍必须设置可开启式窗户，设置内开门。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
20. 安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和允许标志。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B 21.搞好安全管理，必须掌握与安全有关的所有对象要素之间的动态相关特征，充分利用相关因素的作用。	（	）
A.正确	B.错误

正确答案：A
22.勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周
边建筑物、构筑物的安全。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
23. 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在
设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A 24.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。	（	）
A.正确	B. 错误

正确答案：A
25. 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度。	（	） A.正确	B.错误
正确答案：A
26. 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应
27. 
28. 

[bookmark: _GoBack][image: ]急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A 27.施工企业应当独立设置安全生产管理机构，在企业主要负责人的领导下开展本企业安全生产管理工作。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A 28.各管理层主要负责人应明确并组织落实本管理层各职能部门和岗位的安全生产职责，实现本管理层的安全管理目标。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
29. 安全生产责任制度就是对各级负责人、各职能部门以及各类施工人员在管理和施工过
程中，应当承担的责任做出明确的规定。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
30. 建筑施工企业应依据法律法规，结合企业的安全管理目标、生产经营规模、管理体制
建立安全生产管理制度。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
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本章复习题
一、单选题（本题型每题有4个备选答案，其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错
选均不得分）
1. 土石方机械作业前，应查明施工场地内明、暗设的各类管线等设施，并应采用明显记
号标识。严禁在离地下管线、承压管道（	）m距离以内进行大型机械作业。
A.0.5	B.1	C.1.5	D.2


2. 履带式挖掘机的履带与工作面边缘的距离应大于（	） m.
A.0.5	B.0.8	C.1	D.1.5

3. 轮胎式挖掘机的轮胎与工作面边缘的距离应大于（	）m。
A.0.5	B.1	C.  1.2	D.1.5

正确答案：B



正确答案：C



正确答案：D


4. 轮胎式挖掘机行驶时工作装置应处于行驶方向，铲斗宜离地面（	）m，
A. 0.5	B.1	C.1.2	D.1.5
正确答案：B
5.挖掘装载机在边坡卸料时，应有专人指挥，挖掘装载机轮胎距边坡缘的距离应大于


（	）m。
A. 0.5	B.1	C.1.5	D.  2



正确答案：C



6. 推土机上坡坡度不得大于（	）。
A. 20°	B.25°	C.  30°	D. 35°

7. 推土机下坡坡度不得大于（	）。
A. 20°	B.25°	C. 30°	D.35°

8. 推土机在（	）以上的坡度不得横向行驶（	）。
A. 20°	B. 25°	C. 30°	D. 35°



正确答案：B



正确答案：D



正确答案：A
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9. 推土机在深沟、基坑或陡坡地区作业时，垂直边坡高度应小于（	） 皿，
A.0.5	B.1	C.1.5	D.2
正确答案：D
10. 两台以上推土机在同一地区作业时左右距离应大于（	）m.
A.1.5	B.2	C.2.5	D.3
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正确答案：A
11. 静作用压路机在坑边碾压施工时，应从中间向两侧碾压，距坑边不应小于（	）m。
A.0.5	B.0.8	C.1	D.1.5

正确答案：C
12.静作用压路机在新场地上进行碾压时，应由里侧向外侧，碾压时，局场地边缘不应小
于（	）m。
A.0.5	B.0.8	C.1	D.1.5

正确答案：A
13.两台以上静作用压路机同时作业时，前后距离不得小于（	）m，在坡道上不得纵
向行驶。
A. 2	B.3	C.4	D. 5

正确答案：B 14.轮胎式装载机在坡、沟边卸料时，轮胎离边缘应保留安全距离，安全距离宜大于
（	）m。
A.0.5	B.1.0	C.1.5	D.2.0

正确答案：C
15.震动冲击夯的电源电缆应采用耐气候型的四芯橡皮护套软电缆，电缆线长不应大于
（	）m。
A.  20	B.30	C. 40	D.50

正确答案：D
16.强夯机械夯锤起吊后，地面操作人员应迅速撤离至安全距离以外，分强夯施工人员不
得进入夯点（	）m范围内。
A.10	B.20	C.  30	D.40

正确答案：C
17. 静压力桩机压桩时，非工作人员应离机（	）皿，起重机的起重臂及桩机配重下方
严禁站人。
A. 3m	B.  5m	C.  10m	D. 15m

正确答案：C
18. 转盘钻孔机钻进结束时，应把钻头略为提起，降低钻速，空转（	）min 后再停钻。
A.3~5	B.3~10	C.	5~10	D.5~20



19. 钢筋弯曲机芯轴直径应为钢筋直径的（	）.
A.1.5倍	B.2倍	C.2.5倍	D.3倍

正确答案：D



正确答案：C

[image: ]
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20. 安装圆盘电锯锯片时，锯片应与轴同心，夹齿锯片的法兰直径应为锯片直径的


（	）.
A.1/2	B. 1/3	C.2/3	D.1/4

21. 用圆盘电锯锯木料时，被锯木料的长度不应小于（	）	mm.
A. 200	B.  300	C.	400	D.  500


22. 钢筋冷拉机作业时，操作人员与受拉拉钢筋的距离应大于（	）m。
A.1 B.1.5	C. 2	D.2.5



正确答案：D



正确答案：D


40.正确答案：C
23. 用平刨或收压刨料时，当被刨木料的厚度小于（	）mm或长度小于（	）mm时，
应采用压板或推棍推进。
A. 30、200	B.20、300	C.	30、400	D.40、500



24. 厚度小于（	）mm的木料，不得在平刨上加工。
A.10	B.15	C.  20	D.25


25. 长度小于（	）mm的木料，不得在平刨上加工。
A. 150	B.  200	C. 250	D.  300

正确答案：C



正确答案：B



正确答案：C

[image: ]
26. 配合土方机械机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械回转半径以外工作。当
必须在回转半径以内工作时，应（	）后，方可作业。
A. 向项目经理告知	B.向安全员告知
C. 向监理工程师告知	D. 停止机械回转并制动好

正确答案：D
27. 圆盘电锯锯片运转时间过长，温度过高时，应用水冷却，直径（	）以上的锯片在
操作时，应喷水冷却。
A. 40cm	B.  60cm	C.	80cm	D.100cm

正确答案B
28. 使用钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应保持在（	）以上。
A. 50cm	B. 100cm	C.  150cm	D.	200cm

正确答案C
29. 钢筋调直机在送料前，应将不直的料头切除，导向筒前应装一根（	）长的钢管，
钢筋必须先穿过钢管再送入调直筒前端的导孔内。
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A.0.5m	B.lm	C. 1.5m	D. 2m


正确答案B

30. 固定式塔式起重机是指（	）固定，塔身一次性安装到位，塔身高度固定不变的塔
式起重机。
A.起重臂	B. 平衡臂	C. 操作室	D. 基础

正确答案：D
31. 起升高度（最大起升高度）：塔式起重机运行或固定状态时，空载、塔身处于最大高
度、吊钩位于最大幅度处，吊钩支承面对塔式起重机支承面的允许（ ）垂直距离。
A. 最大	B. 最小	C. 水平	D. 平行

正确答案：A
32. 最大起升速度：塔式起重机（	），吊钩上升至起升高度（最大起升高度）过程中
稳定运动状态下的最大平均上升速度。
A. 空载	B. 额定载荷	C. 超载	D. 静载



33. 塔式起重机的轨距：两条钢轨（	）之间的水平距离。
A. 水平线  B. 偏心线	C. 中心线	D. 高差度

正确答案：A



正确答案：C


34. 塔机主要由金属结构、工作机构、（	）装置和电气控制系统等部分组成。
A.安全控制	B. 标准节	C. 高强度螺栓	D.操作员

正确答案：A
35. 塔机金属结构基础部件包括底架、塔帽、（	）、起重臂、平衡臂、转台等部分。
A. 混凝土基础	B. 桩基础	C. 塔身	D. 压重



36. 塔机最基本的工作机构有起升机构、变幅机构、（	）和行走机构。
A. 回转机构	B. 指挥人员	C. 操作人员	D. 管理人员

正确答案：C



正确答案：A

[image: ]
37. 塔式起重机的回转机构由回转支承机构和使转动部分旋转的（	）机构。
A.驱动	B. 震动	C.制动	D.不动

正确答案：A
38. 起重力矩限制器主要作用是防止（	）的安全装置，避免塔机由于严重超载而引
起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。
A.断电	B.塔机超载	C.钢丝绳断股	D. 钢丝绳断丝

正确答案：B
39. 施工升降机是一种采用（	）方式或采用钢丝绳提升方式使吊笼沿导轨升降，
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用以输送人员、物料，主要应用于建筑施工与维修工作的垂直运输机械。
A.齿轮与齿条啮合	B. 液压顶升	C. 电动葫芦提升	D. 绞盘提升
正确答案：A
40. 齿轮齿条式升降机，采用（	）的方式使吊笼沿导轨架作上下运动的升降机。
A. 齿轮与齿条啮合	B. 液压顶升	C. 电动葫芦提升	D. 绞盘提升
正确答案：A
41. 施工升降机最大提升高度：吊笼运行至最高正常作业状态的（	）时，吊笼内底
平面与升降机底座平面之间的垂直距离。
A.上限位位置	B.下限位位置	C.架体最高处	D.楼层最高处

正确答案：A
42. 施工升降机额定起升速度：吊笼内装载额定载重量，沿导轨架（	）上升的速度。
当升降机具有多挡上升速度时，系指确定功率装机容量的该挡速度。
A.稳定	B.慢速	C.快速	D.中速



43. 施工升降机的吊笼内空净高度不得小于（	）。
A.2m	B.1.6m	C.1.8m	D.3m

正确答案：A



正确答案：A


44. 施工升降机的导轨架是由若干个具有（	）的标准节，经螺栓连接而成的多支点
的空间桁架，用来传递和承受荷载。
A.独立性	B.互换性	C.不可互换	D.相对独立

正确答案：B
45. 限速器：限速器是施工升降机的主要安全装置，它可以限制梯笼的运行速度，（	）。
A.防止通电	B.防止急停	C. 防止坠落	D.防止停电



46. 吊篮必须设置在断电时可使悬吊平台平稳下降的（	）滑降装置。
A. 制动	B. 电动	C.气动	D.手动

正确答案：C



正确答案D

[image: ]
47. 电梯底笼周围（	）范围内，必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输
通道应平整牢固，出入口的栏杆应安全可靠。
A.5m	B.15m	C.20m	D.2.5m

正确答案：D 48.升降机在大雨、大雾、（	）及六级以上大风以及导轨架、电缆等结冰时，必须停止运行，并将梯笼降到底层，切断电源。暴风雨后，应对升降机各有关安全装置进行
一次检查，确认正常后，方可运行。
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A.五级	B.四级  C.三级	D.六级
正确答案：D

49. 作业后，应将梯笼（	），各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱，闭锁梯
笼门和围护门。
A.降到中间层  B.升到上层C.降到底层	D.升到顶层



50.（	）是物料提升机主要的提升机构。
A.卷扬机	B.电动机	C.汽油机	D.柴油机

51. 物料提升机自升平台的传动系统应具有自锁功能，并应有（	）.

正确答案：C



正确答案：A


A.刚性的停靠装置  B.柔性的停靠装置	C.木质的停靠装置	D.钢丝绳停靠装置
正确答案：A
52. 物料提升机导轨架的安装程序应按专项方案要求执行。紧固件的紧固力矩应符合
（ ）要求。
A.安全员	B.使用说明书	C.项目经理	D.都可以



53. 拆除作业宜在（	）进行，夜间作业应有良好的照明。
A.刮风天	B.雨天	C.夜间	D.白天

正确答案：B



正确答案：D

[image: ]
54. 物料提升机在（	）重新组装后都应经检查验收确认符合要求才能使用。
A.第二次	B.第三次	C.每次	D.多次

正确答案：C
55. 物料提升机空载试验：在空载情况下以提升机各工作速度进行上升、下降、变速、
制动等动作，在全行程范围内，反复试验，不得少于（	）。
A.1次	B.2次	C.3次	D.5次

正确答案：C
56. 物料提升机的额定荷载试验：吊篮内施加额定荷载，使其重心位于从吊篮的几何中
心，沿长度和宽度两个方向，各偏移全长的（	）的交点处。
A.1/6	B.1/2	C.1/3	D.1/4

正确答案：A
57. 物料提升机作业后，将吊篮（	），各控制开关扳至零位，切断主电源，锁好闸箱。
A.降至地面	B.停在空中	C.升到顶部	D. 停在中间

正确答案：A
58. 低架提升机在多工种、多楼层同时使用时，应专设指挥人员，信号不清（	）。
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A.不得开机	B.可以开机	C.可以慢点开机	D.可以快点开机

59. 司机应按使用说明书的有关规定，对提升机（	），进行注油润滑；


正确答案：A


A.各润滑部位  B.几个润滑部位	C.任意润滑部位	D.某个润滑部位
正确答案：A
60. 提升机应由（	）统一管理，不得对卷扬机和架体分开管理等。
A.设备部门	B.财务部门	C.材料部门	D.经理办公室
正确答案：A

61. 在正常工作状态下，吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于（	）.
A.2 B.3	C.4	D.  5

正确答案A
62. 物料提升机外观检查：应按照设计图纸和说明书要求检验金属结构及连接、传动、电
气及（	），并测量安装精度及进行缺陷的整改。
A.连接装置  B.安全装置	C.传动装置	D.电气装置

正确答案：B
63. 物料提升机拆除作业前，（	）物料提升机的导轨、附墙架等部位进行检查，确认
无误后方能进行拆除作业。
A.不用	B.应对	C.不可以	D.看情况



64. 附着式升降脚手架应具有防倾覆、（	）装置。
A. 防坠落	B. 防风	C. 防雷	D. 防雨

正确答案：B



正确答案A

65. 附着式升降脚手架竖向主框架的制作必须采用（	）或者螺栓连接。
A. 扣件	B. 焊接	C. 铆钉	D.8"铁线

66. 附着式升降脚手架架体高度不得大于（	）倍楼层高。
A. 5	B.6	C.7	D. 8



正确答案B


正确答案A

67. [image: ]附着升降脚手架应在竖向主框架所覆盖的（	）处设置一道附墙支座。
A. 8m	B.  6m	C. 每个楼层	D. 每两个楼层

正确答案C
68. 遇（	）以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时，禁止进行附着式升
降脚手架的升降和拆卸作业。
A.4级	B.5级	C.6级	D.7级
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69. 附着式升降脚手架安装时，相邻竖向主框架的高差应不大于（	）。
A. 10mm	B.  20mm	C.  30nm	D.  40mm

70. 吊篮必须设置（	）程限位装置。
A. 下行	B.上行	C.平行	D. 停止

71. 吊篮的每个吊点必须设置（	）根钢丝绳。
A. 1	B.2	C.  3	D. 4

72. 吊篮必须设置在断电时可使悬吊平台平稳下降的（	）滑降装置。
A. 制动	B. 电动	C.气动	D.手动

73. 吊篮所有外露传动部分，应装有（	）。

正确答案B



正确答案C



正确答案B



正确答案B


正确答案D

A. 防护装置	B. 限位装置	C. 防坠装置	D. 保险装置
正确答案A

74. 安全锁必须在有效标定期限内使用，有效标定期限不大于（	）.
A. 半年	B. 一年	C. 一年半	D. 两年
正确答案B

75. 吊篮必须在醒目处挂设安全操作规程牌和限载牌，严格控制施工（	），不超载。
A. 荷载	B.时间	C.高度	D.进度


76.（	）将吊篮作为运送材料和人员的垂直运输设备使用。
A.严禁	B.可以	C.允许	D.随便

正确答案：A



正确答案：A
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77. 电动葫芦作业中发生异味、高温等异常情况，（	），排除故障后方可继续使用。
A. 应立即停机检查	B.不应停机检查
C.可继续使用	D.不用停机检查

正确答案：A
78. 桥式门式起重机起升机构，一般由（）、制动器、减速器、卷扬装置组成。
A.电动机	B. 发电机	C.空压机	D.车轮
正确答案：A
79. 起重机上外露的、有可能伤人的运动零部件，如开式齿轮、传动轮、链条、皮带轮
等均应装设（	）。
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A.防护罩	B. 防护网	C.安全网	D.爬梯护圈
正确答案：A
80. 室外工作轨道式的起重机应装设可靠的（），并应满足规定工作状态和非工作状态
抗风防滑要求。
A. 重量限制器	B.高度限制器
C.力矩限制器	D. 抗风防滑装置
正确答案：D

二、多选题（本题型每题有5个备选答案，其中至少有2个答案是正确的。多选、少选、
错选均不得分）
1. 土石方机械在施工中遇下列情况之一时应立即停工，这些情况包括（	） A.填挖区土体不稳定，土体有可能坍塌                 B.地面涌水冒浆，机械陷车或因雨水机械在坡道打滑           C.遇大雨、雷电浓雾等恶劣天气	D.施工标志及防护设施被破坏 E.工作面安全净空不够
正确答案：ABCDE
2. 推土机作业前应重点检查并应符合要求的项目有（	）。

A.各部件不得松动，应连接良好	B.燃油、润滑油液压油应符合规定 C.各系统管路不得有裂纹或泄露                   D.各操纵杆和制动踏板的行程、履带的松紧度或轮胎气压应符合要求  E.机械的技术参数应与作业内容相适应


3. 钢筋切断机启动前应检查并确认下列事项（	）。
A. 切刀无裂纹	B.刀架螺栓紧固	C.防护罩可靠
D.各部运转正常	E.周边环境良好

4. 钢筋弯曲机启动前应检查并确认下列事项（	）.

正确答案：ABCD




正确答案：ABC


A. 芯轴无裂纹和损伤	B. 挡铁轴无裂纹和损伤	C.转盘无裂纹和损伤
D. 防护罩齐全有效	E.周边环境良好



5. 钢筋冷拉机作业前应检查并确认下列事项（	）。

正确答案： ABCD

[image: ]
A. 夹齿应完好	B.滑轮、拖拉小车应润滑灵活	C.拉钩、地锚应牢固
D. 防护装置应齐全有效	E.钢丝绳应匹配并完好

正确答案： ABCDE
6. 圆盘电锯的锯片应符合下列要求（	）。
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A. 不得有裂纹	B.不得有缺齿	C.不得有2个及以上缺齿
D. 不得有连续2个及以上缺齿	E.锯片应露出木料10mm~20mm
正确答案： ADE


7. 圆盘电锯应设有（	）。
A. 锯盘罩	B.送料器	C.分料器
D. 安全挡板	E.护手装置

8. 装载机作业前应检查（	）。
A. 各部管路的密封性	B. 制动器的可靠性
C. 检视各仪表指示是否正常	D. 轮胎气是否符合规定
E. 作业视线是否清晰

9. 钢筋调直机安全使用要点有（	）.





正确答案：ACD





正确答案：ABCD


A.料架、料槽应安装平直，对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线
B. 按调直钢筋的直径，选用适当的调直块及传动速度，经调试合格，方可送料
C. 在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料
D. 作业中严禁打开各部防护罩及调整间隙
E. 当钢筋送入后，手与曳轮必须保持一定的距离，不得接近



10. 塔式起重机的性能基本参数包括（	）等。

正确答案： ABCDE

[image: ]
A.起升高度	B.工作速度	C.工作幅度	D.起重量	E.自重等
正确答案：ABCDE

11. 塔机的金属结构包括（	）等。
A.底架	B.塔帽	C.塔身	D.起重臂	E.平衡臂、转台
正确答案： ABCDE
12.塔机小车变幅是吊重由载重小车沿起重臂移动来改变幅度，而起重臂本身不改变，采
用的传动方式是：（	）等。
A.变极电机	B.少齿差减速器	C.圆柱齿轮减速器 D.圆锥齿轮减速器	E.钢丝绳卷筒
正确答案： ABCDE
13. 起重量限制器主要分为（	）两种。根据构造不同它可装在起重臂头部、根部等
部位。
A.电子式	B.机械式	C.重锤式	D.压缩式	E.拉伸式

正确答案：AB
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14. 起升高度限位器常用的安装形式是安装在（		）两种。 A.起重臂端头附近		B.起升卷筒附近	C.塔顶附近 D.标准节附近	E.基础附近
正确答案：AB

15. 小车运行变幅式塔机的幅度限制器是用来防止运行小车超过（	）幅度的两个极
限位置。
A.最大	B.最小	C.最高	D.最低	E.以上全是
正确答案：AB
16. 滑轮、卷筒的报废标准按GB 5144-2006 规定，当发现下列情况之一者应予以报废：


（	）

A. 裂纹与轮缘破损	B.卷筒壁磨损量达原壁厚的10%    C.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%            D.滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25%	E.以上全是

17. 钢丝绳出现下列情况时必须报废和更新：（	）
A. 钢丝绳断丝现象严重	B.断丝的局部聚集






正确答案：ABCDE

C.当钢丝磨损或锈蚀严重	D.钢丝的直径减小达到其直径的40%时
E.钢丝绳失去正常状态，产生严重变形时。



18. 塔机起动前应重点检查项目：（	）供电电缆无破损。

正确答案：ABCDE

[image: ]
A.金属结构和工作机构的外观情况正常		B.各安全装置和各指示仪表齐全完好 C.各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定	D.主要部位连接螺栓无松动；    E.钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定
正确答案：ABCDE
19. 起重机的（	）不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。
A. 变幅指示器	B.力矩限制器	C.起重量限制器
D.各种行程限位开关	E.应完好齐全、灵敏可靠
正确答案：ABCDE
20. 造成倒塔的主要原因（	）。
A.超载	B.斜吊	C.基础、轨道不平	D.地耐力低	E.风力
正确答案：ABCDE

21. 	升降机按其传动形式分为：（	）三种。 A.齿轮齿条式（SC型）	B.钢丝绳式（SS型）	C.混合式（SH型） D.附着式	E.独立式
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22. 	施工升降机基本参数一般包括（		）。 A.额定载重量	B.最大提升高度	C.额定起升速度 D.起重力矩	E.运行时间

23. 施工升降机安全装置包括（	）。

正确答案：ABC




正确答案：ABC

[image: ]
A. 限速器	B.缓冲弹簧	C.上、下限位器	D急停开关	E.安全钩等
正确答案：ABCDE
24. 升降机在安装完毕时，应及时搭设地面出入口的防护棚。防护棚搭设的（	）。
A.防护棚搭设的材质要选用普通脚手架钢管；
B. 防护棚长度不应小于5m	C.宽度应不小于升降机底笼最外部尺寸
D.防护棚长度不应小于3m	E.防护棚长度不应小于1m.

正确答案：ABC
25. 施工升降机安装前的准备工作包括（	）等。 A.在安装和拆卸前，必须编制专项施工方案        B.必须由具有建筑业企业资质、安全生产许可证的企业来施工  C.参与安装拆卸作业的人员必须持有专门的资格证书
D.应对作业人员按不同的工种和作业内容进行详细的拆装技术、安全技术交底
E.在安装作业后，应对安装人员进行安全技术交底

正确答案：ABCD
26. 按《施工升降机检验规则》（GB10053）规定程序进行技术试验包括（	），经试
验合格签证后，方可投入运行。
A.空载试验	B.额定载荷试验	C.超载试验	D.坠落试验 E.以上全是
正确答案：ABCDE
27. 施工升降机的安全使用应包括（	）等。
A.应建立施工升降机档案	B.应建立施工升降机使用管理制度、维修保养制度 C.使用前，做好检查工作，确保各种安全保护装置和电气设备正常      D.必须由经考核取证后的专职电梯司机操作                E.电梯底笼周围2.5m范围内，必须设置稳固的防护栏杆
正确答案：ABCDE
28. 施工升降机每班首次运行时，应进行（	）试运行，将梯笼升离地面lm左右停车，
检查制运器灵敏性，确认正常后方可投入运行。
A.空载	B. 满载	C.超载	D.断电	E.载人

正确答案：AB
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29. 施工升降机吊笼内乘人或载物时，应使载荷均匀（	）运行。
A.分布	B.不得偏重	C.严禁超载	D.可以超载	E.看情况
正确答案：ABC
30. 升降机运行到（	）时，严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
A.最上层	B.最下层	C.中间层	D. 标准层	E.最里层

正确答案：AB
31. 对SC型升降机，应检验（	）是否良好。相邻标准节的两齿条，在对接处，沿齿高方向的阶差不得大于0.2mm，沿长度方向的齿周节误差不得大于0.5mm。 A.驱动齿轮	B.限速器齿轮装配	C.天轮	D.配重	E.钢丝绳
正确答案：AB
32. 具有自升（降）功能的物料提升机应安装自升平台，并应符合下列规定：（	） A.兼做天梁的自升平台在正常工作状态时，应与导轨架刚性连接         B.自升平台的导向滚轮应有防止脱轨的防护装置                 C.自升平台的传动系统应具有自锁功能，并应有刚性的停靠装置         D.平台四周应设置防护栏杆
E.自升平台应安装渐进式防坠安全器



33. 物料提升机的（		）均应与制造商的装箱单相符。 A.标志应齐全	B.其附属设备	C.备件及专用工具 D.技术文件	 E.操作证

正确答案： ABCDE




正确答案：ABCD


34. 物料提升机的安全性能主要取决于物料提升机的（	）等稳定机构。
A.基础	B.附墙架	C.缆风绳	D.地锚	E.操作证



35. 物料提升机使用安全要求包括（		）等。 A.物料在吊篮内应均匀分布	B.严禁超载使用 C.高架提升机作业时，应使用通讯装置联系    D.发现安全装置、通讯装置失灵时，应立即停机修复 E.作业中不得随意使用极限限位装置

36. 物料提升机使用中做好下列项目的定期检查包括：（	）等。

正确答案：ABCD







正确答案：ABCDE

[image: ]
A.金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形		B.扣件、螺栓连接的紧固情况   C.提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性	D.安全防护装置有无缺少、失灵和损坏 E.缆风绳、地锚、附墙架等有无松动
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37. 物料提升机使用中的日常安全检查包括（	）等。

正确答案： ABCDE

[image: ]
A.地锚与缆风绳的连接有无松动	B.检查制动器的可靠性和架体的稳定性 C.安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性D.吊篮运行通道内有无障碍物 E.作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好
正确答案： ABCDE
38. 提升机使用中应进行经常性的维修保养，并符合下列规定：（	）。 A.按规定，对提升机各润滑部位，进行注油润滑           B.维修保养时，应将所有控制开关扳至零位，切断主电源      C.提升机处于工作状态时，不得进行保养、维修           D.维修和保养提升机架体顶部时，应符合高处作业要求       E.排除故障应在停机后进行
正确答案： ABCDE
39. 物料提升机安装完毕后，应由工程负责人组织（	）等对物料提升机安装质量
进行验收，并应按有关规范填写验收记录。
A.安装单位	B.使用单位	C.租赁单位	D.监理单位	E.销售商
正确答案：ABCD
40. 物料提升机地面进料口应设置（			）应符合有关规范的规定。 A.防护围栏	B.围栏高度不应小于1.8m C.围栏立面可采用网板结构	D.强度	E.根据情况设置
正确答案：ABCD
41. 卷扬机操作棚应采用（	）。操作棚有足够的操作空间。顶部强度应符合有关规
范的规定。
A.定型化	B.装配式	C.具有防雨功能	D.无顶棚的	E. 根据情况设置
正确答案：ABC

42. 附着升降脚手架的基本组成部分由（	）等构成。 A.架体	B.附着支承	C.提升机构与设备  D.安全装置		E.控制系统
正确答案：ABCDE

43. 附着升降脚手架的附着支承是直接附着在工程结构上，其作用是：（	）。 A.传递荷载	B.保证架体稳定性		C.满足提升、防倾、防坠装置的要求 D.包括承受坠落时的冲击荷载	E.确保施工安全
正确答案： ABCDE
44. 附着升降脚手架的附着支承的基本要求：（	）。
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A.附着不少于二处	B.必须设置防倾装置           C.采用锚固螺栓与建筑物连接	D.受拉螺栓的螺母不得少于两个 E.受拉螺栓的螺母不得少于三个
正确答案：ABCD
45. 附着升降脚手架的架体尺寸的要求：（	）
A. 架体高度不应大于5倍楼层高	B.架体宽度不应大于1.2m

C.直线布置的架体支承跨度不应大于7m； 折线或曲线布置的架体支承跨度不得大于
5.4m
D.升降和使用工况下，架体悬臂高度均不应大于6.Om和2/5的架体高度
E.架体全高与支承跨度的乘积不应大于110m²



46. 附着式升降脚手架升降的安全要求（	）.

正确答案： ABCDE

[image: ]
A.升降操作应按升降的程序和操作规程进行；操作人员不得停留在架体上     B.各相邻提升点间的高差不得大于30mm，      整体架最大升降不得大于80mm C.升降过程中应统一指挥、统一指令。有异常情况时，任何人都可立即发出停止指令 D.架体升降到位后，应及时按使用状况进行附着固定               E.遇5级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷电等恶劣天气时，不得进行升降作业
正确答案：ABCDE

47. 附着式升降脚手架的使用要求：（	）                                                                A.附着式升降脚手架应按设计性能指标进行使用                              B.架体内的建筑垃圾和杂物应及时清理干净                                  C.在使用过程中不得任意拆除结构件或松动连接件                          D.当停用超过1个月或遇6级级以上大风前后，应进行检查                   E.螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠装置、电控设备、同步控制装置等应每月进行维护保养
正确答案：ABCDE
48. 高处作业吊篮的基本构成（	）。

A. 吊篮平台	B. 提升机构	C. 悬挂机构	D. 安全装置	E. 操作人员
正确答案：ABCD

49. 高处作业吊篮平台的基本要求（	）.
A. 吊篮平台出厂前必须做平台试验  B.平台底板有效面积不小于0.25m²/人
B. 且必须有防滑措施	D. 平台内最小通道宽度≥0.4m
E. 装设固定式安全护栏

正确答案： ABCDE
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50. 高处作业吊篮平台装设固定式安全护栏的基本要求（	）.
A. 靠建筑一侧高度≥0.8m	B.其他各侧高度≥1.lm
C. 平台四周装设高 100~150mm 挡脚板
D. 平台若装门时，则不得外开，并设电气联锁装置	E. 固定式安全护栏
正确答案：ABCDE

51. 高处作业吊篮的提升机构包括：（	）
A.提升机具  B.手扳葫芦  C. 电动葫芦及钢丝绳	D.压重	E.吊钩
正确答案：ABC

52. 高处作业吊篮的悬挂机构的必须使用（	）。
A. 钢材或其他适合金属材料制作	B. 可采用焊接、铆接或螺栓连接
C. 结构应具有足够的强度和刚度
D. 受力构件必须进行质量检查并达到设计要求
F.悬挂机构作用于工程结构的作用力应符合其承载要求

正确答案：ABCDE
53. 高处作业吊篮的安全装置一般包括：（	）


A.制动器	B.行程限位	C.安全锁	D.钢丝绳	E.前支架

54. 高处作业吊篮的设计制作应符合（	）的相关规定。


正确答案：ABC
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A. 《高处作业吊篮》（GB 19155-2003）	B.	《钢结构设计规范》（GB 50017-2002） B.手扳葫芦的设计制作应符合《高处作业吊篮用提升机》（JG/T     5033） C.吊篮平台及悬挂结构应进行强度、刚度及稳定性验算；
E. 悬挂机构抗倾覆系数比值，采用与工程结构连接时应大于2，采用压重平衡时应
大于4

正确答案：ABCDE
55. 高处作业吊篮使用前应进行荷载试验和试运行验收，确保（	）灵活可靠。
A.操纵系统	B.上下限位	C.手扳葫芦	D. 提升机	E.安全锁
正确答案：ABCDE

56. 高处作业吊篮的安全使用与管理（	）。 A.吊篮使用前应进行荷载试验和试运行验收  B.吊篮升降交付使用前须履行验收手续    C.人员应相对固定              D.操作人员安全带必须扣在单独设置的保险绳上 E.作业时应戴好安全帽、系好安全带
正确答案： ABCDE
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57. 桥式门式起重机的安全保护装置有（		）。 A.起重量限制器		B.运行行程限位器	C.起升高度限位器 D.联锁保护	E.锚定装置

58. 吊运散装模板时，应做到（	）。
A. 放置于运料平台上	B.码放整齐	C. 单块吊运
D.待捆绑牢固后方可起吊	E.有防吊运过程中散落的措施

59. 几台千斤顶同时作业时，应注意的事项有（	）。





正确答案：ABCDE




正确答案：BDE


A. 服从统一指挥	B. 动作一致	C. 保证同步顶升
D. 确保同步降落	E. 以上都不对



60. 手拉葫芦的适用范围：（	）.
A. 起吊轻型构件	B.拉紧扒杆的缆风绳
C. 起吊重型设备	D.小型设备或重物的短距离吊装
E. 构件或设备运输时拉紧捆绑的绳索

正确答案：ABCD





正确答案：ABDE
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三、判断题（本题型每题有2个备选答案，选择A或B）
1. 在用单斗挖掘机平整场地时可用铲斗横扫或用铲斗对地面进行夯实。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
2. 自行式铲运机应在直线前进时铲土，不得在转弯情况下铲土。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
3. 自行式铲运机下坡时，不得空档滑行，不得用放下铲斗的方式降低下滑速度。（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B
4. 轮胎式装载机作业场地和行驶道路应平坦坚实，在石块场地作业时，应在轮胎上加装
保护链条。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
5. 轮胎式装载机转移场地时，跟随作业人员应坐在铲斗内。	）
A. 正确	B.错误
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正确答案：B
6. 用开榫机进行短料开榫时，应用垫板将木料夹牢，不得用手直接握料作业。  （	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
7. 静压力桩机浮机时，应在查明原因采取相应措施后，方可继续施工。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
8. 不得用推土机推石灰、烟灰等粉尘物料和用作碾碎石块的作业。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
9. 推土机上下坡应用高速档行驶，上坡过程中不得换档，下坡过程中不得脱档滑行。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案：B
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10. 操作圆盘电锯时，操作者应站在锯片左面的位置，不应与锯片站在同一直线上，以防
木料弹出伤人。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
11. 静力压桩机在压桩施工中，插正桩位，如遇地下障碍使桩在压入过程中倾斜时，不能
用桩机行走的方式强行纠偏，应将桩拔起，待地下障碍清除后，重新插桩。（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
12. 手压平刨必须有安全装置，并在操作前检查安全防护装置是否松动或失灵。（	）
A. 正确	B.错误

正确答案A
13.手压平刨在刨料前要仔细检查木料，有铁钉、灰浆等物要先清除，遇木节、逆茬时，
要适当减慢推进速度。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案A
14. 钢筋切断机未达到正常转速时，不得切料。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案A
15. 钢筋切断机可以剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。 （	）
A. 正确	B.错误
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正确答案B
16. 钢筋弯曲机作业中，允许更换轴芯、销子和变换角度以及调速，可以进行清扫和加油。
（	）


A. 正确	B.错误
正确答案B

17.振动锤打桩机是利用机械卷扬机或液压系统产生的压力，使桩在持续静压力的作用下
压入土中，适用于一般承载力的各类预制桩。	（	）
A.正确	B.错误
正确答案B
18.长螺旋钻孔机是电动机转动通过减速箱，使长螺旋钻杆转动，使土沿着螺旋叶片上升
至地表，排出孔外，适用于地下水位低的黏土层地区。	（	）
A.正确	B.错误
正确答案B
19.钢筋切断机运转中，可以用手直接清除切刀附近的断头和杂物。钢筋摆动周围和切刀
周围，不得停留非操作人员。	（	）
A.正确	B.错误


20. 变幅机构包括动臂变幅和小车变幅。
A. 正确	B.错误

正确答案：B
（	）




正确答案：A

[image: ]
21. 塔式起重机的回转机构由回转支承机构和使转动部分旋转的驱动机构。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
22.起重力矩限制器主要作用是防止塔机超载的安全装置，避免塔机由于严重超载而引起
塔机的倾覆或折臂等恶性事故。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
23.起重量限制器的作用是保护起吊物品的重量不超过塔机允许的最大起重量，是用以防止塔机的吊物重量超过最大额定荷载，避免发生机械损坏事故。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
24. 小车行程限位器设于小车变幅式起重臂的头部和根部，它包括终点开关和缓冲器，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位而造成安全事故。	（	） A.正确	B.错误
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[image: ]正确答案：A
25. 小车行程限位器，包括设于轨道两端尽头的制动缓冲装置和制动钢轨以及装在起重机
行走台车上的终点开关，用来防止起重机脱轨。
（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
26. 塔机的混凝土基础应浇筑在符合要求的土质层上。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
27. 塔机升降应在白天进行，特殊情况需在夜间作业时，应有充分的照明。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
28. 施工升降机的驱动机构一般有齿轮齿条式和卷扬机钢丝绳式。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
29. 在施工升降机的底架上有缓冲弹簧，以便当吊笼发生坠落事故时，减轻吊笼的冲击。


（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
30. 上、下限位器：为防止吊笼上、下时超过需停位置时，因司机误操作和电气故障等原
因继续上升或下降引发事故而设置。
（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
31.上、下极限限位器：上、下极限限位器是在上、下限位器一旦不起作用，吊笼继续上
行或下降到设计规定的最高极限或最低极限位置时能及时切断电源，以保证吊笼安全。


（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
32. 安全钩是为防止吊笼到达预先设定位置，上限位器和上极限限位器因各种原因不能及
时动作、吊笼继续向下运行，将导致吊笼冲击导轨架顶部而发生倾翻坠落事故而设置
的。
（	）
A.正确	B.错误

正确答案：B
33. 施工升降机的吊笼门、底笼门均装有电气联锁开关，它们能有效地防止因吊笼或底笼
门未关闭就启动运行而造成人员坠落和物料滚落，只有当吊笼门和底笼门完全敞开时

246

[image: ]才能启动运行。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
34. 当吊笼在运行过程中发生各种原因的紧急情况时，司机应能及时按下急停开关，使吊
笼立即停止，防止事故的发生。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
35. 升降机在安装完毕时，应及时搭设地面出入口的防护棚。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
36. 升降机在每班首次载重运行时，当梯笼升离地面1~2m时，应停机试验制动器的可靠性；当发现制动效果不良时，应调整或修复后方可运行。	（	） A.正确    B.错误
正确答案：A
37. 施工升降机安装的标准节连接螺栓，宜螺杆在下，螺母在上。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
38. 传动系统、齿轮与齿条、滚轮与导轨，在正常工作过程中，运转应平稳，不得有冲击、
振动及不正常响声。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
39. 物料提升机的制造商应具有特种设备制造许可资格。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
40. 物料提升机除应具有起重量限制、防坠保护、停层及限位功能。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
41. 	物料提升机的基础应有排水措施，距基础边缘lm范围内，开挖沟槽或有较大振动的施工时，必须有保证架体稳定的措施。	（	） A.正确	B.错误
正确答案：B
42. 提升机附墙架的设置应符合设计要求，其间隔一般不宜大于 6m， 且在建筑物的顶层
必须设置2组。	（	）
A. 正确	B.错误
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[image: ]正确答案：B
43. 物料提升机的附墙架与架体及建筑之间，均应采用刚性件连接，并形成稳定结构，不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。	（	） A.正确    B.错误
正确答案：A
44. 物料提升机附墙架的材质应与架体的材质相同，不得使用木杆、竹杆等做附墙架与金
属架体连接。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
45. 缆风绳的地锚，根据土质情况及受力大小设置，应经计算确定。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
46. 物料提升机的自升平台应采用渐进式防坠安全器。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A 47.当司机对吊笼升降运动。停层平台观察视线不清时，必须设置通信装置，通信装置应同时具备语言和影像显示功能。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
48. 物料提升机的停层平台门应向停层平台外侧开启，并应处于常闭状态。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B
49. 进料口防护棚应设在提升机地面进料口上方，其长度不应小于1m， 宽度应不大于吊
笼宽度。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
50. 物料提升机验收合格后，应在导轨架明显处悬挂验收合格标志牌。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
51. 附着式升降脚手架按升降的导向机构不同可分为导轨式和导座式两大类。  （	）
A. 正确	B. 错误
正确答案A
52. 附着式升降脚手架安全防护装置是防倾装置和升降控制系统。	（	）
A. 正确	B.错误
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正确答案B
53. 附着式升降脚手架升降前应做好必须的准备工作，检查架体节点附着情况，吊钩、吊
环、吊索及构件焊缝情况，摆针式防坠器的工作情况，弹簧是否失效等。 （	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
54. 附着式升降脚手架的竖向主框架所覆盖的两个楼层处设置一道附墙支座。  （	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：B
55. 吊篮的每个吊点必须设置2根钢丝绳，安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用的独立
安全装置。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
56. 吊篮在正常运行时，安全钢丝绳应顺利通过安全锁或相同作用的独立安全装置。



A. 正确	B. 错误

（	）



正确答案：A

[image: ]
57. 吊篮安全锁必须在有效标定期限内使用，有效标定期限不大于2年。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
58. 吊篮严禁超载，且载荷在平台全长上应基本均匀。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A 59.夹轨器和锚定装置应能和运行机构联锁。要求夹轨器夹住或锚定装置锚固时起重机的运行机构应自动断电，打开时才能接通。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
60. 起重机在运行中，特别是在起动、制动时，车体走偏，扭摆等迹象可以判断起重机在
运行中啃轨。	（	）
A.正确	B.错误

正确答案：A
61. 使用电缆的门式起重机，应设有电缆卷筒，配电箱应设置在轨道中部。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
62. 作业中，任何人可以从一台桥式起重机跨越到另一台桥式起重机上去。	（	）
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A. 正确	B.错误
正确答案：B

63. 门式、桥式起重机的主梁挠度超过规定值时，必须修复后方可使用。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
64. 强夯机械夯锤下落后，在吊钩尚未将至夯锤吊环附近前，造作人员严禁提前下坑挂钩。



A. 正确	B.错误

（	）




正确答案：A

[image: ]
65. 转盘钻孔机停钻时，应先停风后停钻。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
66. 桩机作业中，当停机时间较长时，应将桩锤提起。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
67. 桩机作业或行走时，除本机操作人员外，不应搭载其他人员。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
68. 静压力桩机浮机时，应在查明原因采取相应措施后，方可继续施工。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
69. 振动压路机作业时，应先起步后起振。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
70. 附墙架用来使导轨架能可靠地支承在所施工的建筑物上。附墙架多由型钢或钢管焊成
平面桁架。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
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本章复习题
案例题（根据背景提出4个问题，每个问题有4个备选答案或有两个判断是否正确答案，
其中只有1个答案是正确的）
例：大地公司在甲县大王乡进行一小型建筑工程建设，于2018年4月1日向有关部门申
请领取施工许可证。
（1） 建设单位应当按照国家有关规定向（ A）申请领取施工许可证。
A. 甲县人民政府建设行政主管部门 B.大王乡人民政府建设行政主管部门 C.甲县人民政府         D.大王乡人民政府
（2） 若大地公司符合领取施工许可证的条件，则有关部门应在（	D	）前颁发施
工许可证。
A.4月20日	B.4月5日
C.4月10日	D.4月15日
（3）若大地公司的建筑工程是国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，
则可以不领取安全生产许可证。	（	A	）
A. 正确	B.错误
（4）若大地公司的建筑工程是国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，
可以不再领取施工许可证。	A	）
A. 正确	D.错误

1	法律法规部分

1.东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目，由具有相应资质的原北二建承担在施工现场安装、拆卸施工起重机械的任务，整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理，部分工程分包给原北二建、原北一建。
（1）为赶工期，东平建筑公司可和原北二建共同在施工现场安装、拆卸施工起重机械。



A. 正确	B.错误

>



正确答案：B

[image: ]
（2）因为原北二建经常安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架
设设施，所以对此项目不必单独编制拆装方案、制定安全施工措施。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
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（3）施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，原北二建应当自检，出具自检合格证明，并向东平建筑公司进行安全使用说明，办理验收手续并签字。	（	）
A. 正确   B.错误

正确答案：A
（4） 大政监理公司监理时应偏向东平建筑公司。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
2.太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计院设计，广
平监理公司监理。
（1）太平建筑公司在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置了明显的安全警示标志。这些安全警示标志必须符合（   ）。
A. 行业标准	B.地区标准
C. 黄平市建筑局的要求   D. 国家标准

正确答案：D
（2）（	）应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场
采取相应的安全施工措施。
A. 太平建筑公司	B. 黄平市友好饭店
C. 黄平市建筑设计院	D.广平监理公司

正确答案：A
（3）因为黄平市友好饭店未按约定提供施工所需建筑材料，致使工程暂时停止施工，
（	）应当做好现场防护。
A. 黄平市建筑设计院	B.广平监理公司
C.太平建筑公司	D.黄平市友好饭店


（4）第3题中所说的现场防护所需费用由（	）承担。
A. 黄平市建筑设计院	B.广平监理公司
C. 太平建筑公司	D. 黄平市友好饭店

正确答案：C




正确答案：D

[image: ]
3.太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，部分工程分包给黄平二建、黄平三建，整个项目由亚冬监理公司监理。太平建筑公司董事长对生产安全事故的应急救援和调查处理提出以下问题，请回答：
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（1） [image: ]太平建筑公司（	）制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 A.不必		B. 应当
C.视情况决定是否需要	D. 按黄平市建设局的要求

正确答案：B
（2）此项目应由太平建筑公司统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A

（3） 若黄平二建负责部分的工程在施工中发生生产安全事故，应由（	）负责上
报事故。
A. 太平建筑公司	B.黄平二建
C.亚冬监理	D.黄平市建筑局

正确答案：A
（4） 发生生产安全事故后，（	）应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。
A. 太平建筑公司	B.黄平二建	C.亚冬监理	D.黄平市建筑局
正确答案：A

2 安全管理部分

1.某建设工程已委托某施工单位作为总承包单位。该施工单位提出由另一家施工单位作为分包，承担主体施工。所有安全责任由分包单位负责，如果有了事故也由分包单位上报，并已签订了分包合同。
判断题：
（1） 主体工程可以由分包单位自主承担。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
（2） 国家有规定，总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
（3） 事故应由分包单位上报。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
（4） 国家有规定，事故统一由建设单位上报。	（	）
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A. 正确	B. 错误
正确答案：B

2.东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目，由具有相应资质的原北二建承担在施工现场安装、拆卸施工起重机械的任务，整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理，部分工程分包给原北二建、原北一建。
（1）为赶工期，东平建筑公司可以和原北二建共同在施工现场安装、拆卸施工起重机
械。	（	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
（2）因为原北二建经常安装、拆卸施工起重机械，所以对此项目不必单独编制拆装方
案、制定安全施工措施。（	）
A.正确	B.错误
正确答案：B
（3）施工起重机械安装完毕后，原北二建应当自检，出具自检合格证明，并向东平建
筑公司进行安全使用说明，办理验收手续并签字。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：A
（4）大政监理公司监理时应偏向东平建筑公司。	（	）
A. 正确	B.错误
正确答案：B



3 安全技术部分

1.某公司在一工地用吊篮进行外装修作业时，施工员指派一名抹灰工升吊篮，由于吊篮未挂保险钢丝绳，在上升时突然一端急剧下滑，吊篮随即倾斜，由于一作业人员未系安全带，从吊篮坠落死亡。
判断题：
（1）造成这一事故的主要原因之一，是作业时吊篮未挂保险钢丝绳和工人未系安全带。



A. 正确	B.错误

（	）



正确答案：A

[image: ]
（2） 高处作业吊篮必须设置保险锁。	（	）
A. 正确	B. 错误

正确答案：A
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（3） 作业时工人应将安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上。	（	）
A. 正确	B.错误



选择题：
（4） 下列关于施工员布置这项工作的说法正确的是（	）。
A. 事故责任在于设备，与施工员无关
B.可以安排未经培训的抹灰工操作吊篮的升降
C. 施工现场的工作布置由施工员安排，没有违章指挥
D. 抹灰工对于施工员的违章指挥可以拒绝接受

正确答案：B








正确答案：D


2. 某施工单位在一大型工业厂房建设施工过程中，一名女混凝土搅拌机操作工下班前清理搅拌机时，先将搅拌机料斗提起，后使用铁锹用力敲打搅拌机料斗底部除灰。由于料斗两个保险挂钩中一个缺失，另一个是用φ8钢丝代替（操作工也未使用）。结果料斗突然落下，将该女工砸于料斗下，女工头部被砸碎，当即死于料斗下。根据事故案例，回答下列问题：
多选题
（1） 该事故的主要原因是：（	）  A.女操作工安全意识淡薄，不应站在料斗下敲打清理料斗 B.搅拌机停用，料斗提起时应将保险钩一一挂好    C.搅拌机无料斗挂钩设备，存在安全缺陷       D.搅拌机未按设备安全管理规定及时检查和维修    E.女操作工反应慢


（2） 该事故等级是：（	）
A.特别重大事故	B. 重大事故	C. 较大事故
D. 一般事故	E.重伤事故

（3） 下列说法正确的是：（	）  A.混凝土搅拌操作工属于特种作业人员        B.混凝土搅拌机操作工不属于特种作业人员 C.混凝土搅拌机操作工只能使用男性，不允许使用女性
D.混凝土搅拌机操作工可以使用女性
E.混凝土搅拌机操作工不受年龄限制

正确答案：ABCD




正确答案：D








正确答案：BD

[image: ]
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（4） [image: ]预防此类事故发生的措施是：（	）
A.加强对特种作业人员的教育，严格遵守安全技术操作规程
B. 加强对各类建筑机械设备的管理，及时检查和维修带病的机械设备 C.清理混凝土搅拌机料斗时，必须将料斗安全挂钩挂好，且挂钩， D.混凝土搅拌机料斗下禁止站人                E.对混凝土搅拌设备进行清理时，应设专人现场监护
正确答案：ABCDE
3.冬天一场大雪过后，某工地就叫工人安装物料提升机，刘某在操作过程中不小心踩在
结冰的脚手板上，摔了下来，当场死亡。
请判断下列事故原因分析的对错。
（1）冬季施工中应有防滑措施。
A.正确	B.错误

正确答案：A
（2） 大雪过后应先组织扫雪清理现场。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
（3） 作业人员应当系好安全带作业。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：A
（4） 物料提升机安装人员可以不戴安全帽。	）
A. 正确	B.错误

正确答案：B
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